- トップページ
- 記録と再生
- 基本手順
- 撮影するには

# 撮影するには

## ホワイトバランス/ブラックバランスの調整から記録停止まで

撮影するには、次の手順で操作します。

1. 〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみ

2. 〈REC〉ボタン

3. 〈SHUTTER〉スイッチ

4. 〈AUTO W/B BAL〉スイッチ

5. 〈WHITE BAL〉スイッチ

照明条件に合わせて、〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定を切り替える。

〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定例について、詳しくは「撮影・記録/再生機能部」を参照してください。

〈WHITE BAL〉スイッチを操作する。

#### ホワイトバランスが既にメモリーに記憶されているとき

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉にします。

#### ホワイトバランスやブラックバランスがメモリーに記憶されておらず、ホワイトバランスを調整する時間がないとき

- 〈WHITE BAL〉スイッチを〈PRST〉にします。〈CC FILTER〉/〈ND FILTER〉つまみの設定位置に応じて、フィルターに対するホワイトバランスが自動的に調整されます。

#### その場でホワイトバランスを調整するとき

- 照明条件にあったフィルターを選択します。〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉または〈B〉にして、画面中央で白い被写体を撮影し、次の手順でホワイトバランスを調整します。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒して、ホワイトバランスを調整する。（ホワイトバランスの調整）

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈ABB〉側に倒して、ブラックバランスを調整する。（ブラックバランスの調整）

〈AUTO W/B BAL〉スイッチを〈AWB〉側に倒して、再度ホワイトバランスを調整する。

カメラを被写体に向け、フォーカスとズームを調整する。

電子シャッターを使用する場合は、シャッタースピード/シャッターモードを設定する。（電子シャッターの設定）

〈REC〉ボタンを押して記録を開始する。

記録中は、ビューファインダー内の［REC］ランプが点灯します。

停止するときは、再度〈REC〉ボタンを押す。

ビューファインダー内の［REC］ランプが消えます。

NOTE

- 記録中は、操作ボタン（〈/REW〉、〈FF/〉、〈PLAY/PAUSE〉、〈STOP〉）は動作しません。

- 太陽や照明などの高輝度な被写体を撮影した場合に、その周辺に色がつくことがあります。

ページトップへ戻る