- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 外部基準信号の選択とゲンロックの設定
- 映像信号を外部基準信号にロックさせる

# 映像信号を外部基準信号にロックさせる

外部から供給された基準信号に本機から出力される映像信号をロックさせることができます。

本機は外部基準信号を〈GENLOCK IN〉端子（アナログ信号専用）と〈SDI IN〉端子（SDI信号専用）から受けることができます。

## 〈GENLOCK IN〉端子から供給された基準信号にゲンロックさせる

〈GENLOCK IN〉端子にシステムのフレーム周波数と合ったHD-Y信号、またはコンポジット信号を供給します。〈GENLOCK IN〉端子に入力された基準信号を有効にするには、メインメニュー→［I/F SETUP］→［GENLOCK］→［GENLOCK］で［GL IN］に設定する必要があります。入力された基準信号にロックさせる出力信号は、［GL PHASE］で選択します（1080i、1080P、720P時のみ）。

基準信号と出力信号の水平位相の調整は、［H PHASE COARSE］と［H PHASE FINE］で行います。

NOTE

- 本機のコンポジット信号のサブキャリアは、基準信号のサブキャリアにロックしません。

## 〈SDI IN〉端子から供給された基準信号にゲンロックさせる

〈SDI IN〉端子にシステムのフレーム周波数と合ったSDI信号を供給します。

〈SDI IN〉端子に入力された基準信号を有効にするには、メインメニュー→［I/F SETUP］→［GENLOCK］→［GENLOCK］で［SDI IN］に設定する必要があります。なお、メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］が選択されている場合は、［GENLOCK］の選択状態にかかわらず〈SDI IN〉端子に入力された基準信号に同期します。このとき出力信号の位相は、〈SDI IN〉端子に供給された基準信号と同じになります。

基準信号と出力信号の水平位相の調整は、［H PHASE COARSE］と［H PHASE FINE］で行います。

## 出力状態について

外部基準信号の選択とゲンロックの設定によって、出力の状態は次のようになります。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［GENLOCK］で［GENLOCK］および［GL PHASE］を設定します。

外部基準信号の選択 | ゲンロックの設定 | 出力信号の状態 （外部基準信号との位相関係）
--- | --- | ---
システムモード | ［GENLOCK］ | 入力信号と入力端子 | ［GL PHASE］
1080i/1080P/720P | ［SDI IN］ | HD SDI：〈SDI IN〉端子 | ［HD SDI］ | HD SDI出力はHD SDI入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はHD SDI入力信号より約90 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はHD SDI入力信号と一致します。 HD SDI出力はHD SDI入力信号より約90 H進みます。
SD SDI：〈SDI IN〉端子 | ［HD SDI］ | HD SDI出力はSD SDI入力信号にロックしません。 ダウンコンバーター出力はSD SDI入力信号にロックしません。
［COMPOSITE］
［GL IN］ | HD-Y：〈GENLOCK IN〉端子 | ［HD SDI］ | HD SDI出力はHD-Y入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号より約90 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号と一致します。 HD SDI出力はHD-Y入力信号より約90 H進みます。
VBS：〈GENLOCK IN〉端子 | ［HD SDI］ | HD SDI出力はVBS入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はVBS入力信号より約90 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はVBS入力信号と一致します。 HD SDI出力はVBS入力信号より約90 H進みます。
［INT］ | — | — | 出力は入力信号に対して非同期です。
480i/576i | ［SDI IN］ | SD SDI：〈SDI IN〉端子 | — | SD SDI出力はSD SDI入力信号と一致します。 VBS出力はSD SDI入力信号と一致します。
HD SDI：〈SDI IN〉端子 | — | SD SDI出力はHD SDI入力信号にロックしません。 VBS出力はHD SDI入力信号にロックしません。
［GL IN］ | VBS：〈GENLOCK IN〉端子 | — | SD SDI出力はVBS入力信号と一致します。 VBS出力はVBS入力信号と一致します。
HD-Y：〈GENLOCK IN〉端子 | — | SD SDI出力はHD-Y入力信号にロックしません。 VBS出力はHD-Y入力信号にロックしません。
［INT］ | — | — | 出力は入力信号に対して非同期です。

NOTE

- システムモードが［1080P］または［720P］では、HD-Y信号やHD SDI信号を入力すると、映像信号はゲンロックがかかります。この場合、タイムコードは1フレームずれることがあります。

- システムモードが1080/23.98PsFのときは、HD-Y信号またはHD SDI信号でのみゲンロックをかけることができます。このとき、［GL PHASE］の設定に関係なく、HD SDI信号出力はHD-Y入力信号またはHD SDI入力信号に一致します。

ページトップへ戻る