- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニュー表示
- 設定メニューの基本操作

# 設定メニューの基本操作

撮影シーンや記録内容に合わせて本機の設定を設定メニューで変更できます。

メニューは、メインメニューとサブメニュー、および設定項目メニューに分かれています。

設定されたデータは、本機の内部メモリーに書き込まれ、保存されます。

ここでは、メインメニューの操作について説明します。メニュー画面の呼び出し方以外の操作方法は、他のメニューも同じです。

1. ジョグダイヤルボタン

2. 〈MENU〉ボタン

3. カーソルボタン

   〈SET〉ボタン

4. 〈MENU〉ボタン（カーソル部）

図1

図2

図3

図4

図5

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを3秒以上押す。

- メインメニューが表示されます。

ジョグダイヤルボタン（または、カーソルボタン（/））で該当のメニュー項目にカーソルを合わせる。（図1）

- カーソルボタン（/）を押すとカーソルが上下します。

- 次の階層にメニューがある場合はメニュー項目に［］が表示されています。

  ジョグダイヤルボタン、カーソルボタン（）または〈SET〉ボタンを押すと、下位のメニューが開きます。（図2）

- カーソルボタン（）または〈EXIT〉ボタンで上の階層へ戻ります。ジョグダイヤルボタンでは、一番上の行（［EXIT］）にカーソルを合わせてジョグダイヤルボタンを押すことで、上の階層に戻ることができます。

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

- メニュー項目によっては、確認画面が表示されます。

  カーソルボタン（///）で処理を選択し、〈SET〉ボタンを押してください。

  設定した項目には、項目の前にチェックマークがつきます。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がメニュー画面上（図3）、または画面の下部（図4）に表示されます。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

〈MENU〉ボタンを押し、メニューを終了する。

- メニュー項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

#### 設定中にキャンセル操作を行うには

〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒す。または〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

［MENU CANCEL BACK TO PREV］が表示されます。（図5）

再度、〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒す。または〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

変更した値が変更前の値に戻ります。

NOTE

- システムの周波数設定やライン数、またはネットワーク接続方法が変わる場合は再起動が必要となります。

ページトップへ戻る