- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［PAINT］

# ［PAINT］

波形モニターを使用してカメラの出力波形を監視しながら、細かな画像調整をする場合の項目です。通常ビデオエンジニアのサポートが必要です。

このメニュー項目の設定は、本機を単体で使用する場合に有効です。

このメニュー項目は、外部のリモートコントローラーなどでも設定できます。

このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合、設定できません。

## ［RB GAIN CONTROL］

項目 | 設定内容
--- | ---
［R GAIN AWB PRE］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉位置のときのRchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［B GAIN AWB PRE］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉位置のときのBchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［R GAIN AWB A］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈A〉位置のときのRchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［B GAIN AWB A］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈A〉位置のときのBchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［R GAIN AWB B］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈B〉位置のときのRchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［B GAIN AWB B］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈B〉位置のときのBchゲインを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［0］
［AWB A GAIN OFFSET］ | 〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったときの、RchゲインとBchゲインの値を設定します。 ［ON］：［R GAIN AWB A］と［B GAIN AWB A］で設定した値を保持したままにします。 ［OFF］：RchゲインとBchゲインの値を［0］にします。 工場出荷値：［OFF］
［AWB B GAIN OFFSET］ | 〈WHITE BAL〉スイッチを〈B〉位置にしてオートホワイトバランスを行ったときの、RchゲインとBchゲインの値を設定します。 ［ON］：［R GAIN AWB B］と［B GAIN AWB B］で設定した値を保持したままにします。 ［OFF］：RchゲインとBchゲインの値を［0］にします。 工場出荷値：［OFF］

NOTE

- リモートコントロールユニット、およびエクステンションコントロールユニットが接続されたときは、メニューでの設定ができなくなります（設定値の表示は行います）。

## ［RGB BLACK CONTROL］

項目 | 設定内容
--- | ---
［MASTER PED］ | マスターペデスタルのレベルを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［16］
［R PEDESTAL］ | Rchのペデスタルレベルを設定します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
［G PEDESTAL］ | Gchのペデスタルレベルを設定します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
［B PEDESTAL］ | Bchのペデスタルレベルを設定します。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
［PEDESTAL OFFSET］ | オートブラックバランスの調整を行ったときの、Rch、Gch、Bchのペデスタルレベルを設定します。 ［ON］：［R PEDESTAL］、［G PEDESTAL］、［B PEDESTAL］の各項目で設定した値を保持したままにします。 ［OFF］：Rch、Gch、Bchのペデスタルレベルを［0］にします。 工場出荷値：［OFF］
［R FLARE］ | Rchのフレアレベルを調整します。 メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］で調整されたフレア調整値に対して、この項目の調整値が加算されます。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
［G FLARE］ | Gchのフレアレベルを調整します。 メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］で調整されたフレア調整値に対して、この項目の調整値が加算されます。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］
［B FLARE］ | Bchのフレアレベルを調整します。 メインメニュー→［MAINTENANCE］→［LENS FILE ADJ.］で調整されたフレア調整値に対して、この項目の調整値が加算されます。 ［−100］…［100］ 工場出荷値：［0］

NOTE

- リモートコントロールユニット、およびエクステンションコントロールユニットが接続されたときは、メニューでの設定ができなくなります（設定値の表示は行います）。

## ［MATRIX］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］L MATRIX TABLE］ | 〈GAIN〉スイッチが〈L〉位置のときの色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］M MATRIX TABLE］ | 〈GAIN〉スイッチが〈M〉位置のときの色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］H MATRIX TABLE］ | 〈GAIN〉スイッチが〈H〉位置のときの色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］MATRIX TABLE］ | リニアマトリックス用の色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］ 工場出荷値：［A］
［MATRIX R-G］ | リニアマトリックスの調整を行います。（赤-緑） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［30］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［24］
［MATRIX R-B］ | リニアマトリックスの調整を行います。（赤-青） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［−5］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［10］
［MATRIX G-R］ | リニアマトリックスの調整を行います。（緑-赤） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［−1］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［4］
［MATRIX G-B］ | リニアマトリックスの調整を行います。（緑-青） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［3］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［12］
［MATRIX B-R］ | リニアマトリックスの調整を行います。（青-赤） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［−1］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［5］
［MATRIX B-G］ | リニアマトリックスの調整を行います。（青-緑） ［A］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［2］ ［B］時：［−63］…［63］ 工場出荷値：［20］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

## ［COLOR CORRECTION］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］L COLOR CORRECT］ | 〈GAIN〉スイッチが〈L〉位置の15軸独立色補正の［ON］/［OFF］を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［［S］M COLOR CORRECT］ | 〈GAIN〉スイッチが〈M〉位置の15軸独立色補正の［ON］/［OFF］を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［［S］H COLOR CORRECT］ | 〈GAIN〉スイッチが〈H〉位置の15軸独立色補正の［ON］/［OFF］を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［R（SAT）］ | 赤の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［34］
［R-R-Mg（SAT）］ | 赤と「赤、マゼンタ間」の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［22］
［R-Mg（SAT）］ | 赤とマゼンタの間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［20］
［Mg（SAT）］ | マゼンタの色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［6］
［Mg-B（SAT）］ | マゼンタと青の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［5］
［B（SAT）］ | 青の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［B-Cy（SAT）］ | 青とシアンの間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［−3］
［Cy（SAT）］ | シアンの色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［−5］
［Cy-G（SAT）］ | シアンと緑の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［G（SAT）］ | 緑の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［6］
［G-Yl（SAT）］ | 緑と黄の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［−2］
［Yl（SAT）］ | 黄の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［14］
［Yl-Yl-R（SAT）］ | 黄と「黄、赤間」の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［25］
［Yl-R（SAT）］ | 黄と赤の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［28］
［Yl-R-R（SAT）］ | 「黄、赤間」と赤の間の色飽和度を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［43］
［R（PHASE）］ | 赤の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［R-R-Mg（PHASE）］ | 赤と「赤、マゼンタ間」の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［10］
［R-Mg（PHASE）］ | 赤とマゼンタの間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［5］
［Mg（PHASE）］ | マゼンタの色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［3］
［Mg-B（PHASE）］ | マゼンタと青の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［4］
［B（PHASE）］ | 青の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［B-Cy（PHASE）］ | 青とシアンの間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［0］
［Cy（PHASE）］ | シアンの色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［12］
［Cy-G（PHASE）］ | シアンと緑の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［15］
［G（PHASE）］ | 緑の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［10］
［G-Yl（PHASE）］ | 緑と黄の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［10］
［Yl（PHASE）］ | 黄の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［6］
［Yl-Yl-R（PHASE）］ | 黄と「黄、赤間」の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［22］
［Yl-R（PHASE）］ | 黄と赤の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［7］
［Yl-R-R（PHASE）］ | 「黄、赤間」と赤の間の色相を補正します。 ［−63］…［63］ 工場出荷値：［13］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

## ［LOW SETTING］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］MASTER GAIN］ | マスターゲインを選択します。 ［−6dB］、［−3dB］、［0dB］、［3dB］、［6dB］、［9dB］、［12dB］、［15dB］、［18dB］、［21dB］、［24dB］、［27dB］、［30dB］ 工場出荷値：［0dB］
［H.DTL LEVEL］ | 水平ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［63］ 工場出荷値：［12］
［V.DTL LEVEL］ | 垂直ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［15］
［DTL CORING］ | ディテールのノイズ除去レベルを設定します。 ［0］…［60］ 工場出荷値：［1］
［H.DTL FREQ.］ | 水平ディテール周波数を選択します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［18］
［LEVEL DEPEND.］ | ［LEVEL DEPEND.］を設定します。 Yディテール強調時、暗部のディテールを圧縮します。 数値が大きいほど、明るい部分のディテールも圧縮します。 ［0］…［5］ 工場出荷値：［1］
［MASTER GAMMA］ | マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。 ［0.30］…［0.75］ 工場出荷値：［0.45］
［BLACK GAMMA］ | 暗部のガンマカーブを設定します。 ［−8］…［−1］：暗部を圧縮します。 ［OFF］：標準状態 ［1］…［8］：暗部を伸張します。 工場出荷値：［OFF］
［B. GAMMA RANGE］ | 圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。 ［1］：20%程度 ［2］：30%程度 ［3］：40%程度 工場出荷値：［1］
［［S］MATRIX TABLE］ | リニアマトリックス用の色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］COLOR CORRECT］ | 15軸独立色補正の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

- メインメニュー→［PAINT］→［［S］CAMERA SETTING］→［SHOOTING MODE］で［NORMAL］に設定されているときは［［S］MASTER GAIN］の［−6dB］は選択できません。

- マスターゲインを［−6dB］または［−3dB］に設定して撮影すると、高輝度部の映像に着色現象が発生することがあります。〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈CAM〉/〈OFF〉に切り替え、メインメニュー→［PAINT］→［KNEE/LEVEL］→［［S］MANUAL KNEE］で［ON］に設定後、次のメニュー項目を変更することで着色現象を軽減できます。

  - メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［HD］、［SD］、［FILMLIKE1］、［FILMLIKE2］、［FILMLIKE3］を選択している場合は、［KNEE/LEVEL］の［KNEE MASTER SLOPE］の値を小さくします。

  - メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］を選択している場合は、［GAMMA］の［F-REC DYNAMIC LVL］の値を小さくします。

  - メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［VIDEO-REC］を選択している場合は、［GAMMA］の［V-REC KNEE SLOPE］の値を小さくします。

## ［MID SETTING］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］MASTER GAIN］ | マスターゲインを選択します。 ［−6dB］、［−3dB］、［0dB］、［3dB］、［6dB］、［9dB］、［12dB］、［15dB］、［18dB］、［21dB］、［24dB］、［27dB］、［30dB］ 工場出荷値：［6dB］
［H.DTL LEVEL］ | 水平ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［63］ 工場出荷値：［8］
［V.DTL LEVEL］ | 垂直ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［12］
［DTL CORING］ | ディテールのノイズ除去レベルを設定します。 ［0］…［60］ 工場出荷値：［8］
［H.DTL FREQ.］ | 水平ディテール周波数を選択します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［18］
［LEVEL DEPEND.］ | ［LEVEL DEPEND.］を設定します。 Yディテール強調時、暗部のディテールを圧縮します。 数値が大きいほど、明るい部分のディテールも圧縮します。 ［0］…［5］ 工場出荷値：［1］
［MASTER GAMMA］ | マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。 ［0.30］…［0.75］ 工場出荷値：［0.45］
［BLACK GAMMA］ | 暗部のガンマカーブを設定します。 ［−8］…［−1］：暗部を圧縮します。 ［OFF］：標準状態 ［1］…［8］：暗部を伸張します。 工場出荷値：［OFF］
［B. GAMMA RANGE］ | 圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。 ［1］：20%程度 ［2］：30%程度 ［3］：40%程度 工場出荷値：［1］
［［S］MATRIX TABLE］ | リニアマトリックス用の色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］COLOR CORRECT］ | 15軸独立色補正の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

- メインメニュー→［PAINT］→［［S］CAMERA SETTING］→［SHOOTING MODE］で［NORMAL］に設定されているときは［［S］MASTER GAIN］の［−6dB］は選択できません。

## ［HIGH SETTING］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］MASTER GAIN］ | マスターゲインを選択します。 ［−6dB］、［−3dB］、［0dB］、［3dB］、［6dB］、［9dB］、［12dB］、［15dB］、［18dB］、［21dB］、［24dB］、［27dB］、［30dB］ 工場出荷値：［12dB］
［H.DTL LEVEL］ | 水平ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［63］ 工場出荷値：［6］
［V.DTL LEVEL］ | 垂直ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［10］
［DTL CORING］ | ディテールのノイズ除去レベルを設定します。 ［0］…［60］ 工場出荷値：［12］
［H.DTL FREQ.］ | 水平ディテール周波数を選択します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［18］
［LEVEL DEPEND.］ | ［LEVEL DEPEND.］を設定します。 Yディテール強調時、暗部のディテールを圧縮します。 数値が大きいほど、明るい部分のディテールも圧縮します。 ［0］…［5］ 工場出荷値：［1］
［MASTER GAMMA］ | マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。 ［0.30］…［0.75］ 工場出荷値：［0.55］
［BLACK GAMMA］ | 暗部のガンマカーブを設定します。 ［−8］…［−1］：暗部を圧縮します。 ［OFF］：標準状態 ［1］…［8］：暗部を伸張します。 工場出荷値：［OFF］
［B. GAMMA RANGE］ | 圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。 ［1］：20%程度 ［2］：30%程度 ［3］：40%程度 工場出荷値：［1］
［［S］MATRIX TABLE］ | リニアマトリックス用の色補正テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［OFF］ 工場出荷値：［A］
［［S］COLOR CORRECT］ | 15軸独立色補正の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

- メインメニュー→［PAINT］→［［S］CAMERA SETTING］→［SHOOTING MODE］で［NORMAL］に設定されているときは［［S］MASTER GAIN］の［−6dB］は選択できません。

## ［ADDITIONAL DTL］

項目 | 設定内容
--- | ---
［KNEE APE LVL］ | 高輝度部のディテールレベルを変えます。 ［OFF］、［1］…［5］ 工場出荷値：［2］
［DTL GAIN（+）］ | ディテールの+（上）方向のレベルを変えます。 ［−31］…［31］ 工場出荷値：［0］
［DTL GAIN（−）］ | ディテールの−（下）方向のレベルを変えます。 ［−31］…［31］ 工場出荷値：［0］
［DTL CLIP］ | ディテール信号をクリップするレベルを設定します。 ［0］…［63］ 工場出荷値：［0］
［DTL SOURCE］ | ディテールを作成するRGB信号成分の比率を設定します。 ［（R+G）/2］、［（G+B）/2］、［（2G+R+B）/4］、［（3G+R）/4］、［R］、［G］ 工場出荷値：［（R+G）/2］
［MASTER DTL］ | マスターディテールレベルを変えます。 ［−31］…［31］ 工場出荷値：［0］

## ［SKIN TONE DTL］

項目 | 設定内容
--- | ---
［［S］SKIN TONE DTL］ | スキントーンディテールを効かせる肌色テーブルを選択します。 肌色テーブルは、［DETECT TABLE］で作成します。スキントーンディテールを効かせることで、人物の肌をより滑らかに撮影できます。［A］、［B］、［C］のテーブルの中から1つを選択、または2つ、3つの組み合わせで選択できます。 ［A］、［B］、［C］、［AB］、［AC］、［BC］、［ABC］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］ ［SKIN TONE DTL］は［LOW SETTING］、［MID SETTING］、［HIGH SETTING］、［ADDITIONAL DTL］、［［S］CAMERA SETTING］の各項目で設定するディテールとは独立して動作します。
［［S］ZEBRA VF］ | ビューファインダー画面に表示されるスキントーンエリアに、ゼブラパターンを表示する設定をします。 この項目を［ON］にして［SKIN TONE DTL］を開いているときにゼブラパターンを表示します。 ゼブラパターンは、［SKIN TONE DTL］で選択されたエリアを表示します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［［S］ZEBRA SDI OUT1］ | SDI OUT1信号にスキントーンゼブラを表示するかどうかを設定します。 この項目を［ON］にして［SKIN TONE DTL］を開いているときにゼブラパターンを表示します。ゼブラパターンは、［SKIN TONE DTL］で選択されたエリアを表示します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［［S］ZEBRA MONI］ | モニター出力（SDI OUT2、HDMI OUT、VIDEO OUT）信号にスキントーンゼブラを表示するかどうかを設定します。 この項目を［ON］にして［SKIN TONE DTL］を開いているときにゼブラパターンを表示します。ゼブラパターンは、［SKIN TONE DTL］で選択されたエリアを表示します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［DETECT TABLE］ | スキントーンテーブルを効かせる被写体の肌色テーブルを選択します。 ［A］、［B］、［C］ 工場出荷値：［A］
［SKIN TONE GET］ | ［DETECT TABLE］で選択された［A］、［B］または［C］の色情報をセンターマーカー付近から取得します。 実行すると［I CENTER］～［Q PHASE］のデータが自動で取得されます。 取得したデータは、［DETECT TABLE］で選択された［A］、［B］ または［C］のテーブルデータになります。 ［A］、［B］、［C］の色情報を、複数同時に得ることはできません。
［SKIN DTL EFFECT］ | スキントーンディテールの効果レベルを設定します。 ［0］…［63］ 工場出荷値：［16］
［I CENTER］ | I軸上の中心位置の設定（スキントーンを効かせるエリアの設定）を行います。 ［0］…［255］ 工場出荷値：［35］
［I WIDTH］ | ［I CENTER］を中心としたI軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。 ［0］…［255］ 工場出荷値：［55］
［Q WIDTH］ | ［I CENTER］を中心としたQ軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。 ［0］…［90］ 工場出荷値：［10］
［Q PHASE］ | Q軸を基準としたスキントーンを効かせるエリアの位相を設定します。 ［−180］…［179］ 工場出荷値：［0］

-方向

+方向

［Q WIDTH］

［I CENTER］

［I WIDTH］

［Q PHASE］

スキントーンエリア

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

## ［KNEE/LEVEL］

項目 | 設定内容
--- | ---
［MASTER PED］ | マスターペデスタルを設定します。 ［−200］…［200］ 工場出荷値：［16］
［［S］MANUAL KNEE］ | 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチが〈OFF〉のときのモード設定をします。［ON］時に［KNEE MASTER POINT］/［KNEE MASTER SLOPE］の設定値が有効になります。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［KNEE MASTER POINT］ | ニーポイントの位置設定を0.5%ステップで行います。 ［70.0%］…［107.0%］ 工場出荷値：［93.0%］ メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］、または［VIDEO-REC］を選択している場合、設定は無効になります。
［KNEE MASTER SLOPE］ | ニーの傾きを設定します。 ［0］…［99］ 工場出荷値：［85］ メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］、または［VIDEO-REC］を選択している場合、設定は無効になります。
［［S］WHITE CLIP］ | ホワイトクリップ機能の［ON］/［OFF］を選択します。［ON］のときに［WHITE CLIP LVL］の設定値が有効になります。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［WHITE CLIP LVL］ | ホワイトクリップレベルを設定します。 ［90%］…［109%］ 工場出荷値：［109%］
［A.KNEE POINT］ | オートニーポイントの位置設定を1%ステップで行います。 〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチが〈CAM〉/〈ON〉のときに有効になります。 ［80%］…［107%］ 工場出荷値：［90%］
［A.KNEE LVL］ | オートニーレベルを設定します。 ［100］…［109］ 工場出荷値：［107］
［A.KNEE RESPONSE］ | オートニー応答速度を設定します。設定値が小さいほど応答速度が速くなります。 ［1］…［8］ 工場出荷値：［4］
［CHROMA LEVEL］ | PR信号とPB信号のクロマレベルを設定します。 ［OFF］に設定したときは、映像信号のカラー成分を除去します。 ［OFF］、［−99%］…［40%］ 工場出荷値：［0%］
［DRS MODE］ | DRSの色保存の効きを設定します。 ［MODE1］：高輝度部の色合いを自然な状態にします。 ［MODE2］：高輝度部の色合いを、より鮮やかにします。 工場出荷値：［MODE1］
［DRS EFFECT DEPTH］ | DRSの高輝度部の圧縮レベルを設定します。数値が大きいほど、高輝度部の圧縮レベルが大きくなります。 ［1］、［2］、［3］ 工場出荷値：［1］
［［S］HI-COLOR SW］ | 色のダイナミックレンジを拡大するモードの［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［HI-COLOR LVL］ | 色のダイナミックレンジを拡大するモードのレベルを選択します。 ［1］…［32］ 工場出荷値：［32］

NOTE

- セットアップファイルとしてSDメモリーカードに保存や読み出しを行う場合、［S］付き項目と［S］なし項目に分けて保存できます。項目名の先頭に［S］が付いた項目は、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。［S］が付いていない項目は、［PAINT（LEVEL）］の対象となります。

## ［GAMMA］

項目 | 設定内容
--- | ---
［MASTER GAMMA］ | マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。 ［0.30］…［0.75］ 工場出荷値：［0.45］
［R GAMMA］ | Rchのガンマを設定します。 ［−15］…［15］ 工場出荷値：［0］
［B GAMMA］ | Bchのガンマを設定します。 ［−15］…［15］ 工場出荷値：［0］
［GAMMA MODE SEL］ | ガンマモードを選択します。 ［HD］：HD（High Definition）用のビデオガンマ特性です。 ［SD］：HDガンマよりも暗部のゲインがアップしています。 ［FILMLIKE1］：HDガンマに比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。 ［FILMLIKE2］：［FILMLIKE1］に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。 ［FILMLIKE3］：［FILMLIKE2］に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。 ［FILM-REC］：フィルム用シネガンマ特性です。 ［VIDEO-REC］：ビデオ用シネガンマ特性です。 工場出荷値：［HD］ ［FILMLIKE3］で使用するときは、メインメニュー→［PAINT］→［KNEE/LEVEL］で次の設定をお勧めします。 ［［S］MANUAL KNEE］：［ON］ ［KNEE MASTER POINT］：［85.0%］ ［KNEE MASTER SLOPE］：［50］ ［FILM-REC］または［VIDEO-REC］に設定している場合、オートニーは動作しません。 リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）を接続している場合、オートニーは動作しませんが、AJ-RC10Gの〈A.KNEE ON〉ボタンを押すと、〈A.KNEE ON〉ボタンのLEDは点灯します。
［F-REC DYNAMIC LVL］ | ［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］を選択しているとき、ダイナミックレンジを設定します。［FILM-REC］以外を選択しているときは、設定を変更できません。 ［200%］、［300%］、［400%］、［500%］、［600%］ 工場出荷値：［600%］
［F-REC BLACK STR LVL］ | ［GAMMA MODE SEL］で［FILM-REC］を選択しているとき、ブラックストレッチを設定します。［FILM-REC］以外を選択しているときは、設定を変更できません。 ［0%］…［30%］ 工場出荷値：［0%］
［V-REC KNEE SLOPE］ | ［GAMMA MODE SEL］で［VIDEO-REC］を選択しているとき、ニースロープを設定します。［VIDEO-REC］以外を選択しているときは、設定を変更できません。 ［150%］、［200%］、［250%］、［300%］、［350%］、［400%］、［450%］、［500%］ 工場出荷値：［500%］
［V-REC KNEE POINT］ | ［GAMMA MODE SEL］で［VIDEO-REC］を選択しているとき、ニーポイントを設定します。［VIDEO-REC］以外を選択しているときは、設定を変更できません。 ［30%］…［107%］ 工場出荷値：［30%］

映像レベル

輝度

［SD］

［HD］

［FILMLIKE1］

［FILMLIKE2］

［FILMLIKE3］

［VIDEO-REC］

［FILM-REC］

## ［［S］CAMERA SETTING］

項目 | 設定内容
--- | ---
［SHOOTING MODE］ | 撮影環境に応じた撮影モードを選択します。 ［NORMAL］：通常の感度を選択します。（通常の明るさでの撮影時に適しています） ［HIGH SENS.］：高感度を選択します。（暗い環境での撮影に適しています） ビューファインダー画面に［H.SENS.］と表示されます。 工場出荷値：［NORMAL］ ［NORMAL］を選択すると、〈GAIN〉スイッチの〈LOW〉/〈MID〉/〈HIGH〉に［−6dB］を割り当てることはできません。 ［HIGH SENS.］から［NORMAL］に変更した場合、次の設定値が連動して変更されます。 メインメニュー→［PAINT］→［LOW SETTING］→［［S］MASTER GAIN］で［−6dB］に設定時、［−3dB］に変更されます。 メインメニュー→［PAINT］→［MID SETTING］→［［S］MASTER GAIN］で［−6dB］に設定時、［−3dB］に変更されます。 メインメニュー→［PAINT］→［HIGH SETTING］→［［S］MASTER GAIN］で［−6dB］に設定時、［−3dB］に変更されます。
［DETAIL］ | ディテール信号の［ON］/［OFF］を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［2D LPF］ | クロスカラーを低減する2次元ローパスフィルターの設定をします。 ［ON］：クロスカラーの低減を行います。 ［OFF］：クロスカラーの低減を行いません。 工場出荷値：［OFF］ この項目は、SDモード（480/59.94iおよび576/50i）のときに表示されます。
［GAMMA］ | ガンマ補正の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［TEST SAW］ | テスト信号の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［FLARE］ | フレア補正の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［H-F COMPE.］ | アパチャー補正の有効/無効を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］

NOTE

- ［［S］CAMERA SETTING］は、全ての項目が、メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA SELECT］で［PAINT（［S］SELECT）］の対象となります。

ページトップへ戻る