- トップページ
- 各部の名称
- 音声機能部（出力系）

# 音声機能部（出力系）

1. 〈MONITOR〉（音量調整）つまみ

   スピーカー、イヤホンの音量を調整します。

2. 〈ALARM〉（アラーム音量調節）つまみ

   スピーカー、イヤホンからのアラーム音量を調節します。

   最小の位置にすると、アラームは聞こえません。

3. スピーカー

   記録中はEE音声を、再生中は再生音声をモニターできます。

   〈WARNING〉ランプやワーニング表示の点滅・点灯にあわせてアラームを出します。

   〈PHONES〉端子にイヤホンを接続すると、スピーカーからの音声は自動的に消えます。

4. 音声チャンネル切り替えスイッチ

   スピーカー、イヤホンおよび〈AUDIO OUT〉端子に出力される音声チャンネルを切り替えます。

   〈CH1/2〉 | 音声チャンネル1および2の信号を出力します。
   〈CH3/4〉 | 音声チャンネル3および4の信号を出力します。

   また、このスイッチに連動して、表示窓とビューファインダー内のオーディオレベルメーターのチャンネル表示が切り替わります。

5. 〈MONITOR SELECT〉（音声選択）切り替えスイッチ

   音声チャンネル切り替えスイッチに連動して、スピーカー、イヤホンおよび〈AUDIO OUT〉端子からの音声出力を選択します。

   〈CH1/3〉 | 音声チャンネル1か、音声チャンネル3の信号を出力します。
   〈ST〉 | 音声チャンネル1と2のステレオ音声信号か音声チャンネル3と4のステレオ音声信号が出力されます。メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［MONITOR SELECT］で、ステレオ音声をMIX信号に変更できます。
   〈CH2/4〉 | 音声チャンネル2か、音声チャンネル4の信号を出力します。

   〈MONITOR SELECT〉（音声選択）切り替えスイッチ | 音声チャンネル切り替えスイッチ
   --- | ---
   〈CH1/2〉 | 〈CH3/4〉
   〈CH1/3〉 | 音声チャンネル1 | 音声チャンネル3
   〈ST〉 | 音声チャンネル1と2のステレオ* | 音声チャンネル3と4のステレオ*
   〈CH2/4〉 | 音声チャンネル2 | 音声チャンネル4

   メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［MONITOR SELECT］で［STEREO］または［MIX］に切り替えることができます。

6. 〈PHONES〉（イヤホン）端子（ミニジャック）

   オーディオモニター用イヤホンの接続端子です。（ステレオ）

   出力する音声は両端子（フロント側、リア側）とも同じです。

7. 〈AUDIO OUT〉端子

   - 音声チャンネル1/2、または音声チャンネル3/4に記録された音声信号を出力します。

   - 出力される信号は、〈MONITOR SELECT〉切り替えスイッチで選択します。

ページトップへ戻る