- トップページ
- 記録と再生
- 特殊な記録機能について
- プリレック

# プリレック

記録開始の操作をした時点より一定時間前からの映像と音声を記録します。

記録開始の操作

記録停止の操作

（時間）

実際の記録時間

プリレック時間

メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］で各項目の設定を確認する。

プリレック機能を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メニュー操作については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［PRE REC］で［ON］に設定し、［PRE REC TIME］でプリレック時間を設定する。

- プリレック時間は、システムモード（メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］と［REC FORMAT］）の設定によって、設定できる範囲が異なります。

  - ［LINE&FREQ］と［REC FORMAT］が1080Pモードで［AVC-I100］に設定されている場合：0秒～3秒

  - ［REC FORMAT］が［DVCPRO］または［DV］に設定されている場合：0秒～15秒

  - 上記以外に設定されている場合：0秒～8秒

- 表示窓の上部に［P-REC］と表示されます。（インターバル記録/プリレックなどの情報表示）

〈REC〉ボタンを押す。

NOTE

- ［PRE REC］を［OFF］に設定時の［P-REC］表示について

  本機は［PRE REC］が［OFF］に設定されているときは、記録を停止した後、P2カードに完全に映像や音声を記録し終えるまでの間、［REC］を表示します。

  ［P-REC］表示については「インターバル記録/プリレックなどの情報表示」を参照してください。

  なお、この表示は、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［P-REC/i-REC］で［OFF］に設定することにより、消すことができます。

- ［PRE REC］を割り当てた〈USER〉ボタンを押すことで、簡単に［PRE REC］の［ON］/［OFF］を切り替えることができます。詳しくは「〈USER〉ボタンへの機能割り当て」を参照してください。

- 次の場合、設定時間どおりの映像、音声が記録できない場合があります。

  - 電源を入れた直後

  - 設定メニューで記録関連の設定を変えた後

  - P2カードを挿入した直後

  - 再生やレックチェックを行った後

- 次の場合、プリレック機能は動作しません。

  - メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［RECORDING］で［NORMAL］以外を選択しているとき（［INTERVAL］、［ONE SHOT］、［LOOP］のいずれかに設定されているとき）

  - メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］を選択しているとき

ページトップへ戻る