- トップページ
- クリップのサムネール操作
- サムネール操作について
- 〈USB3.0〉端子（ホスト）で外部機器と接続（USBストレージモード）

# 〈USB3.0〉端子（ホスト）で外部機器と接続（USBストレージモード）

USB 2.0/USB 3.0で接続できるハードディスクドライブやソリッドステートドライブが使用できます。機器によっては使用できないものもあります。

## ストレージデバイスのタイプと利用できる機能について

使用するストレージデバイスにより、利用できる機能が異なります。ストレージデバイスのタイプはストレージデバイスのエクスプロアー画面左側に［PARTITION］に続けて表示されます。

詳しくは「ストレージデバイスの情報の表示（エクスプロアー画面）」を参照してください。

#### ストレージデバイスのタイプ

ストレージデバイスタイプ | 特徴
--- | ---
［TYPE S］ | カード単位で高速に書き込み/読み込みするための特殊形式です。
［P2STORE］ | P2 STORE（AJ-PCS060G）のことです。書き込みはできません。
［FAT］ | 先頭の基本パーティションがFAT16またはFAT32になっているものです。そのパーティションのルート、または、任意のフォルダー下*のCONTENTSフォルダーが対象になります。
［OTHER］ | 上記以外のストレージデバイスです。NTFSなど、FAT16、FAT32以外のファイルシステムです。

フォルダーは第3階層まで、フォルダー数は最大100個となります。フォルダーの表示は上の階層から順に表示されます。ロングファイル名、2バイト文字のファイル名には対応していません。フォルダーの表示例は次のとおりです。

/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/20090101/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/20090101/1200/CONTENTS | 表示できません。（4階層なので表示できません）

#### ストレージデバイスのタイプと利用できる機能

利用できる機能 | ストレージデバイスタイプ
--- | ---
［TYPE S］ | ［P2STORE］ | ［FAT］ | ［OTHER］
サムネール表示 | ○ | ○ | ○ | —
カード単位 | カード*1→ストレージ | ○ | — | ○ | —
カード*2→ストレージ | — | — | — | —
ストレージ→カード*1 | ○ | ○ | — | —
ストレージ→カード*2 | — | — | — | —
クリップ単位 | カード→ストレージ | ○*4 | — | ○ | —
ストレージ→カード | ○ | ○ | ○ | —
再生確認*3 | — | — | — | —
クリップ画像表示 | ○ | ○ | ○ | —
フォーマット | ○ | — | ○ | ○*5

P2メモリーカードまたは32 GB以下のmicroP2メモリーカード

32 GBを超えるmicroP2メモリーカード

本機では、ストレージデバイスからの再生はできません。コンテンツの再生はP2カードにインポートしてから行ってください。

クリップの追加書き込みを行った場合は、そのパーティションのカード単位での書き戻しはできなくなります。

2 TB以上のストレージデバイスの場合、フォーマットはできません。

NOTE

- 〈USB3.0〉端子は、USBバスパワー（5 V、0.9 A）にも対応しています。ストレージデバイスによっては起動できないものもあります。その場合はストレージデバイスに別途電力を供給してください。

- 〈USB2.0〉端子（サブホスト）（〈USB2.0〉端子（サブホスト））には、ストレージデバイスの接続はできません。

- ストレージデバイスの接続中は、コピーやフォーマットなどに支障のないよう、本機にも十分に充電されたバッテリー、または外部DC電源をご使用ください。

- 2 TB（2048 GB）を超えるストレージデバイスには対応していません。

- ストレージデバイスは動作保証範囲内（温度など）で使用してださい。

- ストレージデバイスは振動する場所や不安定な場所に置かないでください。

- ストレージデバイスやケーブルによっては正しく動作しないことがあります。

- コピーに十分な容量のストレージデバイスをご使用ください。

- 電源が入っていないストレージデバイスであっても、ハブなどを介した複数台の接続はしないでください。ストレージデバイス以外の機器も、ハブなどを介してストレージデバイスと一緒に接続しないでください。

- フォーマットやコピー中にケーブルを抜いたり、対象のP2カードを取り出したり、本機やストレージデバイスの電源を切ったりしないでください。本機およびストレージデバイスの電源の再起動が必要になります。

- ストレージデバイスは非常に精密な機器なので、使用状況によってはデータの読み書きができなくなるおそれがあります。ストレージデバイスの故障または何らかの不具合によるデータの損失、およびこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

- 本機からのコピーで使用したストレージデバイスを他のパーソナルコンピューターなどで中身を置き換えた場合、本機での動作、およびストレージデバイスのデータは保証できません。

- 不良クリップが含まれるP2カードは、事前に修復してからストレージデバイスへコピーすることをお勧めします。

- USB変換ケーブルを介して接続されたSATA（シリアルATA）や、PATA（パラレルATA）インターフェイスのストレージデバイスは、認識できない場合があります。

- 本機の再生中などはケーブルの抜き差しをしないでください。再生が正常に行われません。

## ストレージデバイスを接続する

本機をUSBストレージモードにする。

詳しくは「USBストレージモードへの切り替え」を参照してください。

〈USB3.0〉端子とストレージデバイスを接続する。

- USB 3.0対応のストレージデバイスと接続する場合は、USB 3.0規格に準拠したケーブルをご使用ください。

- USB 2.0用のケーブルではUSB 2.0の転送性能を超えることはできません。

- ストレージデバイスを認識し、使用できる場合は、サムネール画面の右上の（灰色）が（白色）に変わります。

## ストレージデバイスをフォーマットする

ストレージデバイスを［TYPE S］または［FAT］で使用できる形式に初期化します。

メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

エクスプロアー画面が開きます。

メインメニュー→［CLIP］→［FORMAT（STORAGE）］でフォーマットしたい形式（［TYPE S］、［FAT］）を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

確認メッセージで［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

再度、確認メッセージが出たら［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

ストレージデバイスがフォーマットされます。

NOTE

- ストレージデバイスのフォーマットを行うと、ストレージデバイスの内容は全て消去され、復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

## カード単位でストレージデバイスへエクスポートする

P2カード単位でストレージデバイスへエクスポート（P2カードからストレージデバイスへの書き出し）を行うことができます。ストレージデバイスのフォーマット形式によってコピー結果と最大コピー枚数が異なります。ストレージデバイスの容量を超えてコピーできません。

#### ［TYPE S］

［TYPE S］ カードごとにパーティションが作成され、その中にカードに含まれる全データがコピーされます。本機のエクスプロアー画面でコピーしたP2カードの品番やシリアル番号が確認できます。

最大コピー枚数は23です。

#### ［FAT］

カードごとにフォルダーが作成され、その中にカードに含まれる全データがコピーされます。本機のエクスプロアー画面でフォルダー名が確認できます。

フォルダーは年月日のフォルダーとその下に時分秒フォルダーの2階層が作られます。

例） 2013年8月30日12時34分56秒の場合：/13-08-30/12-34-56

最大コピー枚数は100です。

メインメニュー→［CLIP］で［EXPORT］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

コピー元のカードスロット番号にカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

［TYPE S］の場合、［ALL SLOT］を選択すると、そのとき挿入されているカード全てを一括エクスポートします。

確認メッセージで［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

エクスポートが始まります。エクスポート中は進捗バーが表示されます。

エクスポートが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- ［TYPE S］でのエクスポートの場合、エクスポート後にP2カードデータとコピーしたデータのベリファイ（比較）を自動的に行うことができます。工場出荷時の状態ではエクスポート時のベリファイが有効になっています。エクスポート時のベリファイを行わないように設定すると、エクスポートしたデータとの照合は行いませんが、エクスポート完了までの時間が短くなります。ベリファイを行わないための設定は、メインメニュー→［CLIP］→［STORAGE COPY SETUP］で［VERIFY］を［OFF］に設定します。［FAT］の場合は、この設定値にかかわらず、ベリファイは行われません。

- エクスポートを途中で中断したいときは、〈SET〉ボタンを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押します。

- ベリファイ中に処理を中断しても、そのP2カードのコピーは終了しています。

- 32 GBを超えるmicroP2メモリーカードは、エクスポートおよびインポートはできません。クリップのコピーを使用してください。

## クリップ単位でストレージデバイスへコピーする

選択したクリップだけをストレージデバイスへコピーできます。

サムネール画面を表示し、カーソルボタンでコピーするクリップにカーソルを合わせて、〈SET〉ボタンを押す。

複数のクリップを選択することもできます。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［STORAGE］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

ストレージデバイスのフォルダーまたはパーティション一覧が表示されます。

コピー先を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

確認メッセージで［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

コピーが始まります。コピー中は進捗バーが表示されます。

コピーが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- ［FAT］のストレージデバイスの場合、表示されるフォルダーは次のとおりです。

  - ルート

  - 第3階層までにCONTENTSフォルダーを含むフォルダー

- ［TYPE S］のストレージデバイスでコピーするには、パーティションが1つ以上必要です。［FAT］にフォーマットするか、エクスポートによりパーティションを作成してからコピーしてください。

- コピーを中断したいときは、カーソルボタンで［CANCEL］にカーソルを合わせて〈SET〉ボタンを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押します。途中までコピーされたコピー先のクリップは削除されます。

- ［TYPE S］タイプのストレージデバイスへクリップをコピーした場合は、そのパーティションへはカード単位でのインポートはできなくなります。また、その場合カードの品番表示に［UNKNOWN］と表示されます。

## ストレージデバイスの情報の表示（エクスプロアー画面）

エクスプロアー画面表示では、以下が選択できます。

- ストレージデバイス情報の表示

- ストレージデバイスのパーティション、またはフォルダーのサムネールの表示選択

- 操作対象のパーティションまたはフォルダーの選択

エクスプロアー画面は、メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、〈SET〉ボタンを押すと表示されます。

1. ストレージデバイスインジケーター

   接続/未接続の区別、ストレージデバイスのタイプが表示されます。

2. 表示状態

   ストレージデバイスのエクスプロアー画面であることを示します。

3. デバイス情報

   ［TYPE S］、［P2STORE］の場合（カード単位で書き込み/読み出しができるストレージデバイス）

   ［PARTITION］ | ［TYPE S］/［P2STORE］
   ［VENDOR］ | ベンダー名
   ［MODEL］ | モデル名
   ［SIZE］ | 総容量（単位：GB）
   ［USED］ | 使用量（単位：GB） 使用P2カード領域（単位：枚数）最大23
   ［FREE CAP.］ | 残量（単位：GB）
   ［SELECTED PART.］ | 選択されたパーティション数

   ［FAT］、［OTHER］の場合（その他のストレージデバイス）

   ［PARTITION］ | ［FAT］/［OTHER］
   ［VENDOR］ | ベンダー名
   ［MODEL］ | モデル名
   ［SIZE］ | 総容量（単位：GB）
   ［FREE CAP.］ | 残量（単位：GB）
   ［SELECTED PART.］ | 選択されたフォルダー数

4. パーティション情報またはフォルダー情報

   ［TYPE S］、［P2STORE］の場合（パーティション情報）

   | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［NO.］ | パーティション番号
   ［MODEL］ | P2カードのモデル名
   ［PARTITION NAME］ | パーティションにつけられた名称
   ［DATE］ | パーティション記録日
   ［TIME］ | パーティション記録時刻
   ［SERIAL］ | P2カードのシリアル番号

   ［FAT］、［OTHER］の場合（フォルダー情報）

   | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［NO.］ | フォルダー番号
   ［FOLDER NAME］ | フォルダー名（CONTENTSフォルダーは含みません）
   ［DATE］ | フォルダー作成日
   ［TIME］ | フォルダー作成時刻

   NOTE

   - ［TYPE S］ストレージデバイスの場合、カーソルボタンで、パーティション名とシリアル名を切り替えて表示できます。

   - ［P2STORE］に無効なパーティションがあるときは、パーティション情報が灰色で表示されます。

   - メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［FREE CAP. OF PARTITION］で対象パーティションの残量を確認することもできます。

## エクスプロアー画面で操作対象のパーティション/フォルダーを選択する

パーティション/フォルダーを操作対象として選択すると、選んだパーティション/フォルダーに含まれる全てのクリップを一括してサムネールとして表示できます。最大6パーティション/フォルダーまで選べます。7個目を指定した場合は、設定できずワーニングが表示されます。

エクスプロアー画面で、パーティション/フォルダーへカーソルを合わせる。

〈SET〉ボタンを長押し（1秒以上）する。

パーティション/フォルダーが選択され、チェックマークが表示されます。

操作対象の選択はストレージデバイスを切り離すか電源を切るまで有効です。操作対象の選択を解除する場合は、選択されたパーティションで再度〈SET〉ボタンを長押し（1秒以上）します。

〈CANCEL〉ボタンを押すと全ての選択が解除されます。

NOTE

- ［TYPE S］ストレージデバイスで、［MODEL］が［UNKNOWN］になったパーティションと他のパーティションにまたがって記録されているクリップは正常な1つのクリップとなりません。［TYPE S］のストレージデバイスにクリップコピーを行うと、コピー先のパーティションの［MODEL］が［UNKNOWN］に変更されます。

- パーティション名の設定は、［TYPE S］のストレージデバイスのとき実行できます。設定したパーティション名は、エクスプロアー画面の［PARTITION NAME］に表示されます。

## エクスプロアー画面でパーティション名を設定する

ストレージデバイスが［TYPE S］の場合、パーティションに名称（最大20文字）を付けることができます。設定したパーティション名は、エクスプロアー画面の［PARTITION NAME］に表示されます。

エクスプロアー画面で、設定したいパーティションにカーソルを合わせる。

〈SET〉ボタンを押すと、サムネールの一覧を表示してパーティション名を付けることもできます。

〈MENU〉ボタンを押す。

メインメニュー→［CLIP］で［CHANGE PARTITION NAME］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

ソフトキーボードが表示されます。

パーティションに設定する名称を入力し、［OK］を選択する。

パーティション名称が設定されます。

## エクスプロアー画面で最後のパーティションの削除

ストレージデバイスの最後のパーティションが削除できます。

エクスプロアー画面で、最後のパーティションにカーソルを合わせる。

メインメニュー→［CLIP］で［DELETE LAST PARTITION］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

NOTE

- 最後のパーティションの削除は、［TYPE S］タイプのストレージデバイスのときだけ実行できます。削除できるのは、最後のパーティションだけです。途中のパーティションは削除できません。

- 削除したパーティションは復活できないので、よく確認してから削除してください。

## ストレージデバイスのクリップサムネール表示

### サムネールを表示する

ストレージデバイスに保存したクリップも、本機に装着したP2カードと同様にサムネール画面を表示して管理できます。

〈SET〉

〈EXIT〉

エクスプロアー画面を表示する。

パーティションまたはフォルダー一覧が表示されます。

カーソルボタンでサムネール画面表示したいパーティションまたはフォルダーにカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

パーティションまたはフォルダーのクリップがサムネール表示されます。また、元のエクスプロアー画面へは〈EXIT〉ボタンを押すことで戻ります。

NOTE

- 操作対象が選択されている場合は、〈SHIFT〉+〈SET〉ボタンを押すと、操作対象として選択している全パーティションのサムネールを一括して表示できます。

#### 情報表示項目について

1. クリップ情報

   クリップのプロパティー表示

2. ストレージデバイス情報

   ［TYPE S］の場合

   ［SERIAL］ | P2カードのシリアル番号
   ［MODEL］ | P2カードのモデル名
   ［SELECTED PART.］ | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［SELECTED PART. NO.］ | 選択しているパーティション番号の一覧（パーティションを複数選択している場合のみ表示）
   ［NO.］ | パーティション番号
   ［DATE］ | パーティション記録日
   ［TIME］ | パーティション記録時刻
   ［VERIFY］ | 記録時のベリファイの設定とベリファイ結果・［ON/FAILED］ ［ON/FAILED］：ベリファイ実施して、一致 ［ON/FINISHED］：ベリファイ実施したが不一致（［P2STORE］のときは［−−］と表示） ［OFF］：ベリファイしていない
   ［NAME］ | ユーザーがつけたパーティションの名称
   ［SIZE］ | ストレージデバイスの全容量
   ［USED］ | ストレージデバイスの使用済み容量
   ［FREE CAP.］ | ストレージデバイスの残量

   ［FAT］の場合

   ［SELECTED PART.］ | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［SELECTED PART. NO.］ | 選択しているフォルダー番号の一覧（フォルダーを複数選択している場合のみ表示）
   ［NO.］ | フォルダー番号
   ［DATE］ | フォルダー作成日
   ［TIME］ | フォルダー作成時刻
   ［FOLDER］ | フォルダー名（ルートには作成日時は表示されない）
   ［SIZE］ | ストレージデバイスの全容量
   ［FREE CAP.］ | ストレージデバイスの残量

NOTE

- 必要に応じてサムネール画面の表示の変更ができます。

- 1001個目以降のクリップは表示されません。

### クリップの情報を表示する

ストレージデバイスに保存したクリップの各種メタ情報を表示できます。表示方法はP2カードのクリップのプロパティーと同じです。

ストレージデバイスのサムネール画面で、対象のクリップへカーソルを移動する。

〈MENU〉ボタンを押す。

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CLIP PROPERTY］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

修正はできません。

### クリップを削除する

ストレージデバイスに保存された不要なクリップを削除できます。

ストレージデバイスのサムネール画面で、削除するクリップを選択する。

〈MENU〉ボタンを押す。

メインメニュー→［CLIP］で［DELETE］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

確認メッセージで［YES］にカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

NOTE

- 不良クリップインジケーターや不明クリップインジケーターが表示されたクリップは、削除できないことがあります。

## ストレージデバイスからP2カードへの書き戻し（インポート）

### ［TYPE S］のストレージデバイスや［P2STORE］からパーティション単位でインポートする

パーティション単位（カード単位）で、もとのカードと同じ品番のP2カードへインポート（ストレージデバイスからP2カードへ書き戻し）できます。

インポート先となるP2カードを挿入する。

P2カードは必ずフォーマット済みのカードを挿入してください。

ストレージデバイスを接続する。

メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、エクスプロアー画面を表示する。

エクスプロアー画面で、インポートするパーティションのサムネールを表示する。

メインメニュー→［CLIP］で［IMPORT］を選択する。

インポート先のP2カードスロット番号にカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

確認メッセージで［YES］を選択するとインポートが始まります。

インポートが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- 元のP2カードとは異なるP2カードにインポートしたとき、クリップによっては不完全クリップになることがあります。この場合、連結機能を使ってクリップを再構成してください。

- メインメニュー→［CLIP］→［STORAGE COPY SETUP］→［VERIFY］の設定により、コピー時にベリファイを行うかどうかを切り替えることができます。

- 異なる品番のP2カードへの、パーティション単位でのインポートはできません。その場合はクリップ単位でコピーしてください。

### クリップ単位でP2カードへコピーする

ストレージデバイスのクリップを指定して、P2カードにコピーできます。

ストレージデバイスのサムネール画面を表示する。

コピーするクリップを選択する。

〈MENU〉ボタンを押す。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］→［STORAGE］のリストからコピー先にカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

確認メッセージで［YES］を選択するとインポートが始まります。

コピーが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

ページトップへ戻る