- トップページ
- 各部の名称
- 電源部、およびアクセサリー取り付け部

# 電源部、およびアクセサリー取り付け部

1. 〈POWER〉スイッチ（電源の準備からP2カードを入れるまで）

   電源を入/切するスイッチです。

   NOTE

   - 〈POWER〉スイッチが〈OFF〉の位置でも、本機は、完全に主電源からは切り離されていません。

2. ビューファインダー左右位置固定リング

   ビューファインダーの左右位置を調整する場合にゆるめ、ビューファインダーを左右にスライドさせて見やすい位置に調整します。調整後、〈LOCK〉方向に回してしっかり固定します。

3. 〈VF〉端子

   ビューファインダーAJ-HVF21KG（別売品）などを取り付けます。

4. マウントキャップ（レンズの取り付け）

   レンズ固定レバーを押し上げて、キャップを取り外します。レンズを取り付けていないときは、キャップを取り付けます。

5. レンズケーブル/マイクケーブルクランプ（レンズの取り付け）

   レンズケーブルやマイクケーブルを固定するためのクランプです。

6. レンズマウント（2/3型バヨネット式）（レンズの取り付け）

   レンズを取り付けます。

7. 三脚マウント（三脚への取り付け）

   本機を三脚に固定するときに、別売品の三脚アダプター（SHAN-TM700）を取り付けます。

8. レンズ固定レバー（レンズの取り付け）

   レンズをレンズマウントに取り付けた後、レバーを締めてレンズを固定します。

9. 〈LIGHT〉スイッチ

   照明出力用端子に接続したビデオライトの入/切のしかたを選択します。

   〈AUTO〉 | ビデオライトの電源を入れておくと、本機の記録開始と同時にライトが点灯し、記録停止と同時にライトが消灯します。
   〈MANUAL〉 | ビデオライトの電源の入/切に従ってライトが点灯します。

10. ショルダーベルト取付金具（ショルダーベルトの取り付け）

    ショルダーベルトを取り付けます。

11. バッテリー取り外しレバー（バッテリーの取り付け、および設定）

    バッテリー取り外しレバーを下まで倒してバッテリーを取り外します。

12. バッテリーホルダー（バッテリーの取り付け、および設定）

    アントンバウアー製のバッテリーを取り付けます。

13. 〈DC IN〉端子（外部DC電源の使用）

    外部電源の入力用端子です。外部DC電源と接続します。

14. 〈DC OUT〉（DC電源）出力端子（〈DC OUT〉端子と外部録画スタート/ストップスイッチの接続）

    DC12 Vの出力端子です。最大1.5 Aの電流を取り出すことができます。

    NOTE

    - 外部機器を接続する場合、極性を十分にご確認のうえ、接続してください。故障の原因になります。

15. 〈REMOTE〉端子（リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続）（エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続）（リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続）

    - リモートコントロールユニットAJ-RC10G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。詳しくは「リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続」を参照してください。

    - エクステンションコントロールユニットAG-EC4G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。詳しくは「エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続」を参照してください。

    - リモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。詳しくは「リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続」 を参照してください。

16. ケーブルホルダー

    ライトケーブル、マイクケーブルの固定に使用します。

17. アクセサリー取り付け穴

    アクセサリーを取り付けます。アクセサリー取り付けの用途以外には使用しないでください。

    - 取り付け穴サイズ

      - 1/4-20 UNC（ねじ長さ10 mm以下）

      - 3/8-16 UNC（ねじ長さ10 mm以下）

18. ライトシュー

    ビデオライトなどを取り付けます。

    - 取り付け穴サイズ

      1/4-20 UNC（ねじ長さ6 mm以下）

19. ビューファインダー前後位置固定レバー

    ビューファインダーの前後位置を調整する場合にゆるめ、ビューファインダーを前後にスライドさせて見やすい位置に調整します。調整後、〈LOCK〉方向に回してしっかり固定します。

20. 照明出力用端子

    アントンバウアー製のウルトラライト2（別売品）、または同等品で50 W以下のビデオライトが接続できます。

    ライトを点灯時はバッテリー残量が急激に減少します。ライト使用時には90 Wh以上のバッテリーの使用をお勧めします。

21. マイクホルダー取り付けねじ

    マイクホルダーAJ-MH800G（別売品）や、VFインターフェイスボックスAG-YA500G（別売品）を取り付けるためのねじです。

22. 〈LENS〉端子（レンズの取り付け）

    レンズの接続コードをつなぎます。ご使用になるレンズについて詳しくは、レンズの取扱説明書を参照してください。

ページトップへ戻る