- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- CTLカウンターの設定と表示

# CTLカウンターの設定と表示

〈DISPLAY〉スイッチを〈CTL〉にすると、液晶表示窓のタイムカウンター表示部にCTLカウンター値を表示します。カウンター値は、±12時間表示です。ドロップフレームとノンドロップフレームの選択は、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［DF MODE］からタイムコードと合わせて設定できます。P2カードに記録されたクリップの再生順序は、VTRのようにリニアではありません。サムネール操作やP2カードの一部入れ替えなどのたびに再編成され、今まで記録したクリップの位置づけが変わります。したがって、記録モードと再生モードでは別々のカウンター値を表示します。

## 記録モードでのCTLカウンター（記録CTL）

記録モード（録画、録画一時停止、停止、およびレックチェック）では記録CTLカウンター値を表示し、前回の記録終了点の値に連続してカウントします。電源を切った後も記録CTLカウンター値は保持されます。次に電源を入れた後、前の値に連続してカウントされていきます。

NOTE

- 記録CTLカウンター値を表示中に〈RESET〉ボタンを押すと、記録CTLカウンター値のみリセットされます。ただし、レックチェック中はリセットできません。

- 24PNモードでは24フレーム分カウントします。

## 再生モードでのCTLカウンター（再生CTL）

例：

例：

先頭フレーム

現在地

先頭フレーム

現在地

クリップ1

クリップ2

クリップ3

クリップ1

クリップ2

クリップ3

クリップ2を削除

リセット

現在地

先頭フレーム

クリップ1

クリップ1

クリップ3

クリップ3

クリップ2

図1

図2

再生モード（再生、早送り、巻き戻し、再生一時停止状態）では再生CTLカウンター値を表示します。再生CTLカウンター値は、クリップの再生順序が変更される（記録日時順にクリップを並び替える）たびに、今までの再生CTLカウンター値を無効にして、最初のクリップの先頭フレームを基準値として再計算して表示します。（図1）

クリップ再生順序の変更には、次の場合があります。

- クリップの削除、コピー、修復、P2カードのフォーマットを行った場合

- サムネール表示を切り替えた場合（詳しくは「サムネール画面の表示設定」を参照してください）

- P2カードを挿入、または引き抜いた場合

基準値（最初のクリップの先頭フレームの値）の変更には、次の場合があります。

- 電源を入れた場合またはP2カードを全て取り出した場合、先頭フレームは0になります。

- 再生CTLカウンター値をリセットした場合、現在の再生位置を0として、基準値だった箇所はマイナスの数値になります。（図2）

NOTE

- 再生CTLカウンター値を表示中に〈RESET〉ボタンを押すと、再生CTLカウンター値のみリセットされます。

- 24PNモードの再生では、プルダウン映像に合わせて30フレーム分カウントします。

ページトップへ戻る