- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの入力方法

# ユーザーズビットの入力方法

ユーザーズビットを設定することにより、16進数8桁までのメモ（日付、時刻）などの情報を記録できます。

1. 〈DISPLAY〉スイッチ

2. カーソルボタン（///）

3. 〈TCG〉スイッチ

〈DISPLAY〉スイッチを〈UB〉にする。

〈TCG〉スイッチを〈SET〉にする。

カーソルボタンでユーザーズビットを設定する。

- 画面表示について

  - ：設定を行う（点滅している）桁が右に移ります。

  - ：設定を行う（点滅している）桁が左に移ります。

  - ：設定を行う（点滅している）桁の数値を1ずつ大きくします。

  - ：設定を行う（点滅している）桁の数値を1ずつ小さくします。

〈TCG〉スイッチを〈F-RUN〉または〈R-RUN〉にする。

メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［UBG MODE］で［USER］に設定する。

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

NOTE

- 〈TCG〉スイッチを〈SET〉に設定している間は、サムネール操作部でのサムネール操作およびメニュー操作はできません。

- VITC UBを確認するには〈HOLD〉スイッチを押し、表示窓に［VTCG］を表示させます。

## ユーザーズビットのメモリー機能について

ユーザーズビットの設定内容は、自動的に記録され、電源を切っても保持されます。

## ユーザーズビットに記録されるフレームレート情報

メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］で設定されたフレームレートに従って撮影・記録される映像情報のフレームレート値をユーザーズビットに記録しておき、編集機器（パーソナルコンピューター編集ソフト）で利用できます。

VITC UBには常にこの情報が記録されます。

また、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［UBG MODE］で［FRAME RATE］を選択すると、ユーザーズビット（LTC UB）にも記録されます。ネイティブで記録されたクリップの再生では、記録されたユーザーズビットを再生して得たフレームレート情報と同じ値をHD SDI出力信号や、〈TC OUT〉端子から出力されるTCのユーザーズビットとしても出力します。

### フレームレート情報

フレームレート、および映像のプルダウンと、タイムコード・ユーザーズビットの関係は次のようになっています。

メディア管理情報

固定値

右6桁の検算情報

更新フレームフラグ、有効フレームフラグ

RECマーク

シーケンスNo.

24P：0～4

上記以外：F固定

カメラ映像モード

例）

（撮影中）

（VFR 30PNまたはover 60P）

（VFR over 60P）

（VFR 24PN撮影中）

（VFR 25PNまたはover 50P）

ページトップへ戻る