- トップページ
- 外部機器との接続
- 〈USB2.0〉、〈USB3.0〉端子での接続機能
- USBストレージモード

# USBストレージモード

〈USB3.0〉端子（ホスト）に、USB 2.0またはUSB 3.0で接続できるハードディスクドライブやソリッドステートドライブを接続して、カードデータの保存や、保存したクリップのサムネール閲覧、P2カードへの書き戻しができます。

## USBストレージモードへの切り替え

図1

図2

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE SELECT］で［STORAGE］に設定する。（図1）

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE］で［ON］に設定する。（図2）

- USBストレージモードに切り替わります。

- USBストレージモード中は、ビューファインダー画面の中央に［USB STORAGE CONNECTED］と表示され、〈USB〉ランプが点灯します。USB接続移行中やハードディスクドライブが正常に接続できていない場合は、［USB STORAGE CONNECTING...］と表示され、〈USB〉ランプが点滅します。

- メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］で〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、〈SHOT MARKER〉、〈TEXT MEMO〉の各ボタンに［USB MODE］を割り当て、これらのボタンを押すことで、USBストレージモードと通常モードの切り替えができます。ただし、メニューやサムネールを開いている間は、これらのボタンを押してもUSBストレージモードと通常モードを切り替えることはできません。

  詳しくは「〈USER〉ボタンへの機能割り当て」を参照してください。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

- サムネール画面に移行します。

- 画面の右上に［USB］が表示されていることを確認してください。

- ストレージデバイスが接続されている場合は、右上のストレージデバイスの状態表示を示すアイコンが点灯します。ただし、マークが赤く点灯している場合は使用できない状態であることを示します。

  USBストレージモードについて、詳しくは「〈USB3.0〉端子（ホスト）で外部機器と接続（USBストレージモード）」を参照してください。

USBストレージモードを終了する。

次の3通りの方法があります。

- 本機の〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にする。

- サムネール画面を閉じた状態で、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE］で［OFF］に切り替える。

- ［USB MODE］を割り当てた〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、〈SHOT MARKER〉、〈TEXT MEMO〉のいずれかのボタンを押す。ただし、メニューやサムネールを開いているときは無効です。

NOTE

- USBストレージモードでは、P2カードを再生できます。カメラ映像や外部入力の記録はできません。

  また、ハードディスクドライブに書き込まれたクリップは、P2カードに書き戻さなければ再生できません。

- 〈USB2.0〉端子（サブホスト）（〈USB2.0〉端子（サブホスト））には、ストレージデバイスの接続はできません。

- ストレージデバイスの接続中は、コピーやフォーマットなどに支障のないよう、本機にも十分に充電されたバッテリー、または外部DC電源をご使用ください。

- ストレージデバイスについて、詳しくは「ストレージデバイスのタイプと利用できる機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る