- トップページ
- 外部機器との接続
- 〈USB2.0〉、〈USB3.0〉端子での接続機能
- USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続

# USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続

パーソナルコンピューターとUSB 2.0で接続することにより、本機に挿入されたP2カードをマスストレージとして扱うことができます。

## パーソナルコンピューターとの接続手順

〈USB3.0〉端子（ホスト）

〈USB2.0〉端子（デバイス）

図1

図2

図3

図4

〈USB2.0〉端子（デバイス）にUSBケーブルを接続する。（図1）

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE SELECT］で［DEVICE］に設定する。（図3）

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［USB MODE］で［ON］に設定する。（図4）

USB接続状態中は、ビューファインダー画面の中央に［USB DEVICE CONNECTED］と表示され、〈USB〉 ランプが点灯します。（図2）

USB接続移行中や正常に接続できていない場合は、［USB DEVICE CONNECTING...］と表示され、〈USB〉 ランプが点滅します。

USBデバイスモードを終了する。

次の3通りの方法があります。

- 本機の〈POWER〉スイッチを〈OFF〉にする。

- 〈EXIT〉ボタンを押す。

  （USBデバイスモード中は、ビューファインダー画面の下部に［Push EXIT to Return to CAMERA MODE］と表示されています）

- ［USB MODE］を割り当てた〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、〈SHOT MARKER〉ボタンまたは〈TEXT MEMO〉ボタンを押す。

USBデバイスモードを終了すると約5秒でカメラ撮影できる状態に戻ります。

NOTE

- 本機にUSB 2.0ケーブルは同梱されていません。市販のUSB 2.0ケーブル（ノイズ対策のための二重シールド処理が施されているもの）をご用意ください。

- USBケーブルの長さは5 mまで対応しています。なるべく3 m以内のケーブルのご使用をお勧めします。

- メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］で〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、〈SHOT MARKER〉、〈TEXT MEMO〉の各ボタンに［USB MODE］を割り当てることができます。ただし、メニューやサムネールを開いている間は、これらのボタンを押してもUSBデバイスモードと通常モードを切り替えることはできません。

- 初めてUSB接続を行うときには、本機付属のCD-ROMからP2ソフトウェアをパーソナルコンピューターにインストールしてください。

- USBドライバーはWebサイトからダウンロードして、パーソナルコンピューターにインストールしてください。ドライバーのインストール手順は、Webサイトにあるインストールマニュアルを参照してください。

  ドライバーに関する最新情報は次のWebサイトをご覧ください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- 本機は、USB 2.0にのみ対応しています。USB 2.0対応のパーソナルコンピューターをご使用ください。

- パーソナルコンピューターとUSB接続する場合は本機1台のみにしてください。

- USB接続して使用するときは、P2カードを抜かないでください。

- USB接続時のP2カードアクセスLEDは、アクセス中以外は消灯します。

- USBデバイスモードで動作中は、カメラの撮影、記録・再生動作やクリップのサムネール操作はできません。

- USBデバイスモードで動作中は、P2カードの残量や状態は表示されません。ビューファインダーや液晶モニター、および〈SDI OUT1〉端子やモニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈HDMI OUT〉、〈VIDEO OUT〉）などには、映像や音声が出力されません。

ページトップへ戻る