- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 録音レベルの調整

# 録音レベルの調整

本機は、調整つまみ/メニュー項目による調整/自動調整の3つから、録音レベルの調整方法が選択できます。メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］→［VR SELECT］で［CH1/2］と［CH3/4］のどちらの2チャンネルを調整つまみに割り当てるかを選択します。調整つまみに割り当てられていない2チャンネルは自動調整になりますが、メニュー項目での調整を選択することもできます。工場出荷時は、［CH1/2］が調整つまみに割り当てられています。

## レベル調整方法の選択

［VR SELECT］で、〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみを［CH1/2］と［CH3/4］のどちらに割り当てるかを選択します。

［CH1/2］ | 〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみをチャンネル1/2に割り当てます。〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチも、チャンネル1/2に対して有効になります。 チャンネル3/4は自動調整になります。メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［AUTO LVL CH3］と［AUTO LVL CH4］を［OFF］に設定すると自動調整が解除され、［LVL CONTROL CH3］、［LVL CONTROL CH4］でレベル調整を行うこともできます。
［CH3/4］ | 〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみをチャンネル3/4に割り当てます。〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチも、チャンネル3/4に対して有効になります。 チャンネル1/2は自動調整になります。メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［AUTO LVL CH1］と［AUTO LVL CH2］を［OFF］に設定すると自動調整が解除され、［LVL CONTROL CH1］、［LVL CONTROL CH2］でレベル調整を行うこともできます。

NOTE

- ［VR SELECT］を変更したときの各項目の値は引き継がれます。

## レベル調整つまみを［CH1/2］に割り当てたとき

#### チャンネル1と2のレベル調整の選択

チャンネル1と2のレベル調整方法を、〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチで、〈AUTO〉（自動調整）または〈MANU〉（調整つまみによる手動調整）を選択します。

〈MANU〉を選択した場合は、〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみでチャンネル1と2の音量を調整します。

#### 〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみでの調整

表示窓の音声チャンネルレベルメーター、または液晶モニターのオーディオレベルメーター表示を見ながら、〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみを調整します。なお、最上段のバー（0 dB）を超えると［OVER］表示が点灯し、入力音量が過大であることを示します。最大でも0 dBまで表示しないように調整する必要があります。

#### 〈F.AUDIO LEVEL〉つまみでの調整

本機を1人で操作する場合、音声レベルの調整には〈F.AUDIO LEVEL〉つまみのご使用をお勧めします。あらかじめ調整したいオーディオチャンネルを選択し、ビューファインダー画面上のレベルメーターを見ながら、過大入力にならないよう、〈F.AUDIO LEVEL〉つまみで調整します。

〈F.AUDIO LEVEL〉つまみで録音レベルを調整する場合は、次の操作をしてください。メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［FRONT VR CH1］と［FRONT VR CH2］を、各チャンネルの入力信号として選択された系統に対して有効にするかどうかを設定します。

［OFF］：無効

［FRONT］：入力信号に〈FRONT〉が選択されている場合に有効

［W.L.］：入力信号にワイヤレスが選択されている場合に有効

［REAR］：入力信号に〈REAR〉が選択されている場合に有効

［ALL］：全ての入力系統に対して有効

#### チャンネル3/4のレベル調整

メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［AUTO LVL CH3］と［AUTO LVL CH4］を［ON］にすると、自動調整が有効となります。これらの項目を［OFF］にすると、自動調整は動作停止し、［MIC/AUDIO］の［LVL CONTROL CH3］と［LVL CONTROL CH4］で音声レベル調整ができます。

## レベル調整つまみを［CH3/4］に割り当てたとき

#### チャンネル3と4のレベル調整の選択

チャンネル3と4のレベル調整方法を、〈AUDIO SELECT CH1/3〉/〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチで、〈AUTO〉（自動調整）または〈MANU〉（調整つまみによる手動調整）を選択します。

〈MANU〉を選択した場合は、〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみでチャンネル3と4の音量を調整します。

#### 〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみでの調整

レベル調整つまみを［CH1/2］に割り当てたときと同様、〈AUDIO LEVEL CH1/3〉/〈AUDIO LEVEL CH2/4〉つまみで調整できます。

#### チャンネル3/4のレベル調整

メインメニュー→［I/F SETUP］→［MIC/AUDIO］で［AUTO LVL CH1］と［AUTO LVL CH2］を［ON］にすると、自動調整が有効となります。これらの項目を［OFF］にすると、自動調整は動作停止し、［MIC/AUDIO］の［LVL CONTROL CH1］と［LVL CONTROL CH2］で音声レベル調整ができます。

## 調整方法の選択について

#### ［VR SELECT］で［CH1/2］を選択している場合

チャンネル1、チャンネル2 | チャンネル3、チャンネル4
--- | ---
〈AUDIO SELECT CH1/3〉スイッチ 〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチ | 調整方法 | ［AUTO LVL CH3］ ［AUTO LVL CH4］ | 調整方法
〈MANU〉 | 調整つまみで手動調整 | ［OFF］ | ［LVL CONTROL CH3］、［LVL CONTROL CH4］での手動調整
〈AUTO〉 | 自動調整 | ［ON］ | 自動調整

#### ［VR SELECT］で［CH3/4］を選択している場合

チャンネル1、チャンネル2 | チャンネル3、チャンネル4
--- | ---
［AUTO LVL CH1］ ［AUTO LVL CH2］ | 調整方法 | 〈AUDIO SELECT CH1/3〉スイッチ 〈AUDIO SELECT CH2/4〉スイッチ | 調整方法
［OFF］ | ［LVL CONTROL CH1］、［LVL CONTROL CH2］での手動調整 | 〈MANU〉 | 調整つまみで手動調整
［ON］ | 自動調整 | 〈AUTO〉 | 自動調整

オーディオレベル調整方法の選択状態はモードチェック表示の［AUDIO］画面で確認できます。（［AUDIO］画面）

レベル調整方法の選択状態

ページトップへ戻る