- トップページ
- 記録と再生
- 撮影前の点検
- 点検の準備

# 点検の準備

図1

図2

充電済みのバッテリーを取り付ける。

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、次の項目を確認する。

- ビューファインダー画面に［BACKUP BATT EMPTY］が表示されない。

- コントロールパネルのステータス表示で、バッテリー残量が十分にある。（図1）

メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で、記録対象スロットのP2カードを選択する。

P2カードをカードスロットに挿入し、スロットカバーを閉める。（図2）

- P2カードを挿入したカードスロットのP2カードアクセスLEDが、オレンジ色に点灯したかを確認します。2つのカードスロットにP2カードを挿入した場合、最初に挿入した（最初にアクセスが完了した）P2カードのP2カードアクセスLEDのみがオレンジ色に点灯します。以降に挿入したP2カードのP2カードアクセスLEDは、緑色に点灯します。

- P2カードを挿入したカードスロットのP2カードアクセスLEDが緑色に点滅している場合、または消灯している場合、そのP2カードには記録できません。

- P2メモリーカードやmicroP2メモリーカードの選択が挿入したカードと一致していない場合は、カードを挿入してもP2カードアクセスLEDがオレンジ色に点灯しません。

  この場合、メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で記録対象のメディアを合わせてください。

ページトップへ戻る