- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- 有線LAN設定

# 有線LAN設定

有線LANでパーソナルコンピューターに接続する場合の設定です。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［LAN PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

［DHCP］と［DHCP SERVER］は排他設定となります。

［MAC ADDRESS］：有線LANのMACアドレス（変更できません）

［DHCP］：DHCPによる自動取得の利用設定（［ENABLE］：自動取得を利用/［DISABLE］：自動取得を利用しない）（工場出荷値：［ENABLE］）

［IP ADDRESS］：IPアドレス（工場出荷値：［192.168.0.1］）

［SUBNET MASK］：サブネットマスク（工場出荷値： ［255.255.255.0］）

［DEFAULT GATEWAY］：デフォルトゲートウェイ（工場出荷値： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：優先DNSサーバー設定（工場出荷値： ［0.0.0.0］）

［SECONDARY DNS］：代替DNSサーバー設定（工場出荷値： ［0.0.0.0］）

［DHCP SERVER］：DHCP SERVER機能の利用設定（［ENABLE］：DHCP SERVER機能を利用/［DISABLE］：DHCP SERVER機能を利用しない）（工場出荷値：［DISABLE］）

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK SEL］で［LAN］を選択する。

パーソナルコンピューターの有線LANを設定する。

（Windowsの場合）

［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］の［プロパティ］を表示し、設定します。表示方法について、詳しくは［スタート］→［ヘルプとサポート］を参照してください。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［ENABLE］のとき

  ［全般］タブで［IPアドレスを自動的に取得する］と［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］を選択します。［代替の構成］タブで［自動プライベートIPアドレス］を選択します。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［DISABLE］のとき

  ［全般］タブで［次のIPアドレスを使う］を選択し、次の項目を入力します。

  - ［IPアドレス］

  - ［サブネットマスク］

  - ［デフォルトゲートウェイ］/［優先DNSサーバー］/［代替DNSサーバー］：特に入力の必要はありません。

（Mac OSの場合）

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［ENABLE］のとき

  ［IPv4の構成］：［DHCPサーバを使用］を選択します。

  ［IPv6の構成］：［自動］を選択します。

- カメラ本体の設定で［DHCP SERVER］が［DISABLE］のとき

  ［IPv4の構成］：［手入力］を選択し、次の項目を入力します。

  - ［IPアドレス］

  - ［サブネットマスク］

  - ［ルーター］は必要ありませんので、空欄のままとしてください。

  ［IPv6の構成］：［自動］を選択します。

ページトップへ戻る