- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- タイムコード、およびユーザーズビットの記録と出力

# タイムコード、およびユーザーズビットの記録と出力

タイムコードの記録と出力

［REC FORMAT］はフレームレートのみを表記しています。例えば、［AVC-I100/60i］は60i、［AVC-G50/30PN］は30Pとなります。

システム設定状態 | 記録TC | 出力TC
--- | --- | ---
［REC FORMAT］ | LTC | VITC | TC OUT | HD SDIのLTC、VITC
60P 60i | レックラン/フリーラン*1 ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値 （ただし［DV］時は記録無し） | LTCを出力 | LTCを出力 （ただし［480i］時は記録無し）
30P | レックラン/フリーラン*1*2 ［DF］/［NDF］ 30フレーム | LTCと同値 | LTCを出力 | LTCを出力
24P | レックラン/フリーラン*3 ［NDF］固定 24フレーム | LTCと同値 | LTC を30 フレームに変換出力 | LTCを出力
50P 50i | レックラン/ フリーラン*1 25フレーム | LTCと同値 （ただし［DV］時は記録無し） | LTCを出力 | LTC を出力 （ただし［576i］時は記録無し）
25P | レックラン/フリーラン*1*2 25フレーム | LTCと同値 | LTCを出力 | LTCを出力
24P （［LINE&FREQ］が［1080-23.98PsF］時） | レックラン/フリーラン*4 ［NDF］固定 24フレーム | LTCと同値 | LTCをそのまま24フレームで出力 | LTCを出力

フリーランでは〈TC IN〉端子の入力TCにスレーブします。

ネイティブ記録モードで記録中はスレーブできません。

フリーランでは〈TC IN〉端子の入力TCが30フレームのノンドロップフレームの場合に、24フレームに変換した値にスレーブします。ただし、録画中はスレーブできません。

フリーランでは〈TC IN〉端子の入力TCがノンドロップフレームの場合にスレーブします。ただし、録画中はスレーブできません。

ユーザーズビットの記録と出力

［REC FORMAT］はフレームレートのみを表記しています。例えば、［AVC-I100/60i］は60i、［AVC-G50/30PN］は30Pとなります。

システム設定状態 | 記録UB | 出力UB
--- | --- | ---
［REC FORMAT］ | LTC UB | VITC UB | 〈TC OUT〉端子のUB | HD SDIのLTC UB | HD SDIのVITC UB
60P 60i 50P 50i | ［UBG MODE］に従う* | ［VITC UBG MODE］に従う （ただし、［720P］時はフレーム情報固定*） | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 （ただし、［480i］、［576i］時は無し） | VITC UBを出力 （ただし、［480i］、［576i］時は無し）
30P 24P 25P | ［UBG MODE］に従う* | フレーム情報固定 | LTC UBを出力 | LTC UBを出力 | VITC UBを出力

［EXT］では〈TC IN〉端子のUBをスレーブします。

ページトップへ戻る