- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- 撮影状態の確認と表示

# 撮影状態の確認と表示

各表示項目は、設定メニューで項目ごとに表示/非表示の選択ができます。また、一括で非表示もできます。また、〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒すと、モードチェックの［STATUS］画面が表示されます。モードチェック中は普段は非表示にしている項目も含めてほとんどの項目が表示され、撮影状態を確認できます。モードチェックの詳細は「モードチェックでの表示」を参照してください。

No | 表示項目の名称 | 該当メニューと表示/非表示の選択 | 表示の状態 | 表示の一括オフ*1 | モードチェック での表示 | 再生モードでの表示
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
常時 | 該当のみ
1 | シャッタースピード/モード | ［VF INDICATOR］→［SHUTTER］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
2 | カメラモード | ［VF INDICATOR］→［CAMERA MODE］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
3 | HD SDI記録制御情報 | ［VF INDICATOR］→［SDI REC STAT］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
4 | プロキシー情報表示 | ［VF INDICATOR］→［PROXY DISP］ または ［DUAL CODEC SETUP］→［PROXY DISP］ | ○ | — | ○ | ○*3 | ○ | —
5 | SDメモリーカード状態表示 | ［VF INDICATOR］→［PROXY DISP］ または ［DUAL CODEC SETUP］→［PROXY DISP］ | ○ | — | ○ | ○*3 | ○ | —
6 | 外部GPS状態表示 | ［VF INDICATOR］→［EXTERNAL GPS］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
7 | ボンディング機器状態表示 | ［VF INDICATOR］→［BONDING DEV.］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
4G/LTE接続状態表示 | ［VF INDICATOR］→［4G/LTE］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
8 | カメラワーニング、通報表示エリア | ［VF DISPLAY］→［DISP MODE］ | ○*4 | — | ○ | — | ○ | —
9 | 〈USER〉ボタンの割り当て情報 | ［VF DISPLAY］→［DISP MODE］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
10 | フォーカスバー表示 | ［VF INDICATOR］→［FOCUS BAR］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
11 | デジタルズーム倍率表示 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | —
12 | エクステンダー | ［VF INDICATOR］→［EXTENDER］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
13 | 色温度 | ［VF INDICATOR］→［COLOR TEMP］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
14 | フィルターポジション | ［VF INDICATOR］→［FILTER］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
15 | 〈WHITE BAL〉スイッチポジション | ［VF INDICATOR］→［WHITE］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
16 | ダイナミックレンジストレッチャー（DRS）機能表示 | ［VF INDICATOR］→［DRS］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
17 | 蓄積ゲイン表示 | ［VF INDICATOR］→［GAIN］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
18 | ゲイン表示 | ［VF INDICATOR］→［GAIN］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
19 | システム情報、およびワーニング | ［VF INDICATOR］→［SYSTEM INFO］ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○
20 | タイムコード表示 | ［VF INDICATOR］→［TC］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○
21 | オーディオ入力系統とレベルメーター表示 | ［VF INDICATOR］→［AUDIO LVL］ | ○ | ○ | — | ○ | ○*5 | —
22 | アイリスオーバーライド表示 | ［VF INDICATOR］→［IRIS］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
23 | スーパーアイリス表示 | ［VF INDICATOR］→［IRIS］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
24 | アイリス、F値 | ［VF INDICATOR］→［IRIS］ | ○ | ○*6 | — | ○ | ○ | —
25 | スーパーブラック表示 | ［VF INDICATOR］→［IRIS］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
26 | ズーム表示 | ［VF INDICATOR］→［ZOOM/FOCUS］ | ○ | ○*6 | — | ○ | ○ | —
27 | フォーカス情報表示 | ［VF INDICATOR］→［ZOOM/FOCUS］ | ○ | ○*6 | — | ○ | ○ | —
28 | インターバル記録/プリレックなどの情報表示 | ［VF INDICATOR］→［P-REC/i-REC］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
29 | ガンマモード表示 | ［VF INDICATOR］→［GAMMA MODE］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
30 | オートトラッキングホワイトバランスのロック状態表示 | ［VF INDICATOR］→［WHITE］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
31 | マーカーの種類 | ［VF DISPLAY］→［DISP MODE］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
32 | ネットワーク情報表示 | — | — | — | — | — | ○ | —
33 | ストリーミング設定状態表示 | — | — | — | — | — | ○ | —
34 | Y GETの輝度表示 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | —
35 | IP接続でのリモートコントロール表示 | — | — | — | — | — | ○ | —
36 | 圧縮モード | ［VF INDICATOR］→［COMPRESSION］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
37 | 高感度モード表示 | ［VF INDICATOR］→［SHOOTING MODE］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
38 | フラッシュバンド補正（FBC）機能表示 | ［VF INDICATOR］→［FBC］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
39 | 色収差補正 | ［VF INDICATOR］→［CAC］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
40 | バッテリー残量／電圧 | ［VF INDICATOR］→［BATTERY］ | ○ | ○ | — | ○*3 | ○ | —
41 | P2カード残量 | ［VF INDICATOR］→［P2CARD REMAIN］ | ○*2 | ○ | — | ○*2 | ○ | —
42 | サイマル記録モード表示 | ［VF INDICATOR］→［P-REC/i-REC］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
43 | 記録メディア表示 | ［VF INDICATOR］→［REC MEDIA］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
44 | レックデュアリングアップロード状態表示 | ［VF INDICATOR］ → ［REC DURING UPLOAD］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○
45 | 記録の動作状態表示 | ［VF INDICATOR］→［REC STATUS］ または ［REC/PB SETUP］→［REC TALLY］ | ○ | — | ○ | — | ○ | —
46 | ストリーミング配信状態表示 | ［VF INDICATOR］→［STREAMING］ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | —
47 | 記録フォーマット | ［VF INDICATOR］→［REC FORMAT］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —
48 | システムモード | ［VF INDICATOR］→［SYSTEM MODE］ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | —

メインメニュー→［VF］→［VF DISPLAY］→［DISP CONDITION］で設定します。

ワーニングと変化時の表示は消せません。

ワーニングは消せません。

部分的に表示されます。

4チャンネル全ての入力情報を表示します。

情報がない場合は表示しません。

ページトップへ戻る