- トップページ
- ネットワーク接続
- レックデュアリングアップロード機能
- 選択したクリップを自動的に転送（手動選択モード）

# 選択したクリップを自動的に転送（手動選択モード）

図1

本機とサーバー機器をネットワーク接続状態にする。

「FTPクライアント機能の設定」を参照して、設定してください。

本機のメインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］ で［ENABLE］に設定する。

本機のメインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［AUTO UPLOAD］ で［DISABLE］を選択する。

サムネール画面からメインメニュー→［CLIP］→［COPY］→［FTP］または［FTP（PROXY）］を選択して転送するクリップを選択する。（図1）

選択したクリップがアップロードリストに登録され、自動的に転送されます。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［UPLOAD LIST］ でアップロードリストに登録されたクリップの転送状態を確認できます。

ビューファインダーや液晶モニターには、レックデュアリングアップロード機能の動作状態が表示されます。また、サムネール画面には、レックデュアリングアップロード機能の動作状態とクリップの転送状態が表示されます。

NOTE

- 手動選択モードで選択したクリップは、自動転送モードでアップロードリストに登録されたクリップより優先的に転送されます。

- レックデュアリングアップロードを有効に設定した後に、クリップのアップロードが開始されます。アップロードエラーを防ぐために、転送が終わるまでは、P2メモリカードスロットおよびmicroP2メモリカードスロットからカードを取り出さないでください。

- クリップのアップロードは、最大100件までアップロードリストに登録されます。アップロード済みクリップとアップロードに失敗したクリップを除く100件を超えるクリップは登録できません。

- 記録中/再生中/サムネール表示中もクリップは自動的に転送されます。

- 転送中にネットワークが切断された場合、または、本機の電源が切れて再び電源が入った場合、クリップ単位で転送をやり直します。

- レックデュアリングアップロード機能を有効に設定している間、ストリーミング機能は動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、FTPエクスプロアー画面でFTPサーバー上のディレクトリーを一覧表示しません。

- レックデュアリングアップロード機能を有効に設定している間、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］の設定値の変更や初期化はできません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、P2カード間のコピーは動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、クリップの削除機能は動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、P2カードのフォーマット機能は動作しません。

ページトップへ戻る