- トップページ
- ネットワーク接続
- FTPクライアント機能の利用
- SDメモリーカードからFTPサーバーへの転送（エクスポート）

# SDメモリーカードからFTPサーバーへの転送（エクスポート）

SDメモリーカード内全てのデータを一括でFTPサーバーへ転送できます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

メインメニュー→［CLIP］→［EXPORT］で［SD CARD］を選択する。

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

FTPサーバーのフォルダーが表示されます。

ジョグダイヤルボタン（または、カーソルボタン（/））で転送先フォルダーを選択する。

〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈SET〉ボタンを押す（〈MULTI SEL〉）と、現在のフォルダー一覧に新規フォルダーが作成されます。新規フォルダー名には、自動的に日時を示す数値が入力されます。ソフトキーボードを使用してフォルダー名を設定することもできます。ただし、FTPサーバーによっては、使用できない文字もあります。また、既に存在するフォルダー名と同じ名前に設定することはできません。

［YES］にカーソルを合わせ、〈SET〉ボタンを押す。

エクスポートが開始されます。

エクスポートが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- クリップを選択してエクスポートすることはできません。

- マルチバイト文字のフォルダー名は正しく表示されません。

- ファイル数やサイズ、ネットワークの状態などにより、エクスポートに時間がかかる場合があります。

- エクスポートを途中で中断したいときは、〈SET〉ボタンを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押します。ネットワークが切断されていなければ、途中までエクスポートされたFTPサーバー上のファイルは削除されます。ネットワークが切断された場合は、不完全なファイルがFTPサーバーに残る場合があります。

- エクスポートを開始した後は、通信切れのエラーを検出しません。長時間にわたってコピーが進まない場合は、エクスポートを中断してください。

- FTPサーバーの残量はエクスポート開始前に自動的に確認できませんので、あらかじめFTPサーバー管理者に確認してください。

- FTPサーバーの残量が0の場合にエラーとなるかどうかはFTPサーバーに依存します。エラーとならない場合は、エクスポートを中断してください。

- 既存のフォルダーを選択した場合で、その中にSDメモリーカード内と同じパス名のファイルが存在した場合は、上書きされます。ただし、同じパス名で種類が異なる（フォルダーとファイル）場合はエラーとなります。

- 上書きなどによって意図しない結果になることを防ぐため、できるだけ新しいフォルダーを作成してエクスポートしてください。

- SSHを使用して転送するには、FTPサーバーがSSHに対応している必要があります。

- SSHを使用して転送すると転送速度は低下します。

ページトップへ戻る