- トップページ
- 記録と再生
- 撮影前の点検
- カメラ部の点検

# カメラ部の点検

ズームを電動ズームモードにして、電動ズームの動作を確認する。

画像が望遠、広角と変わることを確認します。

ズームを手動ズームモードにし、手動ズームの動作を確認する。

手動ズームレバーを回し、画像が望遠、広角と変わることを確認します。

絞りを自動調整モードにし、明るさの違う被写体にレンズを向け、自動絞り調整が動作することを確認する。

絞りを手動調整モードにし、絞りリングを回し、手動絞りの調整を確認する。

絞りを自動調整モードに戻し、〈GAIN〉スイッチの設定を〈L〉、〈M〉、〈H〉と切り替えて次の項目を確認する。

- 設定の切り替えに応じて、同じ明るさの被写体に対し、絞りが調整されます。

- 設定の切り替えに応じて、ビューファインダー画面のゲイン値表示が切り替わります。

エクステンダー付きのレンズを装着しているときは、エクステンダーを使用位置にし、正常に動作することを確認する。

ページトップへ戻る