- トップページ
- クリップのサムネール操作
- サムネール操作について
- サムネール画面

# サムネール画面

〈THUMBNAIL〉ボタンを押すと、液晶モニターにサムネール画面を表示します。再度〈THUMBNAIL〉ボタンを押すと、通常の表示に戻ります。なお、通常の表示からサムネール画面表示に変わったときは、全てのクリップをサムネール画面に表示します。

また、サムネール画面で〈MENU〉ボタンを押すと、サムネールのメニュー操作ができます。

1. 状態メッセージ

   処理状態を示すメッセージが表示されます。画面更新中には［UPDATING］の文字とアイコンが表示されます。

2. カードスロット・ストレージデバイス・ネットワークの状態表示

   P2カード、ストレージデバイス・ネットワークの接続の状態が、次のように表示されます。

   （黄色） | 挿入されたP2カードに修復できる可能性がある不良クリップが1つでも含まれている場合に表示されます。（/不良クリップインジケーター・不明クリップインジケーター）
   （赤色） | 挿入されたP2カードに修復できない不良クリップが1つでも含まれている場合に表示されます。（/不良クリップインジケーター・不明クリップインジケーター）
   （白色） | P2カードが挿入されているカードスロット番号が白色で表示されます。
   （黄色） | カーソル位置のクリップが記録されているP2カードのカードスロット番号が、黄色で表示されます。クリップが複数のP2カードにまたがって記録されているときは、そのクリップが記録されたカードのスロット番号全てが表示されます。 NOTE 挿入されたP2カードが次のような場合に、枠が赤色になります。 ［RUNDOWN CARD］ P2カードの規定の書き換え回数を超えている場合 ［DIR ENTRY NG CARD］ P2カードのディレクトリー配置が不正規な場合 ［AUTH NG CARD］ CPSパスワードが認証できないmicroP2メモリーカードです。
   （灰色） | ストレージデバイスが非接続のとき、灰色で表示されます。
   （白色） | ストレージデバイスが使用できる状態のとき、白色で表示されます。
   （黄色） | ストレージデバイスのクリップがサムネール表示されているとき、黄色で表示されます。
   （赤色） | ストレージデバイスが接続されているが、使用できる状態ではないときに赤色で表示されます。
   （灰色） | 有線LANが正常に起動していないとき、灰色で表示されます。
   （白色） | 有線LANが未接続状態のとき、白色で表示されます。
   （黄色） | 有線LANが接続状態のとき、黄色で表示されます。
   （赤色） | 有線LANの接続に異常があるとき、赤色で表示されます。
   （灰色） | ワイヤレスLANが正常に起動していないとき、灰色で表示されます。
   （白色） | ワイヤレスLANが未接続状態のとき、白色で表示されます。
   （黄色） | ワイヤレスLANが接続状態のとき、黄色で表示されます。
   （赤色） | ワイヤレスLAN接続に異常があるとき、赤色で表示されます。
   （灰色） | 4G/LTE USBモデムが正常に起動していないとき、灰色で表示されます。
   （白色） | 4G/LTE USBモデムが未接続状態のとき、白色で表示されます。
   （黄色） | 4G/LTE USBモデムが接続状態のとき、黄色で表示されます。黄色の縦棒で電波強度を表示します。
   （赤色） | 4G/LTE USBモデムの接続に異常があるとき、赤色で表示されます。
   （灰色） | アップロードが開始されていない状態のとき、または、アップロードが完了したとき、灰色で表示されます。
   （黄色） | アップロードが実行中のとき、黄色で表示されます。
   （赤色） | アップロードエラーが発生したとき、次の転送が開始されるまで表示されます。

   NOTE

   - IP接続でリモートコントロールが可能なときは、ネットワーク状態を示すインジケーター上に「R」が表示されます。

   - 不良クリップの状態表示は、ストレージデバイスのサムネール画面やFTPのサムネール画面では表示されません。

3. 表示状態

   画面に表示するサムネールの種類や、その他の情報画面の種類を表示します。表示の切り替え方法は「サムネール画面の表示設定」（サムネール画面の表示設定)を参照してください。

   ［ALL］ | 全てのクリップを表示しています。
   ［SAME FORMAT］ | システムフォーマットと同じフォーマットのクリップを表示しています。
   ［SELECT］ | 〈SET〉ボタンで選択したクリップを表示しています。
   ［MARKER］ | ショットマークが付加されたクリップを表示しています。
   ［TEXT MEMO］ | テキストメモデータがあるクリップを表示しています。
   ［SLOT n］ | 特定のP2カード内のクリップを表示しています。（n：スロット番号の1～2が入ります）
   ［NG CLIPS］ | 不良クリップを表示しています。
   ［P2/REMAIN］ | メディア情報（残量表記）を表示しています。
   ［P2/USED］ | メディア情報（使用量表記）を表示しています。
   ［META DATA］ | 設定されたメタデータを表示しています。

4. 簡易プロパティー表示

   カーソル位置のクリップの各種プロパティーを表示します。表示する項目はメニューから選択できます。詳しくは「プロパティー」を参照してください。

   NOTE

   - 表示できる文字数以上の文字がある場合は、全て表示されずに表示できる文字のみを表示します。

5. サムネール

   各クリップに記録されたサムネールを表示します。このサムネールは［EXCH. THUMBNAIL］機能を使用して変更できます。

   詳しくは「サムネール画面の表示設定」を参照してください。

6. クリップ情報表示

   設定により、クリップの記録開始時点のタイムコード［TC］/クリップの記録開始時点のユーザーズビット［UB］/撮影時刻［TIME］/撮影日［DATE］/撮影日時［DATE TIME］/クリップ名［CLIP NAME］/ユーザークリップ名［USER CLIP NAME］/カードスロット番号［SLOT］/サムネールのタイムコード［THUMBNAIL TC］のいずれかを表示します。

7. 記録モード

   カーソル位置のクリップの記録モードを表示します。

8. システムフォーマット

   カーソル位置のクリップのフォーマットを表示します。

9. デュレーション

   カーソル位置のクリップの長さ（デュレーション）、クリップの長さに対して現在のおおよその再生位置が表示されます。

10. 選択クリップの数や再生時間表示およびボンディング機器情報表示

    メインメニュー→［CLIP］→［THUMBNAIL SETUP］→［INFORMATION SEL.］で［THUMBNAIL INFO.］が選択されているとき、サムネール画面で選択されているクリップ数やクリップの再生時間などが表示されます。詳しくは「クリップ数・再生時間表示の設定」を参照してください。

    メインメニュー→［CLIP］→［THUMBNAIL SETUP］→［INFORMATION SEL.］で［BONDING DEV. INFO.］が選択されているとき、ボンディング機器の電波強度、バッテリー残量が表示されます。詳しくは「ボンディング機器情報表示の設定」を参照してください。

11. クリップ番号

    通常は記録日時が早い順に、P2カード上のクリップに割り当てた番号が表示されます。再生できないクリップは、クリップ番号が赤色で表示され、再生不可インジケーターも表示されます。

    詳しくは「サムネール画面の表示設定」を参照してください。

12. ショットマークインジケーター

    サムネールにショットマークが付加されたクリップに表示します。

    詳しくは「ショットマーク記録機能」を参照してください。

13. プロキシー付きクリップインジケーター

    プロキシーが付加記録されているクリップに表示します。

14. テキストメモインジケーター

    テキストメモデータがあるクリップに表示します。

15. エディットコピークリップインジケーター

    エディットコピーを行ったクリップに表示します。

16. ワイドインジケーター

    16：9の画角で記録されたクリップに表示します。ただし、HDのフォーマットのクリップでは表示しません。

17. 不完全クリップインジケーター

    複数のP2カードにまたがって記録されているにもかかわらず、その内のいずれかのP2カードがカードスロットに挿入されていない場合に表示します。

18. /不良クリップインジケーター・不明クリップインジケーター

    記録中に電源が切れるなどの原因で、記録に不具合があるクリップに表示します。

    黄色い不良クリップインジケーターが表示されたクリップは、修復ができる場合があります。

    詳しくは「クリップの修復」を参照してください。

    赤い不良クリップインジケーターが表示されたクリップは、修復できません。削除してください。削除できない場合は、P2カードをフォーマットしてください。

    P2規格のフォーマットなどが異なるクリップの場合、を表示します。

19. レックデュアリングアップロード状態インジケーター

    レックデュアリングアップロード状態インジケーターは、アップロードリストに登録されている最大100件のクリップの状態を次のように表示します。

    （灰色） | アップロードが開始されるまでの状態のとき、表示されます。
    （黄色） | アップロードが実行中のとき、表示されます。
    （緑色） | アップロードが正常に完了し、アップロードリストに登録された状態のとき、表示されます。
    （赤色） | アップロードで転送エラーが発生し、アップロードリストに登録された状態のとき、表示されます。

20. ［P.only］インジケーター

    FTPエクスプロアー画面で、メイン記録の映像データと音声データを含まないプロキシーのみのクリップに対して表示されます。

21. サムネールスクロールバー

    現在表示しているサムネールがサムネール全体のどの辺りかを示します。

ページトップへ戻る