- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- ゼブラパターンの表示

# ゼブラパターンの表示

本機は2種類のゼブラパターンを表示できます。

ビューファインダーの〈ZEBRA〉スイッチを〈ON〉にすると、ビューファインダー画面にメニューで設定されているゼブラパターンが表示されます。

また、設定により、モニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈VIDEO OUT〉、〈HDMI OUT〉）の映像にもゼブラパターンを表示できます。

ゼブラパターンを表示するレベルは、メインメニュー→［VF］→［VF DISPLAY］で設定できます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ZEBRA1 DETECT］ | 右側に傾いたゼブラパターン1のレベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［70%］
［ZEBRA2 DETECT］ | 左側に傾いたゼブラパターン2のレベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［85%］
［ZEBRA2］ | ［ZEBRA2］のタイプを選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 工場出荷値：［SPOT］

［SPOT］：［ZEBRA1 DETECT］の設定値から、［ZEBRA2 DETECT］の設定値までの映像レベルが、ゼブラパターンで表示されます。

［ZEBRA2］

映像レベル

［ON］

［OFF］

［SPOT］

［109%］

［ZEBRA2 DETECT］

［ZEBRA1 DETECT］

［0%］

モニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈VIDEO OUT〉、〈HDMI OUT〉）の映像にゼブラパターンを表示させる場合は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［MONITOR OUT ZEBRA］で設定してください。

ページトップへ戻る