- トップページ
- 記録と再生
- ストリーミング機能
- ストリーミング機能の利用

# ストリーミング機能の利用

ネットワーク接続の設定が完了したら、ストリーミング機能についての設定をします。

メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］→［CODEC USAGE］で［STREAMING］を選択する。

ストリーミング機能が有効になります。

メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］→［STREAMING MODE］で、ストリーミングモードを設定する。

- ［LOW］、［HQ］、［AVC-G6］、［SHQ（QoS）］、［AVC-G（QoS）］のいずれかを選択します。

- システムモードとストリーミングモードの組み合わせについては、「システムモードとストリーミング出力対応一覧」の表を参照してください。

ストリーミング配信を開始する方法を設定する。

- アプリケーションソフトからの操作で配信を開始する場合

  - メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］で［RECEIVER］を選択します。

- 本機からの操作で配信を開始する場合

  - メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］で［CAMERA］を選択します。

  - 手順2でストリーミングモードを［SHQ（QoS）］または［AVC-G（QoS）］に設定した場合は、次の設定をしてください。

    メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］→［QoS MAX RATE］および［QoS MIN RATE］を設定します。

  - メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］→［STREAMING LATENCY］でストリーミング配信中の遅延モードを設定します。［NORMAL］は、ストリーミングの安定性を重視する場合に設定します。［SHORT］は、ストリーミングの遅延を少なくすることを重視する場合に設定します。

ストリーミング配信を開始する。

- アプリケーションソフトからの操作で、配信を開始する場合

  アプリケーションソフトで配信を開始する操作をした場合、本機はストリーミング映像の配信を開始します。

- 本機からの操作で配信を開始する場合

  メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START］で［ON］を選択します。

  本機が配信先にネットワーク接続されると、ストリーミング映像の配信を開始します。

  ストリーミング映像の配信を停止する場合は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START］で［OFF］を選択します。

  また、メインメニュー→［CAMERA］→［USER SW］で、〈USER〉ボタンに［STREAMING START］を割り当てることで、ストリーミング映像配信の開始と停止を〈USER〉ボタンで制御できます。

NOTE

- P2 Browserを使用してストリーミング映像を表示するには、Windows OSではVLC Media Player、Mac OSではQuickTime Playerが必要です。

  ただし、P2 BrowserはQoS機能に対応していません。

- ビデオストリーミング対応のアプリケーションソフトのダウンロードや動作環境については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- ストリーミング機能は、デュアルコーデック記録およびサイマル記録と同時に使用できません。

- ストリーミング機能は、レックデュアリングアップロード機能と同時に使用できません。

- ネットワークを利用できる帯域が低く、ストリーミング再生が途切れる場合は、［STREAMING MODE］でより低いビットレートのモードを選択するか、［SHQ（QoS）］または［AVC-G（QoS）］を選択すると、改善することがあります。なお、［SHQ（QoS）］または［AVC-G（QoS）］を選択する場合、ストリーミングデータの受信端末がQoS機能に対応している必要があります。

- 再生モード（レックチェックを含む）では、本機からのストリーミング配信映像は黒画面になります。

ページトップへ戻る