- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- ホワイトシェーディング補正機能

# ホワイトシェーディング補正機能

## ホワイトシェーディング調整を行う

映像信号のR、G、Bそれぞれの波形を参考に、ノコギリ歯状波形とパラボラ波形を組み合わせて、よりフラットな波形に補正する方法です。

水平方向および垂直方向のR、G、B波形をウェーブフォームモニターで観察しながら調整することをお勧めします。

必ず、［DS.GAIN］および［D.ZOOM］を［OFF］にしてからホワイトシェーディングの調整を行ってください。

補正前

補正後

調整のためにカメラを設定する。

カメラにレンズを取り付ける。

- レンズケーブルも忘れずに取り付けてください。

〈SHUTTER〉スイッチを〈OFF〉にし、〈GAIN〉スイッチを〈L〉（0 dB)にする。

レンズにエクステンダー機能がついている場合は、エクステンダー機能を外す。

メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］→［GAMMA MODE SEL］で［HD］に設定されていることを確認する。また、メインメニュー→［VF］→［VF DISPLAY］で［ZEBRA1 DETECT］が［70%］、［ZEBRA2 DETECT］が［85%］、［ZEBRA2］が［SPOT］になっているか確認し、メニュー画面を閉じる。

- 設定が異なっている場合は変更してください。

ビューファインダーの〈ZEBRA〉スイッチを〈ON〉にする。

画面の設定を行う。

色むらの無い白い紙を画面全体に撮影する。

レンズ絞りをマニュアルにして、ビューファインダー画面全体にゼブラパターンがかかるように、レンズ絞りを調整する。

- レンズ絞りが、F4～F11の間になっていることを確認してください。

- 照明にむらがあると、画面の一部にゼブラパターンがかからなくなるので、照明の位置を調整してください。

- 白い紙に色温度が異なる複数の光源（例：蛍光灯とハロゲンランプ）が当たらないように調整してください。

ホワイトバランス/ブラックバランスを調整する。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉にして、〈AUTO W/B BAL〉スイッチでホワイトバランスの自動調整（AWB）を行う。

〈AUTO W/B BAL〉スイッチでブラックバランスの自動調整（ABB）を行う。

再度、〈AUTO W/B BAL〉スイッチでホワイトバランスの自動調整（AWB）を行う。

再度、手順2-2の操作を行う。

ホワイトシェーディングを調整する。

メインメニュー→［MAINTENANCE］→［WHITE SHADING］で、［R H SAW］から［B V PARA］までを調整して、よりフラットな波形にする。

レンズにエクステンダー機能がついている場合は、エクステンダー機能を入れて、手順2～5の操作を繰り返す。

レンズエクステンダーがある場合とない場合の2パターンで、補正値を1つのレンズファイルデータとして本機に記憶されます。

調整値は、メモリーに保存されるので、本機の電源を切っても、再度ホワイトシェーディング調整を行う必要はありません。

NOTE

- ホワイトシェーディング調整を行っても、レンズ絞りが開放（OPEN）付近で上下方向の色つきが発生することがありますが、この現象は光学系の特性です。故障ではありません。

- 蛍光灯や水銀灯などの照明では、フリッカー（ちらつき現象）が発生しやすいので、太陽光やハロゲンランプなどのフリッカーが発生しにくい光源を使用してください。

- レンズ絞りがF4～F11の間になっていない場合も、照明の位置などを調整してください。

- 〈SHUTTER〉スイッチは必ず〈OFF〉のままにしておいてください。

ページトップへ戻る