- トップページ
- 各部の名称
- 表示窓内表示

# 表示窓内表示

#### P2カード・バッテリー残量、音声レベルの表示

1. メディア残量表示バー

   P2カード残量を7個のセグメントで表示します。

   1個のセグメントが示すP2カード残量時間は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［BATTERY/P2CARD］→［CARD REMAIN/Seg］で3分または5分に設定します。設定された時間ごとに、セグメントが1個ずつ消えていきます。

2. バッテリー残量表示バー

   デジタル表示（%表示）のバッテリーを使用した場合、バッテリー残量が70%以上のときに［F］の位置までセグメントが7個点灯します。

   バッテリー残量が70%未満より10%減るごとに、セグメントが1個ずつ消えます。メインメニュー→［I/F SETUP］→［BATTERY/P2CARD］→［BATT REMAIN FULL］で［100%］に設定すると、100%でセグメントを7個点灯する設定にすることもできます。

3. 音声チャンネルレベルメーター

   音声チャンネル切り替えスイッチを〈CH1/2〉にすると、音声チャンネル表示数字1と2が表示され、CH1とCH2の音声レベルが表示されます。〈CH3/4〉に設定すると、音声チャンネル表示数3と4が表示され、CH3とCH4の音声レベルが表示されます。

#### メモリー記録部の動作/状態に関する表示

4. エラーコード表示（エラーコード）

5. 情報表示

   ［LOOP］ | ループレックモード時は点灯し、記録待機中は点滅します。（ループレック）

6. タイムコードに関する表示

   ［NDF］ | タイムコードがノンドロップフレーム時に表示します。
   ［DF］ | タイムコードがドロップフレーム時に表示します。
   ［SLAVE］ | タイムコードの外部ロック時に表示します。
   ［HOLD］ | タイムコードジェネレーター/リーダー値をホールドした時に表示します。
   ［CTL］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈CTL〉が選択され、CTLカウント値が表示されているときに点灯します。
   ［TCG］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈TC〉（または〈UB〉）が選択され、TC（またはUB）ジェネレーター値が表示されているときに点灯します。
   ［TC］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈TC〉（または〈UB〉）が選択され、TC（またはUB）リーダー値が表示されているときに点灯します。
   ［VTCG］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択され、VIUBジェネレーター値が表示されているときに点灯します。
   ［VTC］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択され、VIUBリーダー値が表示されているときに点灯します。
   ［TIME］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択され、リアルタイムの時分秒値が表示されているときに点灯します。
   ［DATE］ | 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択され、リアルタイムの年月日値が表示されているときに点灯します。
   無表示（タイムゾーン） | 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択され、リアルタイムのタイムゾーン時分値が表示されているとき、［VTCG］、［TIME］、［DATE］は消灯します。
   タイムカウンター表示 | タイムコード、ユーザーズビット、CTL、リアルタイムを表示します。

   NOTE

   - 〈DISPLAY〉スイッチで〈UB〉が選択されている場合、〈HOLD〉ボタンを押すごとに、［VTCG］（［VTC］）→［DATE］→［TIME］→無表示（タイムゾーン）→［TCG］（［TC］）と繰り返されます。

7. モード表示

   ［W］ | SDモード（480/59.94i、576/50i）で動作中、16:9モード時に点灯します。
   ［HD］ | HDモードで動作中に点灯します。
   ［DV］ | 記録/再生フォーマットがDVのときに点灯します。
   ［GPS］ | 本機に内蔵されたGPSが動作中に点灯します。GPS通信中は、が点灯します。
   ［P-REC］ | メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［PRE REC］で［ON］に設定されているときに点灯します。タリーランプが消灯後、記録を継続している場合は、［P-REC］が点滅します。
   ［iREC］ | インターバル記録中は点灯し、記録待機中は点滅します。
   ［i］ | インターバル記録が設定されているときに点滅します。

ページトップへ戻る