- トップページ
- 記録と再生
- デュアルコーデック記録

# デュアルコーデック記録

本機はメイン記録とサブ記録で異なるフォーマットを記録できます。

サブ記録側には解像度1920×1080のAVC-LongG 6フォーマットのHDプロキシー、および解像度が異なる複数のSDプロキシーの中から選択できます。デュアルコーデック記録ができる記録フォーマットについては、「マルチフォーマット」を参照してください。

映像はMPEG4形式のフォーマットに加え、高解像度のH.264/AVC形式のフォーマットで記録できます。また、音声についてはAAC形式のほか、非圧縮音声（LPCM）に対応しています。

ファイル形式は従来のMPEG4形式に加え、よりノンリニア編集に適したMOV形式も選択できます。

映像ファイル、音声ファイルとリアルタイムメタデータファイル（タイムコード、ユーザーズビット）を、P2カードおよびSDメモリーカードに同時に記録できます。

撮影した素材を元の素材よりも容量の少ないデータファイルとして記録でき、クリップの確認や編集作業を効果的に行えます。

デュアルコーデックの設定
プロキシーデータの記録
SDメモリーカードへの記録
プロキシーデータの確認
プロキシーデータの記録に関するエラー表示
ページトップへ戻る