- トップページ
- 記録と再生
- デュアルコーデック記録
- デュアルコーデックの設定

# デュアルコーデックの設定

## 設定メニュー

本機でプロキシーデータを記録する場合は、メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］で設定します。

項目 | 設定内容
--- | ---
［CODEC USAGE］ | プロキシーデータの記録を行うメディアを選択します。 ［PROXY REC（P2）］：P2カードにプロキシーデータの記録を行います。 ［PROXY REC（P2&SD）］：P2カードとSDメモリーカードの両方にプロキシーデータの記録を行います。 ［STREAMING］：ストリーミングを出力します。 ［OFF］：プロキシーデータの記録を行いません。 工場出荷値：［OFF］ メイン記録との組み合わせについては、「システムモードと記録機能」 を参照してください。 メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［FILE SPLIT］で［ONE FILE］を選択している場合、［OFF］以外は選択できません。
［PROXY REC MODE］ | プロキシーデータの記録モードを設定します。 各モードについて詳しくは、「記録モードと記録信号（ビデオ、オーディオ）」を参照してください。 ワンクリップレックの連結継続中は設定できません。 1080モード時：［STD 2CH MP4］、［LOW 2CH MOV］、［HQ 2CH MOV］、［HQ 4CH MOV］、［SHQ 2CH MOV］、［AVC-G6 2CH MOV］ 工場出荷値：［STD 2CH MP4］ 720モード時：［HQ 2CH MOV］、［SHQ 2CH MOV］、［AVC-G6 2CH MOV］ 工場出荷値：［HQ 2CH MOV］ SDモード時：［STD 2CH MP4］、［LOW 2CH MOV］ 工場出荷値：［STD 2CH MP4］
［STREAMING MODE］ | ストリーミングの転送モードを設定します。 ［LOW］、［HQ］、［AVC-G6］、［SHQ（QoS）］、［AVC-G（QoS）］ 工場出荷値：［HQ］
［TC SUPER］ | プロキシーデータの記録映像にタイムコードの表示を重畳するかどうかを設定します。 ［UPPER］：記録映像の上部にタイムコードの表示を重畳します。 ［LOWER］：記録映像の下部にタイムコードの表示を重畳します。 ［OFF］：タイムコードの表示を記録映像に重畳しません。 工場出荷値：［OFF］ ワンクリップレックの連結継続中は設定できません。 次の場合、タイムコードは重畳しません。 メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］の設定が［720-60P］または［720-50P］のとき プロキシーデータの記録モードが［AVC-G6 2CH MOV］のとき
［PROXY DISP］ | プロキシーデータの記録情報やメッセージをビューファインダーと液晶モニターに表示するか選択します。 ［ON］：プロキシー記録情報とSDメモリーカード残量を、記録開始時に表示します。 ワーニング情報は常時表示されます。 ［OFF］：プロキシーとSDメモリーカードのワーニング情報を発生時に3秒間だけ表示します。 工場出荷値：［OFF］ メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［PROXY DISP］でも設定できます。
［QoS MAX RATE］ | QoS動作時の映像データの最大ビットレートを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます。 メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［256Kbps］、［512Kbps］、［1Mbps］、［1.5Mbps］、［2.5Mbps］、［3.5Mbps］、［6Mbps］、［9Mbps］ 工場出荷値：［9Mbps］ ［STREAMING MODE］で［SHQ（QoS）］を選択している場合は、［9Mbps］を選択できません。
［QoS MIN RATE］ | QoS動作時の映像データの最小ビットレートを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［256Kbps］、［512Kbps］、［1Mbps］、［1.5Mbps］、［2.5Mbps］、［3.5Mbps］、［6Mbps］、［9Mbps］ 工場出荷値：［256Kbps］
［STREAMING LATENCY］ | ストリーミング配信中の遅延モードを設定します。この設定は、本機からの操作でストリーミング配信を開始するときに使用されます。 メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［START TRIGGER］で［CAMERA］を選択しているときに設定できます。 ［NORMAL］：ストリーミングの安定性を重視する場合に設定します。 ［SHORT］：ストリーミングの遅延を少なくすることを重視する場合に設定します。 工場出荷値：［NORMAL］

- 次のモードのときは、プロキシーデータの記録はできません。

  - インターバル記録（ワンショット記録を含む）

  - ループレック

  - メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［FILE SPLIT］で［ONE FILE］に設定されているとき

  - メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［SIMUL REC］で［ON］に設定されているとき

  - メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［ONE CLIP REC］で［ON］に設定されているとき

- メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］が［1080-59.94P］、［1080-50P］、［1080-23.98PsF］、［480-59.94i］または［576-50i］の場合、ストリーミング機能は無効なため次の項目は表示されません。

  - ［STREAMING MODE］

  - ［QoS MAX RATE］

  - ［QoS MIN RATE］

  - ［STREAMING LATENCY］

## 設定状態の確認

本機の〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に3回倒すと、モードチェックでプロキシーデータの記録メディア、記録モード、タイムコード表示の重畳設定のメニュー値を確認できます。

## 記録モードと記録信号（ビデオ、オーディオ）

#### ビデオ

記録モード | ファイルフォーマット | 解像度 | コーデック | フレームレート | ビットレート
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［STD 2CH MP4］ | MP4 | 320×240（QVGA） | MPEG-4 Simple Profile | 30 fps/24 fps/25 fps | 1500 kbps
［LOW 2CH MOV］ | MOV | 1080iモード 480×270 | H.264 Baseline Profile | 30 fps/25 fps | 800 kbps
1080/59.94Pモード 320×180 1080/50Pモード 320×180 | 60 fps/50 fps
480/59.94iモード 352×240 576/50iモード 352×288 | 30 fps/25 fps
［HQ 2CH MOV］ | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［HQ 4CH MOV］ | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | 960×540 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 3500 kbps
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | 1080iモード 1920×1080 720Pモード 1280×720 | H.264 High Profile | 60 fps/50 fps | 6 Mbps*

記録モードが［AVC-G6 2CH MOV］で720/30P、720/25P、720/24Pのときは、ビットレートが3 Mbpsになります。

#### オーディオ

記録モード | ファイルフォーマット | コーデック | チャンネル数 | 1チャンネルあたりのビットレート | サンプリング周波数
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［STD 2CH MP4］ | MP4 | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 24 kHz
［LOW 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［HQ 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［HQ 4CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 4ch | 64 kbps | 48 kHz
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | LPCM | 2ch | 768 kbps | 48 kHz
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz

ページトップへ戻る