- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- 画面の表示

# 画面の表示

1. シャッタースピード/モード

   ［1/.］ | シャッタースピードがシンクロスキャンに設定されています。
   ［1/60（1/100）］～［1/2000］、［HALF］、［.d］ | 固定のシャッタースピードが設定されています。

2. カメラモード

   MOSセンサーから出力される信号をP2カードに記録するときや、映像信号として出力するときの映像方式を表示します。

   ［60P］ | 1080/59.94Pまたは720/59.94P
   ［60i］ | 1080/59.94iまたは480/59.94i
   ［50P］ | 1080/50Pまたは720/50P
   ［50i］ | 1080/50iまたは576/50i
   ［30P］ | 1080/29.97Pまたは720/29.97P
   ［24P］ | 1080/23.98P、1080/23.98PsFまたは720/23.98P
   ［25P］ | 1080/25Pまたは720/25P

3. HD SDI記録制御情報表示

   〈SDI OUT1〉、〈SDI OUT2〉端子のHD SDI信号に対して、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］で［HDSDI REMOTE］を［ON］にして、記録制御情報を重畳して出力しているときに表示します。

   ［SDI REC］ | 記録指示を出力中
   ［SDI］ | 記録待機指示を出力中

4. プロキシー情報表示

   プロキシー記録の情報を表示します。

   ［PROXY P2（P2&SD）］ | プロキシー記録を開始したときに表示します。
   ［PROXY ERR］ | プロキシー記録に異常があったときに表示します。

5. SDメモリーカード状態表示

   ［WP］ | ライトプロテクト
   ［END］ | 残量なし
   ［WR ERR］ | 書き込みエラー
   ［SD min］ | プロキシーをSDメモリーカードに記録時にその残量を表示します（通常モードチェックでのみ表示します）。 1分以下の場合は点滅表示されます。SDメモリーカードが無い場合は［−−min］と表示されます。

6. 外部GPS表示

   メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM SETUP］→［GPS］で［EXTERNAL］に設定されているとき、表示されます。

   - 電波受信強度は表示されません。

7. 4G/LTE接続状態およびボンディング機器状態表示

   4G/LTE接続状態を表示します。

   4G/LTE接続時に表示します。電波受信強度を6段階で表示します。縦のバーの本数で電波強度を表示します。4G/LTE設定が無効のときは表示しません。

   ［4G/LTE］ | 4G/LTE接続中のときに表示します。
   ［4G/LTE］ | 4G/LTE未接続のときに表示します。
   ［4G/LTE］ | 4G/LTE接続に異常があるときに表示します。

   ボンディング機器状態を表示します。ボンディング機器から受信した機器状態を表示します。ボンディング機器の電波受信強度は6段階、また、バッテリー残量を6段階で表示します。ボンディング機器に異常があるときは［E］を表示します。

   NOTE

   - 対応する4G/LTE USBモデムによっては、縦のバー表示の電波強度が表示されないものがあります。

   - 接続されるボンディング機器によっては、機器状態を取得できないものもあります。

   - 機器状態を取得可能なボンディング機器については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

     https://panasonic.biz/cns/sav/

8. カメラワーニング、通報表示エリア

   （オートホワイトバランス、オートブラックバランス、およびスイッチ操作関連）

   ［AWB A ACTIVE］ | 〈A〉チャンネルでオートホワイトバランス動作時に表示します。
   ［AWB B ACTIVE］ | 〈B〉チャンネルでオートホワイトバランス動作時に表示します。
   ［AWB A OK .K］ | 〈A〉チャンネルでオートホワイトバランス動作が正常に終了したときに表示します。
   ［AWB B OK .K］ | 〈B〉チャンネルでオートホワイトバランス動作が正常に終了したときに表示します。
   ［AWB BREAK .K］ | オートホワイトバランス動作を強制的に終了したときに表示します。
   ［AWB NG］ | オートホワイトバランス動作が正常に終了しなかったときに表示します。2行目にその状態を表示します。
   ［COLOR TEMP LOW］ | 色温度が低すぎることを警告しています。
   ［COLOR TEMP HIGH］ | 色温度が高すぎることを警告しています。
   ［LEVEL OVER］ | 輝度が高すぎることを警告しています。
   ［LOW LIGHT］ | 輝度が低すぎることを警告しています。
   ［TIME OVER］ | 動作時間内に処理が実行できなかったことを警告しています。
   ［ATW MODE］ | オートトラッキングホワイトバランス動作中のため、オートホワイトバランスが実行できないときに表示します。
   ［AWB PRESET .K］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉に設定されており、オートホワイトバランス動作が実行できない場合に表示します。
   ［AWB UNABLE］ | オートホワイトバランス動作が実行できない場合に表示します。2行目にその状態を表示します。
   ［S.GAIN MODE］ | スーパーゲインが動作しているときに表示します。
   ［CHECK FILTER］ | 電源を入れたときおよびオートホワイトバランス動作時、フィルター切り替えつまみの位置の再確認を警告しています。
   ［ABB ACTIVE］ | オートブラックバランス動作時に表示します。
   ［ABB OK］ | オートブラックバランス動作が正常に終了したときに表示します。
   ［ABB BREAK］ | オートブラックバランス動作を強制的に終了したときに表示します。
   ［ABB NG］ | オートブラックバランス動作が正常に終了しなかったときに表示します。
   ［B-SHD READY］ | オートブラックバランス動作中、〈AUTO W/B BAL〉スイッチの長押しでブラックシェーディング動作を受け付けたときに表示します。
   ［B-SHD ACTIVE］ | ブラックシェーディング動作時に表示します。
   ［B-SHD OK］ | ブラックシェーディング動作が終了したときに表示します。
   ［B-SHD BREAK］ | ブラックシェーディング動作を強制終了したときに表示します。
   ［B-SHD NG］ | ブラックシェーディング動作が正常に終了しなかったときに表示します。

   （スイッチ切り替え表示）

   ［WHITE:#］ | 〈WHITE BAL〉スイッチを切り替えたとき、表示します。［#］には［A］/［B］/［PRST］のいずれかが表示されます。
   ［ATW MODE］ | オートトラッキングホワイトバランス動作が設定されているとき表示します。
   ［.K］ | 設定されている色温度を表示します。
   ［AUTO KNEE:ON/OFF］ | メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［AUTO KNEE SW］で［ON］または［OFF］を割り当てた、〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈ON〉/〈OFF〉したときに表示します。
   ［DRS:ON/OFF］ | メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［AUTO KNEE SW］で［DRS］を割り当てた、〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈ON〉/〈OFF〉したときに表示します。
   ［GAIN:dB+↑］ | 〈GAIN〉スイッチや〈USER〉ボタンでゲインを切り替えたときに表示します。デジタルスーパーゲインの動作時は、同時にその値を表示します。
   ［SS:1/］または［.deg］ | シャッタースピードを切り替えたとき、その値を表示します。
   ［SS: 1/］または［.d］ | シャッタースピードがシンクロスキャンを選択したときに表示します。
   ［CC: K］ | 〈CC FILTER〉つまみの位置を切り替えたときに表示します。
   ［ND:］ | 〈ND FILTER〉つまみの位置を切り替えたときに表示します。
   ［EXTENDER:ON/OFF］ | レンズエクステンダーの状態を表示します。
   ［IRIS:F.］ | アイリスオーバーライドの補正値を変化させるときに表示します。

   （輝度低下のワーニング表示）

   ［LOW LIGHT］ | 輝度が低下したとき表示します。

   （フラッシュバンド補正ワーニング表示）

   ［FBC OFF!］ | フラッシュバンド補正がオフの状態でフラッシュバンドを検出したときに表示します。
   ［SHUTTER&FBC ON!］ | 〈SHUTTER〉スイッチが〈ON〉で、フラッシュバンド補正がオンに設定されているとき表示します。

9. 〈USER〉ボタンの割り当て情報

   ［UM］ | 〈USER MAIN〉ボタンを示します。
   ［U1］ | 〈USER1〉ボタンを示します。
   ［U2］ | 〈USER2〉ボタンを示します。
   ［U3］ | 〈SHOT MARK〉ボタンを示します。
   ［U4］ | 〈TEXT MEMO〉ボタンを示します。
   ［RET］ | 〈RET〉ボタンを示します。
   ［INHIBIT］ | 〈USER〉ボタンを動作させないとき表示します。
   ［S.GAIN dB/OFF］ | 選択されたスーパーゲインを表示します。
   ［DS.GAIN ↑/OFF］ | 選択されたデジタルスーパーゲインを表示します。
   ［S.IRIS ON/OFF］ | スーパーアイリスの動作状態を表示します。
   ［I.OVR ON/OFF］ | アイリスオーバーライドの動作状態を表示します。
   ［S.BLK −/OFF］ | スーパーブラックの動作状態を表示します。動作時は設定値も表示します。
   ［B.GAMMA ON/OFF］ | ブラックガンマ（黒レベルの階調補正）の動作状態を表示します。
   ［D.ZOOM x2/x3/x4/OFF］ | デジタルズームの倍率を表示します。
   ［ATW ON/OFF］ | オートトラッキングホワイトバランスの動作状態を表示します。
   ［ATW LOCK ON/OFF］ | オートトラッキングホワイトバランス動作のロック状態を表示します。
   ［AUD CH1/3］ | 音声チャンネル1または3に記録する入力信号が切り替えられたときに表示します。
   ［AUD CH2/4］ | 音声チャンネル2または4に記録する入力信号が切り替えられたときに表示します。
   ［REC SW］ | 〈USER〉ボタンが〈REC〉スイッチとして機能しているとき表示します。
   ［Y GET ON］ | ［Y GET］機能が［ON］のとき表示します。
   ［RET SW］ | 〈USER〉ボタンが〈RET〉スイッチとして機能しているときに表示します。
   ［SLOT SEL］ | 記録対象カードを切り替えるスイッチに設定されているときに表示します。
   ［PRE REC］ | プリレックモードが切り替えられたときに表示します。
   ［USB STORAGE/DEVICE/OFF］ | USBの動作状態を切り替えたときに表示します。
   ［DRS ON/OFF］ | ダイナミックレンジストレッチャーの動作状態を表示します。
   ［ASSIST ON/OFF］ | フォーカスアシストの動作状態を表示します。
   ［C.TEMP ON/OFF］ | 色温度をジョグダイヤルボタンで変更するモードの状態を表示します。
   ［LCD B.L］ | 液晶モニターのバックライトの輝度を切り替えたとき表示します。
   ［SHOT MARK］ | ショットマークを付加/消去したときに表示します。
   ［TEXT MEMO］ | テキストメモを記録したときに表示します。
   ［WFM］ | ウェーブフォームモニターを切り替えたときに表示します。
   ［FBC ON/OFF］ | フラッシュバンド補正機能の動作状態を表示します。
   ［EVF CLR］ | ビューファインダーのカラーの状態を表示します。
   ［REC MEDIA］ | 記録に使用するメディアのスロットを［P2］（P2メモリーカードスロット1/2）または［mP2］（microP2メモリーカードスロット3/4）に切り替えたとき表示します。
   ［CAM RET］ | カメラリターン機能を割り当てたボタンを押したとき表示します。
   ［REC CHECK］ | レックチェック機能を割り当てたボタンを押したとき表示します。
   ［REC D. UP］ | レックデュアリングアップロード機能の有効/無効を切り替えたときに表示します。
   ［UP LIST］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストを表示する機能を割り当てたボタンを押したときに表示します。
   ［STREAMING］ | 本機からのストリーミング配信の開始/停止を切り替えたときに表示します。

10. フォーカスバー表示

    ビューファインダーの左下に映像の高周波成分量をグラフ化して表示しています。詳しくは「フォーカスアシスト機能」を参照してください。

11. デジタルズーム倍率表示

    デジタルズームの倍率を表示します。

    ［DZx2］ | 2倍
    ［DZx3］ | 3倍
    ［DZx4］ | 4倍

12. エクステンダー

    ［EX］ | レンズエクステンダーが使用されているときに表示します。

13. 色温度

    ［.K］ | 〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉、〈B〉、〈PRST〉に割り当てられた色温度を表示します（オートホワイトバランス実行時のメモリー値の場合と、メニュー設定値の場合があります）。 オートトラッキングホワイトバランスのときは表示しません。

14. フィルターポジション

    ［1］～［4］ | 〈ND FILTER〉つまみの位置を表示します。
    ［A］～［D］ | 〈CC FILTER〉つまみの位置を表示します。
    ［−］（点滅） | フィルターポジションが正規の位置に設定されていません。

15. 〈WHITE BAL〉スイッチポジション

    ［A］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈A〉に設定されています。
    ［B］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈B〉に設定されています。
    ［P］ | 〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉に設定されています。
    ［T］ | ［ATW］に設定されています。ただし、輝度、および色が動作範囲外のときは点滅します。

16. ダイナミックレンジストレッチャー（DRS）機能表示

    ［DRS］ | 高輝度な部分の映像レベルを圧縮し、ダイナミックレンジを拡大する機能が選択されたときに表示します。

17. 蓄積ゲイン表示

    蓄積ゲインが働いているときにその値を表示します。

    ［6 ↑］/［10 ↑］/［12↑］/［15↑］/［20↑］/［24↑］/［28↑］/［34↑］

18. ゲイン表示

    設定されている映像アンプのゲイン値を表示します。

    ［dB］ | 現在のゲイン値を表示します。
    ［AGC］ | オートゲイン制御が動作しているときに表示します。

19. システム情報、およびワーニング

    ［SYSTEM ERROR E-］ | 内部マイコンの通信や基準信号などの異常が発生したときに表示します。以降、記録・再生はできません。にはエラーコードを表示します。詳しくは「エラーコード」を参照してください。
    ［TURN POWER OFF E-］ | 記録/再生中やフォーマット中など、P2カードにアクセス中にP2カードを取り出した後、動作ができなくなった場合に表示します。にはエラーコードを表示します。
    ［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］ | ゲンロック入力中など、基準信号が乱れ、記録を一時中断しているときに表示します。
    ［EOM］ | P2カードの記憶容量がないときに表示します。
    ［BOS］ | 再生位置が全クリップの先頭にあるとき表示します。
    ［EOS］ | 再生位置が全クリップの最後にあるとき表示します。
    ［CANNOT REC］ | 電源を入れた直後やP2カード挿入後など、P2カードに記録ができないときに表示します。P2カードの詳しい情報はモードチェックの［FUNCTION］画面で確認できます。詳しくは「モードチェックでの表示」を参照してください。
    ［CANNOT PLAY］ | クリップがP2カード上にない、P2カードが挿入されていないなど、再生できないときに表示します。
    ［TEXT MEMO］ | テキストメモを記録したときに表示します。
    ［TEXT MEMO INVALID］ | テキストメモを記録できなかったときに表示します。
    ［MARK ON/OFF］ | ショットマークを付加/消去したときに表示します。ショットマークについては「ショットマーク記録機能」を参照してください。
    ［SHOT MARK INVALID］ | ショットマークが付加できないとき表示します。
    ［UPDATING］ | 再生のためのクリップ情報を更新中で、再生動作を受け付けない状態のときに表示します。
    ［USB DEVICE］ | USBデバイスモードに設定されているときに表示します。モード移行中は点滅し、モード移行完了後、通信できているときは［CONNECTED］、通信できていないときは［CONNECTING...］と表示されます。
    ［USB STORAGE］ | USBストレージモードに設定されているときに表示します。モード移行中は点滅し、以降、外部ハードディスクが正常に認識できているときは［CONNECTED］、認識できていないときは［CONNECTING...］と表示されます。
    ［THUMBNAIL OPEN］ | サムネール操作中に表示します。
    ［TC REGEN］ | レンズの〈RET〉ボタンを押して、タイムコードがP2カードに記録された最後のクリップのタイムコードにリジェネしたとき表示します。
    ［SLOT SELECT］ | ［SLOT SEL］を割り当てた〈USER〉ボタンを押し、P2カードの記録スロットを切り替える処理を開始するときに点灯します。
    ［SLOT SEL INVALID］ | ［SLOT SEL］を割り当てた〈USER〉ボタンを押したとき、P2カードの記録スロットの切り替えができないときに表示します。
    ［REC PAUSE INVALID］ | 記録終了の処理中に、再度記録を開始した場合、記録を一時停止しようとしても一時停止できないときに表示します。なお、記録終了の処理が完了したときに表示は消え、一時停止ができるようになります。
    ［START ON］ | ［STREAMING START］を割り当てた〈USER〉ボタンを押し、本機からのストリーミング映像の配信が開始されたときに表示します。
    ［START OFF］ | ［STREAMING START］を割り当てた〈USER〉ボタンを押し、本機からのストリーミング映像の配信が停止されたときに表示します。
    ［START INVALID］ | ［STREAMING START］を割り当てた〈USER〉ボタンを押したとき、本機からのストリーミング配信の状態を切り替えることができないときに表示します。

    ワーニングについて、詳しくは「ワーニング情報の表示」を参照してください。

20. タイムコード表示

    ［TCG 12:59:59:20］ | タイムコードジェネレーター値を表示します。
    ［TCR 12:59:59:20］ | タイムコードリーダー値を表示します。
    ［VUBG AB CD EF 00］（［UBG AB CD EF 00］） | ユーザーズビットジェネレーター値表示を表示します。
    ［VUBR 12 34 56 78］（［UBR 12 34 56 78］） | ユーザーズビットリーダー値を表示します。
    ［CTL −1:59:59:20］ | CTLカウンター値を表示します。

21. オーディオ入力系統とレベルメーター表示

    ［--------+］ | 選択したチャンネルとそのオーディオレベルを表示します。
    ［F］ | 〈AUDIO IN〉スイッチが〈FRONT〉のときに表示します。
    ［W］ | 〈AUDIO IN〉スイッチが〈W.L.〉のときに表示します。
    ［R］ | 〈AUDIO IN〉スイッチが〈REAR〉のときに表示します。

22. アイリスオーバーライド表示

    アイリスオーバーライドが働いているときにその補正段階を表示します。

    ［++］ | 1絞り程度開きます。
    ［+］ | 0.5絞り程度開きます。
    ［−−］ | 1絞り程度閉じます。
    ［−］ | 0.5絞り程度閉じます。
    （無表示） | 基準状態です。

23. スーパーアイリス表示

    スーパーアイリスが動作中に表示します。

24. アイリス、F値

    ［NC］ | レンズケーブルが接続されていないときに表示します。
    ［OPEN］ | レンズの絞りが開放されているときに表示します。
    ［F1.7］～［F16］ | レンズの絞り値を表示します。
    ［CLOSE］ | レンズの絞りが閉じているときに表示します。

    - 絞り値の表示機能を持ったレンズを使用している場合に表示されます。また、アイリスオーバーライド可変中は点滅します。

25. スーパーブラック表示

    スーパーブラックが動作中に表示します。

26. ズーム表示

    ［Z00］～［Z99］ | ズーム量を表示します。ただし、ズームポジションのリターンがないレンズ の場合、表示設定が有効になっていても、この項目は表示しません。
    ［Z.mm］ | シリアルレンズを接続している場合、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［ZOOM/FOCUS］で表示する単位を変更できます。

27. フォーカス制御情報

    ［99］～［00］でフォーカス制御情報を表示します。シリアルレンズ以外のレンズを接続している場合は、フォーカス制御情報は表示されません。また、シリアルレンズを接続している場合、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［ZOOM/FOCUS］で表示される単位を変更できます。

28. インターバル記録/プリレックなどの情報表示

    ［i］ | インターバル記録時、動作スタート前/終了後に表示します。
    ［i-REC］（点滅） | インターバル記録実行中に表示します。
    ［i-REC］（点滅） ［hm/s］ | インターバル記録待機中、次の記録までの待機時間を表示します。
    ［P-REC］（点滅） | 記録停止した後、P2カードに完全に映像・音声が記録し終わるまでの間、表示します。完全に点滅表示が消えるまでは、P2カードを抜いたり電源を切ったりしないでください。 プリレック機能が［OFF］に設定されている場合、［REC］表示が点滅します。
    ［P-REC s/OFF］（点灯） | プリレック機能を［ON］に設定時、〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に倒すと点灯します。また［PRE REC］を割り当てた〈USER〉ボタンを押して、プリレックモードに切り替えたとき、その状態を表示します。
    ［1-CLIP］ | ［ONE CLIP REC］が［ON］で、新しいクリップがこれから記録される状態のときに表示します。
    ［1CLIP］ | ［ONE CLIP REC］が［ON］で、前のクリップに連結して記録が可能な状態のときに表示します。 P2カードを抜いたり、クリップを削除したりして、連結元のクリップがなくなった場合は、次回記録は、新しいクリップが記録される状態となります。このような場合、表示は［1CLIP］のままとなることがあります。
    ［START 1CLIP］ | ［ONE CLIP REC］で新しいクリップを記録開始したときに表示します。
    ［END 1-CLIP］ | ［ONE CLIP REC］でクリップの連結を終了したときに表示します。

29. ガンマモード表示

    メインメニュー→［PAINT］→［GAMMA］の［GAMMA MODE SEL］で選択されているガンマモードを表示します。

    ［HD］/［SD］/［FLK1］/［FLK2］/［FLK3］/［FREC］/［VREC］

30. オートトラッキングホワイトバランスのロック状態表示

    オートトラッキングホワイトバランス動作中に、［ATW LOCK］を割り当てた〈USER〉ボタンを押して、色温度が固定されているときに表示します。

31. マーカーの種類

    現在表示しているマーカーの種類を表示します。

    ［MKR:A/B/OFF］

32. ネットワーク情報表示

    ［WLAN］ | ワイヤレスLANが正常に動作しているときに表示します。
    ［WLAN］ | ワイヤレスLANが正常に動作していないときに表示します。
    ［LAN］ | 有線LANが正常に動作しているときに表示します。
    ［LAN］ | 有線LANが正常に動作していないときに表示します。

33. ストリーミング設定状態表示

    ストリーミング機能の設定状態を表示します。

    ［STREAM］ | ストリーミング機能が設定されていて、正常に動作できる状態のときに表示します。
    ［STRM］ | 異常が発生し、動作できない状態のときに表示します。復帰させるには、一度電源を切って、再び電源を入れてください。

34. Y GETの輝度表示

    Y GETのとき、画面中央付近に表示される枠内の映像レベルを0%～109%で表示します。

35. IP接続でのリモートコントロール表示

    メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK FUNC］で［IP REMOTE］を［ENABLE］に設定しているときに、IP接続でのリモートコントロール状態を表示します。

    ［IP REMOTE］（点滅） | IP接続での接続待ち状態の場合に表示します。
    ［IP REMOTE］（点灯） | IP接続でリモートコントロールが可能な場合に表示します。

36. 圧縮モード

    720Pで記録フォーマットがDVCPRO HDのとき、暗い部分を撮影したときに発生する圧縮映像ひずみを少なくするモードに設定したとき表示します。

37. 高感度モード表示

    メインメニュー→［PAINT］→［［S］CAMERA SETTING］→［SHOOTING MODE］で［HIGH SENS.］に設定しているときに表示します。

38. フラッシュバンド補正（FBC）機能表示

    フラッシュバンド補正機能が動作しているときに表示します。

39. 色収差補正

    ［CAC］ | 色収差補正が動作しているときに表示します。

40. バッテリー残量/電圧

    ［.V］ | バッテリー残量を0.1 V単位で表示します。
    ［%］ | 残量情報があるバッテリー残量を%で表示します。
    ［EMP］ | 残量情報があるバッテリーの残量がないとき、またはニアエンド設定値以下になったときに表示します。
    ［MAX］ | 残量情報があるバッテリーが満充電時、表示します。

41. P2カード残量

    | スロット番号です。記録対象のときは白黒反転になります。カードを認識中は点滅します。
    ［min］ | 各スロットのメディア残量を表示します。ニアエンド中は点滅します。 0～599は分表示、600分以上は時間表示になります。
    （無表示） | カードが挿入されていないときは表示されません。
    ［END］ | 各カードの残量がなくなったときに表示します。
    ［WP］ | P2カードにライトプロテクトがかけられているときに表示します。
    ［ERR］ | フォーマットエラーや認証エラーの場合に表示します。
    ［LOOP min］ | ループレックモードに設定されているときに表示します。モードチェック中は2行目にループレックの標準的な記録時間を表示します。 P2カードの残量がないなどの理由でループレックできない場合は［LOOP］が点滅になります。

42. サイマル記録モード表示

    ［SIMUL］ | サイマル記録に設定しているときに表示します。 サイマル記録ができない場合は［SIMUL］表示に斜線が入ります。

43. 記録メディア表示

    P2メモリーカードスロット、microP2メモリーカードスロットのうち、メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC MEDIA］で設定された記録再生動作ができるスロットを表示します。

    ［P2］ | P2メモリーカードスロット
    ［mP2］ | microP2メモリーカードスロット

44. レックデュアリングアップロード状態表示

    レックデュアリングアップロードの状態を表示します。

    ［］ | レックデュアリングアップロード機能が有効のときに表示します。 電源を入れた直後、またはP2カードを挿入してすぐに記録を開始したときは、表示が点滅し、記録を停止するまではアップロードは実行されません。
    ［］ | アップロードが実行中のときに表示します。
    ［］ | アップロードで転送エラーが発生し、次のアップロードが開始されるまで表示します。

45. 記録の動作状態表示

    ［REC］ | メインメニュー→［REC/PB］→［REC/PB SETUP］→［REC TALLY］で［CHAR］に設定することで表示します。または、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［REC STATUS］で［ON］に設定することで表示します。

46. ストリーミング配信状態表示

    ストリーミング配信の状態を表示します。

    ［］（点滅） | 本機がストリーミング映像を受信する機器との接続処理をしている間、表示が点滅します。
    ［］（点灯） | 本機がストリーミング映像を受信する機器と接続し、本機がストリーミング映像を配信しているときに表示します。 正常に接続できなかったときは、表示が消えます。

    NOTE

    - ネットワークの状態によっては、実際の動作に［］の表示が追従できない場合があります。

47. 記録フォーマット

    記録方式を表示します。

    ［AVC-I200］、［AVC-I100］、［AVC-I50］、［AVC-G50］、［AVC-G25］、［AVC-G12］、［DVCPRO HD］、［DVCPRO50］、［DVCPRO］、［DV］

48. システムモード

    本機が動作しているモードを表示します。

    ［1080-59.94P］ | 1080/59.94プログレッシブモード
    ［1080-59.94i］ | 1080/59.94インターレースモード
    ［1080-50P］ | 1080/50プログレッシブモード
    ［1080-50i］ | 1080/50インターレースモード
    ［1080-23.98PsF］ | 1080/23.98PsFプログレッシブ・セグメントフレームモード
    ［720-59.94P］ | 720/59.94プログレッシブモード
    ［720-50P］ | 720/50プログレッシブモード
    ［480-59.94i］ | 480/59.94インターレースモード
    ［576-50i］ | 576/50インターレースモード

ページトップへ戻る