- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 電子シャッターの設定
- シャッターモード/スピードの設定

# シャッターモード/スピードの設定

シャッターモードでのシャッタースピードは、〈SHUTTER〉スイッチを切り替えて設定します。

シンクロスキャンモードでのシャッタースピードは、側面の〈SYNCHRO SCAN〉調整ボタンで簡単に変更できます。

メインメニュー→［CAMERA］→［SHUTTER SPEED］と［SHUTTER SELECT］で、シャッタースピードの選択範囲を必要な範囲にあらかじめ制限したり、シンクロスキャンモードを使用するかどうかをあらかじめ選択したりできます。

一度選択したシャッタースピードは、本機の電源を切った後も保持されます。

〈SHUTTER〉スイッチ

〈SHUTTER〉スイッチを〈OFF〉の位置から〈ON〉側に押す。

〈SHUTTER〉スイッチを〈ON〉から〈SEL〉側に押し、希望のモード、またはスピードがビューファインダー画面に表示されるまで、この操作を繰り返す。

- 全てのモードとスピードが表示される場合は、次の順序で表示が切り替わります。

標準モード

シンクロスキャンモード

NOTE

- 電子シャッターをどのモードで使用しても、シャッタースピードが速いほど、カメラの感度は低減します。

- 絞りが自動のときには、シャッタースピードが速くなるにつれ、絞りが開き、焦点深度も浅くなります。

- 蛍光灯などの放電管による照明下では、画面上に横帯が現れることがあります。このとき、シャッタースピードを調整すると改善されることがあります。

- 素早く横切る被写体を撮影すると、少し歪んで見えることがあります。撮像素子（MOSセンサー）の信号を読み出す方式によるものであり、故障ではありません。

- デジタルスーパーゲイン機能が動作中は、シャッターモードはオフになります。

## シャッター関連のビューファインダー画面表示について

詳しくは「ビューファインダーの状態表示」を参照してください。

ページトップへ戻る