- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

〈DISPLAY〉スイッチを〈TC〉にする。

〈TCG〉スイッチを〈SET〉にする。

メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［DF MODE］で［DF］または［NDF］に設定する。

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

- ドロップフレームモードでタイムコードを歩進させるときは［DF］に、ノンドロップフレームモードで歩進させるときは［NDF］に設定します。ただし、24PNでは常に［NDF］で動作します。

カーソルボタンでタイムコードを設定する。

- 画面表示について

  - ：設定を行う（点滅している）桁が右に移ります。

  - ：設定を行う（点滅している）桁が左に移ります。

  - ：設定を行う（点滅している）桁の数値を1ずつ大きくします。

  - ：設定を行う（点滅している）数値を1ずつ小さくします。

〈TCG〉スイッチを切り替える。

タイムコードをフリーランで歩進させるときは〈F-RUN〉に切り替え、レックランで歩進させるときは〈R-RUN〉に切り替えます。

タイムコードを設定できる範囲

59.94 Hzの場合（24PNを除く） | 00:00:00:00～23:59:59:29
24PNの場合 | 00:00:00:00～23:59:59:23
50 Hzの場合 | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- ［DF］と［NDF］の切り替えは、本機のシステム周波数を59.94 Hzに設定しているときに有効です。

- 24PNでご使用の場合は、タイムコードの設定は4フレーム単位に調整されます。

  720/30PNと720/25PNの場合は偶数になるように調整されます。また、24PNでは記録中にタイムコードの設定はできません。

- 〈TCG〉スイッチを〈SET〉に設定している間は、サムネール操作部でのサムネール操作およびメニュー操作はできません。

## タイムコードのリジェネについて

〈TCG〉スイッチを〈R-RUN〉に設定すると、P2カードに最後に記録されたクリップ（記録日時が最も新しいクリップ）の最後のフレームに記録されているタイムコードを読み出して記録できます。また、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［FIRST REC TC］で［REGEN］を選択中に、P2カードの抜き差しや、〈USER〉ボタンの［SLOT SEL］機能で記録対象カードを変更した場合、記録対象になったP2カードの最後に記録されたクリップに、タイムコードが継続して記録されます。記録されたクリップがない場合は、本機のTCジェネレーター値から記録されます。

## レックチェック機能によるリジェネについて

メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［FIRST REC TC］で［PRESET］に設定しているときや、タイムコードの設定やリセット、タイムコードをフリーランからレックランに切り替えた後に、P2カードに記録されたクリップの最後のタイムコードにリジェネできます。なお、この動作を行うときは、メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［RET SW］で［REC CHECK］に、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［REC CHECK REGEN］で［ON］に、それぞれ設定してください。

記録対象になっているP2カードを確認する。

複数のP2カードを挿入している場合、最後に記録したクリップのタイムコードにリジェネさせるには、〈THUMBNAIL〉ボタンを押してサムネール画面を表示します。

画面の最後に表示するクリップを記録したP2カードを確認し、そのP2カードで記録するよう、［SLOT SEL］を割り当てた〈USER〉ボタンでスロットを切り替える。

レンズの〈RET〉ボタンを押す。

- ビューファインダーに［TC REGEN］と表示されます。

- 次に記録するとき、記録対象カードに最後に記録されたクリップのタイムコードにリジェネします。

NOTE

- 記録対象カードを変更すると、変更したP2カードに最後に記録したクリップのタイムコードにリジェネします。

- 記録中やフリーラン時は、この機能は使えません。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が動作し、タイムコードジェネレーターは動作を続けます。

なお、システムモードの各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれる場合があります。再度電源を入れ、タイムコードを確認し、必要に応じて設定しなおしてください。

NOTE

- 〈POWER〉スイッチを〈ON〉→〈OFF〉→〈ON〉と切り替えた場合、フリーランのタイムコードのバックアップ精度は約±2フレームです。

ページトップへ戻る