- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク機能
- ストリーミング機能のための接続設定

# ストリーミング機能のための接続設定

本機で撮影中の映像や音声を、ネットワーク経由（有線LAN、ワイヤレスLAN、4G / LTE）でストリーミング配信ができます。

本機とネットワーク接続された機器のアプリケーションソフト（P2 BrowserやP2 Streaming Receiver）、または本機から配信されるストリーミング映像が受信できるサーバーなどを使用して、ストリーミング配信ができます。

ストリーミング配信を開始するには、アプリケーションソフトから操作する方法と、本機から操作する方法があります。それぞれの方法に対して、本機のネットワーク接続方法について説明します。

ストリーミング機能を利用する手順については、「ストリーミング機能の利用」を参照してください。

NOTE

- P2 Browserでストリーミング映像を表示するには、アプリケーションソフトから操作する方法でストリーミング配信を開始してください。本機から操作する方法ではストリーミング映像を表示できません。

## アプリケーションソフトからの操作で配信を開始する場合の設定

本機とネットワーク接続するときの接続方法を設定する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK SEL］で［WLAN］、［4G/LTE］、［LAN］のいずれかを選択します。それぞれの接続方法について詳しくは、「ワイヤレスLAN設定」や「有線LAN設定」を参照してください。

NOTE

- P2 Browserと接続する場合、［4G/LTE］は無効です。

## 本機からの操作で配信を開始する場合の設定

本機側のネットワーク設定をするとき、本機のメニューで設定する方法とSDメモリーカード内の設定値を使用する方法があります。

### 本機のメニューで設定する

本機のメニューで設定します。

本機とネットワーク接続するときの接続方法を設定する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK SEL］で［WLAN］、［4G/LTE］、［LAN］のいずれかを選択します。それぞれの接続方法について詳しくは、「ワイヤレスLAN設定」や「有線LAN設定」を参照してください。

本機側のネットワーク設定をする。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［SETTING DATA］で［INTERNAL］を選択する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］で、接続先に合わせて各項目を設定する。

［SERVER ADDR.］：接続先のIPアドレスを設定します。

［RTSP PORT］：接続先のRTSPポート番号を設定します。

NOTE

- 次の手順で、手順2で設定した内容をSDメモリーカードに保存できます。SDメモリーカードを挿入して、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］で［SAVE（SD CARD）］を選択します。

### SDメモリーカード内の設定値を直接参照して設定する

SDメモリーカード内の設定値を本機に保存することなく、直接参照して設定します。

あらかじめ、設定値が保存されているSDメモリーカードを挿入して、カメラ本体の電源を入れてください。

本機とネットワーク接続するときの接続方法を設定する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK SEL］で［WLAN］、［4G/LTE］、［LAN］のいずれかを選択します。それぞれの接続方法について詳しくは、「ワイヤレスLAN設定」や「有線LAN設定」を参照してください。

本機側のネットワーク設定をする。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［SETTING DATA］で［SD CARD］を選択します。

NOTE

- SDメモリーカードの設定値は、次の方法で保存できます。

  - メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］で［SAVE（SD CARD）］を選択します。

### SDメモリーカード内の設定値を本機に保存してから設定する

SDメモリーカード内の設定値を本機に保存して設定します。

本機とネットワーク接続するときの接続方法を設定する。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK SEL］で［WLAN］、［4G/LTE］、［LAN］のいずれかを選択します。それぞれの接続方法について詳しくは、「ワイヤレスLAN設定」や「有線LAN設定」を参照して設定してください。

本機側のネットワーク設定をする。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］→［SETTING DATA］で［INTERNAL］を選択する。

設定値が保存されているSDメモリーカードを挿入して、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［STREAMING SETTING］で［LOAD（SD CARD）］を選択する。

ページトップへ戻る