- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- マーカー確認画面の表示（マーカーセレクト機能）

# マーカー確認画面の表示（マーカーセレクト機能）

本機のマーカー状態が確認できる画面を、ビューファインダー上に表示できます。

マーカーの種類

センターマーカー

セーフティーゾーン

［FRAME SIG］で設定されている画角を表示

マーカーの種類

センターマーカー

セーフティーゾーン

［FRAME SIG］で設定されている画角を表示

本機の〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MKR〉側に倒すごとに、［A］マーカー表示→［B］マーカー表示→無表示と切り替わります。

次のように設定しておくと、必要に応じてこのボタン操作で14:9と4:3の画角確認などが簡単にできます。［A］マーカー情報としてメインメニュー→［VF］→［VF MARKER］→［FRAME SIG］を［14:9］に設定し、［B］マーカー情報として［FRAME SIG］を［4:3］に設定します。

ページトップへ戻る