- トップページ
- 記録と再生
- 通常再生、および変速再生

# 通常再生、および変速再生

#### 通常再生

〈PLAY/PAUSE〉ボタンを押すと、ビューファインダー画面でカラーの再生画を見ることができます。同時に〈SDI OUT1〉端子、およびモニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈HDMI OUT〉、〈VIDEO OUT〉）にカラービデオモニターを接続すると、カラーの再生画を見ることができます。

また、再生中に〈PLAY/PAUSE〉ボタンを押すと再生を一時停止します。

#### 早送り、早戻し再生

〈FF/〉ボタン、〈/REW〉ボタンを使うと、32倍速や4倍速の高速再生/高速逆再生ができます。停止中に押すと、32倍速、再生中に押すと4倍速になります。

#### クリップの頭出し

再生一時停止状態から〈FF/〉ボタンを押すと、次のクリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。再生一時停止状態から〈/REW〉ボタンを押すと、現在再生中のクリップの先頭で一時停止した状態（頭出し状態）になります。

NOTE

- P2カードを抜き差しした直後や、電源を入れた直後に再生したり、サムネール画面に切り替えたりすると、クリップ情報を読み出すために時間がかかることがあります。この間、サムネール画面には［UPDATING..］と表示されます。

- 再生中、別のカードスロットにP2カードを挿入しても、そのカードのクリップは再生できません。再生中に挿入したP2カードは、再生を停止した後に認識されます。

- 複数のP2カードにまたがったクリップを変速再生する場合、音声が一瞬途切れることがあります。故障ではありません。

- 異なるシステムモードのクリップを再生する場合、メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］で［LINE&FREQ］をクリップのフォーマットに合わせて本機を設定し直してから再生してください。

- 他機で記録されたCH5～CH8の音声の再生はできません。

ページトップへ戻る