- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続

# リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続

リモートオペレーションパネルAK-HRP200G（別売品）を、本体の〈LAN〉端子または〈REMOTE〉端子と接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

AK-HRP200Gと本体〈LAN〉端子と接続するIP接続、または、本体〈REMOTE〉端子と接続するシリアル接続するためには、AK-HRP200Gに付属のROPセットアップソフトウェアにて、AK-HRP200Gを設定する必要があります。

設定手順について詳しくは、AK-HRP200Gの取扱説明書を参照してください。

#### 本体の〈LAN〉端子と接続する場合

- AK-HRP200Gを有線LANで接続して、本機およびAK-HRP200Gのネットワーク設定をすると、本機はリモートコントロールモードになります。接続の設定については、「リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）とのIP接続の設定」を参照してください。

- 本体とAK-HRP200Gが接続されている状態でAK-HRP200Gの〈HEAD POWER〉スイッチを押して接続を遮断するか、ネットワークケーブルを外して本機の〈POWER〉スイッチを〈OFF〉から〈ON〉にするとリモートコントロールモードは解除されます。

LANケーブル（別売品）

AK-HRP200G

#### 本体の〈REMOTE〉端子と接続する場合

- シリアル接続設定されたAK-HRP200Gと本機をシリアル接続して、本機の〈POWER〉スイッチを〈ON〉にすると、本機は自動的にリモートコントロールモードになります。

- リモートコントロールモードは次の方法で解除されます。

  - 本機とAK-HRP200Gを接続していたケーブルを外す。

  - 接続されている状態でAK-HRP200Gの〈HEAD POWER〉スイッチを押して接続を遮断する。

〈REMOTE〉端子

AK-HRP200G

リモートコントロールモードのときのスイッチ機能
リモートコントロールモードのときの記録・再生操作
本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

NOTE

- 本機を単体で使用する場合は、リモートコントロールモードを解除する必要があります。

- IP接続をして、本機をAK-HRP200Gなど複数台の機器からリモートコントロールしたときの動作は保証できません。

- 詳しくはAK-HRP200Gの取扱説明書を参照してください。

- 本機とAK-HRP200GをIP接続時は、P2プレイリスト編集機能を利用できません。

ページトップへ戻る