- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 電子シャッターの設定
- シャッターモードについて

# シャッターモードについて

本機の電子シャッターで使用できるシャッターモードと、選択できるシャッタースピードは次のとおりです。

## 固定したシャッタースピードを使用する

- 照明などによるフリッカーを除去したい場合

- 動きの速い被写体を鮮明に撮影したい場合

## シンクロスキャンモードを使用する

- モニター画面の撮影時に、水平方向の縞模様が少なくなるように撮影したい場合

- 被写体の動きに効果をつけて撮影したい場合

## ハーフシャッタースピードを使用する

- フィルム撮影のような効果をつけて撮影したい場合

［REC FORMAT］はフレームレートのみを表記しています。例えば、［AVC-I100/60i］は60i、［AVC-G50/30PN］は30Pとなります。

［REC FORMAT］ | シャッタースピード | ハーフシャッタースピード | シンクロスキャンモードの可変範囲
--- | --- | --- | ---
60P 60i | ［1/100］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］、［1/2000］、［HALF］、［180.0deg］、［172.8deg］、［144.0deg］、［120.0deg］、［90.0deg］、［45.0deg］ | 1/120 | 1/60.1～1/7200 | 3.0 deg～359.5 deg （0.5 degステップ）
30P | 1/60 | 1/30.0～1/3600
24P | 1/48 | 1/24.0～1/2880
50P 50i | ［1/60］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］、［1/2000］、［HALF］、［180.0deg］、［172.8deg］、［144.0deg］、［120.0deg］、［90.0deg］、［45.0deg］ | 1/100 | 1/50.1～1/6000
25P | 1/50 | 1/25.0～1/3000

ページトップへ戻る