- トップページ
- 記録のための調整と設定
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部ロックさせる

# タイムコードを外部ロックさせる

本機の内部タイムコードジェネレーターを外部ジェネレーターにロックさせることができます。また、外部機器のタイムコードジェネレーターを本機の内部ジェネレーターにロックさせることもできます。

## 外部ロックさせるための接続例

図のように、リファレンスビデオ信号と基準タイムコードの両方を接続します。

リファレンス信号とゲンロックについては「外部基準信号の選択とゲンロックの設定」を参照してください。

スキャンリバース機能が動作しているときは、内部に映像遅延が発生します。遅延なく収録できる機器と本機を並列に接続して記録する場合、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［TC OUTPUT REF］でタイムコードの遅延を合わせる必要があります。

#### 外部の信号にロックさせる場合

リファレンスビデオ信号

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

基準タイムコード

〈TC IN〉端子

#### 本機を複数台つなぎ、1台をリファレンス機とする場合

複数台でシステムを組む場合、入力と出力は全てのカメラを同じ設定にしてご使用ください。異なる設定が混在すると、撮像タイミングが一致しなくなります。

〈TC OUT〉端子

リファレンスビデオ信号

〈TC IN〉端子

〈TC OUT〉端子

リファレンス機

リファレンスビデオ信号

〈TC IN〉端子

次のカメラへ

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

#### 本機と外部機器を外部タイムコードジェネレーターにロックさせて、本機のTC OUT出力信号を使用して同時記録を行う場合

リファレンスビデオ信号

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

［TC OUTPUT REF］の設定：

［VIDEO OUT］

外部タイムコードジェネレーター

TC OUT端子

TC IN端子

REF IN端子

〈TC IN〉端子

遅延なく収録できる機器

記録機器

〈TC OUT〉端子

TC IN端子

〈SDI OUT1〉端子

HDMI IN端子

〈SDI OUT2〉端子

SDI IN端子

〈VIDEO OUT〉端子

VIDEO IN端子

〈HDMI OUT〉端子

#### 本機と外部機器を外部タイムコードジェネレーターにロックさせて、本機を複数台カスケード接続する場合

リファレンスビデオ信号

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

TC OUT端子

TC IN端子

外部タイムコードジェネレーター

〈TC OUT〉端子

〈TC OUT〉端子

〈TC OUT〉端子

遅延なく収録できる機器

〈TC IN〉端子

〈TC IN〉端子

〈TC IN〉端子

1台目

2台目以降

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC IN］

［TC IN］

#### 本機のタイムコードジェネレーターに外部機器をロックさせる場合

リファレンスビデオ信号

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

TC OUT端子

〈TC OUT〉端子

必要に応じて接続する

TC IN端子

TC IN入力に同期して遅延なく収録できる機器（DATなど）

〈TC IN〉端子

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC IN］

#### カスケード接続した本機のタイムコードジェネレーターに外部機器をロックさせる場合

リファレンスビデオ信号

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子

TC OUT端子

〈TC OUT〉端子

〈TC OUT〉端子

〈TC OUT〉端子

必要に応じて接続する

TC IN端子

TC IN入力に同期して遅延なく収録できる機器（DATやカメラレコーダーなど）

〈TC IN〉端子

〈TC IN〉端子

〈TC IN〉端子

1台目

2台目～（n-1）台目

n台目

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC OUTPUT REF］の設定：

［TC IN］

［TC IN］

［TC IN］

## 外部ロックの操作手順

次の手順で、タイムコードを外部ロックさせます。

〈TCG〉スイッチを〈F-RUN〉にする。

〈DISPLAY〉スイッチを〈TC〉にする。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［GENLOCK］→［GENLOCK］で［GL IN］または［SDI IN］に設定する。

タイムコードの規格を満たした位相関係にある基準タイムコードとリファレンスビデオ信号を、〈TC IN〉端子と〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子へそれぞれ入力する。

内蔵タイムコードジェネレーターは、基準タイムコードにロックします。ロックしてから約10秒経過した後は、外部からの基準タイムコードの接続を外しても、外部ロック状態は保たれます。

- ゲンロックの入力基準信号が乱れた場合、正常に記録できません。ビューファインダー画面に［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］が表示され、クリップが分割されます。また、タイムコードの連続性も保証されません。信号が正常に戻ると記録を再開します。ただし、インターバル記録やワンショット記録、ループレックのときは、記録を再開しません。

- 外部ロックの操作をすると、タイムコードは瞬時に外部のタイムコードにロックし、外部タイムコードの値と同じ値がカウンター表示部に表示されます。シンクジェネレーターが安定するまでの数秒間は、記録モードにしないでください。なお、タイムコードは〈TC IN〉端子信号にロックします。〈SDI IN〉端子から入力されるHD SDI信号のタイムコードにはロックしません。

- 24PNで外部ロックさせるときは、必ずノンドロップフレームのタイムコードを入力してください。ドロップフレームでは外部ロックできません。外部ロックした瞬間、画像が乱れることがあります。5フレーム周期を合わせるためであり、異常ではありません。

- メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］で［PRE REC］を［ON］で使用している場合、記録直前にタイムコードをレックランからフリーランに切り替えたり、〈TC IN〉端子に外部タイムコードを入力してスレーブロックさせたりすると、乱れた映像や停止したタイムコードが記録されることがあります。

## 外部ロック時のユーザーズビットの設定について

〈TCG〉スイッチを〈F-RUN〉に設定した場合、タイムコードのみが外部からのタイムコードにロックされます。ユーザーズビットを外部からの入力値にロックさせるには、メインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［UBG MODE］で［EXT］、およびメインメニュー→［REC/PB］→［TC/UB］→［VITC UBG MODE］で［USER/EXT］に設定します。

## 外部ロックを解除するには

外部タイムコードの供給を止めてから、〈TCG〉スイッチを〈R-RUN〉に設定します。

## 外部ロック中に、電源をバッテリーから外部電源に切り替えるときのお願い

タイムコードジェネレーターの電源の連続性を保つため、〈DC IN〉端子に外部電源を接続してから、バッテリーを抜いてください。バッテリーを先に抜いたときは、タイムコードの外部ロックの連続性は保証されません。

## 外部ロック中のカメラ部の外部同期について

外部ロック中、〈GENLOCK IN〉端子または〈SDI IN〉端子に入力されるリファレンスビデオ信号により、カメラ部はゲンロックがかかります。

NOTE

- 本機をマスター機として複数台に外部ロックさせる場合は、本機のカメラモードと同一の設定にしてください。インターレースとプログレッシブ混在などのシステムでは映像・タイムコードの連続性が保証されないのでお気をつけください。

- 〈SDI OUT1〉端子、またはモニター出力端子（〈SDI OUT2〉、〈VIDEO OUT〉）をリファレンスビデオ信号として使用する場合は、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］で、［SDI OUT1 MODE］または［MONITOR OUT MODE］を［CAM］に設定してご使用ください。

## タイムコードのスーパーインポーズについて

撮影・再生中にビューファインダーや液晶モニターにタイムコードを表示させるには、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［TC］で［TCG］、［TCR］、または［TCG/TCR］に設定します。

これらのタイムコード表示をモニター出力や〈SDI OUT1〉端子に接続した機器にも表示させるには、次の操作をしてください。側面の〈MON OUT CHARACTER〉スイッチを〈ON〉に設定し、メインメニュー→［I/F SETUP］→［OUTPUT SEL］→［SDI OUT1 CHAR］で［ON］に設定します。

なお、カラーバー表示中にタイムコードを表示させるには、メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［TC ON COLOR BAR］で［ON］に設定します。

ページトップへ戻る