- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［FILE］

# ［FILE］

メニュー設定データのSDメモリーカードの読み書きや、レンズファイル、レンズの収差補正（CAC）ファイルなど、ファイル関連操作を行う項目です。

このメニュー項目は、サムネール画面が表示されている場合や再生中は設定できません。

次の場合、［FILE］のメニュー操作はできません。

- サムネール画面表示中

  対策：〈THUMBNAIL〉ボタンを押してサムネール画面を閉じてから、再度操作してください。

- 再生中

  対策：〈STOP〉ボタンを押して再生を停止させてから、再度操作してください。

- ワンクリップレックモードで、前のクリップに連結して記録できる状態（ビューファインダーおよび液晶モニター右下に［1CLIP］が表示されている状態）のとき

  対策：一度メニューを閉じた後、〈STOP〉ボタンを約2秒間押してクリップ連結状態を終了させてから、再度操作してください。

- インターバル記録またはワンショット記録の待機中

  対策：〈STOP〉ボタンを押してインターバル記録を終了させてから、再度操作してください。

## ［SETUP DATA（SD CARD）］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD］ | SDメモリーカードに保存されたセットアップデータのファイルリスト一覧から選択したファイルを本機に読み込みます。 ［SETUP DATA SELECT］で選択したデータが読み込まれます。
［SAVE］ | 本機の現在のメニュー設定値を、SDメモリーカードに保存された既存のファイルリスト一覧から選択したファイルに上書きします。 ［SETUP DATA SELECT］で選択したデータが保存されます。
［SAVE AS］ | 本機の現在のメニュー設定値を、SDメモリーカードに新規ファイルとしてファイル名、タイトルを入力して、保存します。 ［SETUP DATA SELECT］で選択したデータが保存されます。

## ［SETUP DATA SELECT］

- メインメニュー→［FILE］→［SETUP DATA（SD CARD）］でSDメモリーカードに保存/読み出しするメニュー項目を選択します。

- 工場出荷値は、次のとおりです。

  - ［SYSTEM］、［CAMERA ID］、［OPTION MENU］ →［✓］なし

  - その他→［✓］有り

項目 | 設定内容
--- | ---
［SYSTEM］ | メインメニュー→［SYSTEM］のメニューを取り扱います。
［CAMERA ID］ | メインメニュー→［CAMERA］→［CAMERA ID］のメニューを取り扱います。
［USER MENU SEL］ | メインメニュー→［USER MENU SEL］のメニューを取り扱います。
［PAINT（LEVEL）］ | メインメニュー→［PAINT］のメニューの調整値を取り扱います。
［PAINT（［S］SELECT）］ | メインメニュー→［PAINT］のメニュー設定値（［S］付き項目）を、取り扱います。
［VF］ | メインメニュー→［VF］のメニューを取り扱います。
［CAMERA］ | メインメニュー→［CAMERA］のメニューを取り扱います。
［REC/PB］ | メインメニュー→［REC/PB］のメニューを取り扱います。
［CLIP］ | メインメニュー→［CLIP］のメニューの設定値を取り扱います。
［I/F SETUP］ | メインメニュー→［I/F SETUP］のメニューを取り扱います。
［MAINTENANCE］ | メインメニュー→［MAINTENANCE］のメニューの設定値を取り扱います。
［OPTION MENU］ | ［OPTION MENU］を取り扱います。

## ［CAC FILE（SD CARD）］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD］ | SDメモリーカードに保存された色収差補正データファイルを選択して、本機に読み込みます。 ［LOAD］で読み出したSDメモリーカードの色収差補正データを本機に保存するときのファイル番号を指定します。
［DELETE］ | SDメモリーカードに保存された色収差補正データファイルを選択して、削除します。

## ［LENS FILE］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD］ | 本機の中のメモリーに保存されたレンズファイルを選択して、読み出して現在の動作設定値として使用します。
［SAVE］ | 現在のレンズ設定値を、本機の中のメモリーに、タイトルと番号を指定して保存します。
［CLEAR ALL FILE］ | 全てのレンズファイルの保存値をクリアし、初期化します。

## ［LENS FILE（SD CARD）］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD］ | SDメモリーカードに保存されたレンズファイルを選択して、本機の中のレンズファイル一式（8ファイル分）として読み込みます。
［SAVE］ | 本機の中のレンズファイル（8ファイル分一式）を、SDメモリーカードに、タイトルと番号を指定して保存します。

## ［SCENE］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD］ | 本機内のメモリーに保存されたシーンファイルを選択して読み出します。
［SAVE］ | 現在の設定値を、タイトルとファイル番号を指定してシーンファイルとして本機内メモリーに保存します。
［CLEAR］ | 本機内のメモリーに保存されたシーンファイルを選択して初期化します。タイトルは消去され、保存データは工場出荷時の状態に戻ります。

## ［SD CARD PROPERTY］

SDメモリーカードの状態を表示します。

フォーマット状態や、空き容量などを確認できます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［SD STANDARD］ | SDメモリーカードがSD/SDHC/SDXC準拠でフォーマットしているかどうかを表示します。 ［SUPPORTED］：SD/SDHC/SDXC準拠 ［NOT SUPPORTED］：SD/SDHC/SDXC非準拠
［USED］ | 使用済み容量（バイト）を表示します。
［BLANK］ | 空き容量（バイト）を表示します。
［TOTAL］ | 全容量（バイト）を表示します。
［PROXY REM］ | プロキシーを記録する場合、SDメモリーカードの記録残量を表示します。
［NUMBER OF CLIPS］ | コピーおよびプロキシー記録によりSDメモリーカードに入っているクリップ数を表示します。
［PROTECT］ | 書き込み禁止状態です。

## ［FORMAT SD CARD］

SDメモリーカードをフォーマットします。

## ［LOAD USER DATA］

本機の中のメモリーに保存されたユーザーファイルを読み出します。

## ［INITIALIZE］

項目 | 設定内容
--- | ---
［LOAD FACTORY DATA］ | メニュー値が全て工場出荷時の状態になります。 次のデータは工場出荷値に戻りません。 シーンファイル ユーザーデータ レンズファイル ブラックシェーディングデータ
［SAVE USER DATA］ | メニュー設定値をユーザーデータとして本機の中のメモリーに保存します。 ユーザーが固有に設定する保存データとして使用できます。 ユーザーデータの読み出しは、メインメニュー→［FILE］→［LOAD USER DATA］で行います。

ページトップへ戻る