- トップページ
- 準備
- レンズの取り付けと調整
- フランジバック調整

# フランジバック調整

ズーム操作のときに望遠・広角の両方で焦点が正確に合わない場合は、フランジバック（レンズの取り付け面から結像面までの距離）の調整をします。

一度調整すると、レンズを交換するまで再調整の必要はありません。

NOTE

- 調整方法やレンズの各部位置については、レンズの取扱説明書も参照してください。

## 通常のレンズの場合

約3 m

カメラにレンズを取り付ける。

レンズケーブルも忘れずに取り付けてください。

レンズの絞りを手動にし、絞りを開放にする。

フランジバック調整用チャートから約3 m離れた距離で、適正な映像出力レベルが得られるように照明を設定する。

映像レベルが高すぎるときは、フィルターやシャッターを使用してください。

F.f（フランジフォーカス）リングの固定ねじをゆるめる。

手動、または電動でズームリングを望遠端の位置にする。

フランジバック調整用チャートを写し、距離リングを回して焦点を合わせる。

ズームリングを広角端の位置にし、F.f（フランジフォーカス）リングを回して焦点を合わせる。

このとき、距離リングは動かさないでください。

望遠と広角の両方の位置で焦点が合うようになるまで、手順5～7の操作を繰り返す。

F.f（フランジフォーカス）リングの固定ねじを、確実に閉める。

NOTE

- レンズによって、F.f（フランジフォーカス）リングはF.b（フランジバック）リングと表示されている場合もあります。

ページトップへ戻る