- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- 表示モードと設定変更/調整結果メッセージ

# 表示モードと設定変更/調整結果メッセージ

ビューファインダーに表示する、設定変更の内容や調整結果を知らせるメッセージの表示方法を選択できます。メインメニュー→［VF］→［VF DISPLAY］→［DISP MODE］で、一部の項目を表示するか、非表示かなどの選択ができます。操作方法については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

#### 設定変更/調整結果メッセージと［DISP MODE］の設定

（○：表示、—：非表示）

メッセージを表示する状況 | メッセージ | ［DISP MODE］の設定
--- | --- | ---
［1］ | ［2］ | ［3］
〈CC FILTER〉つまみ/〈ND FILTER〉つまみの選択を変更したとき | ［FILTER:n］ （［n］=［1］、［2］、［3］、［4］）、［m］（［m］=［A］、［B］、［C］、［D］） | — | — | ○
ゲインの設定を変更したとき | ［GAIN:ndB］ （［n］=［−6］、［−3］、［0］、［3］、［6］、［9］、［12］、［15］、［18］、［21］、［24］、［27］、［30］） | — | — | ○
〈WHITE BAL〉スイッチの設定を変更したとき | ［WHITE:n］ （［n］=［A］、［B］、［PRE］） | — | — | ○
〈OUTPUT〉/〈AUTO KNEE〉選択スイッチを〈ON〉または〈OFF〉に設定したとき | ［AUTO KNEE:ON］（または［OFF］） | — | ○ | ○
シャッタースピード/モードの設定を変更したとき | ［SS:1/100］ （または［1/60］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、 ［1/1000］、［1/2000］、［HALF］、［.d］、［1/.］または［.d］） | — | ○ | ○
ホワイトバランスを調整したとき | 例）［AWB A OK 3.2 K］ | — | ○ | ○
ブラックバランスを調整したとき | 例）［ABB OK］ | — | ○ | ○
エクステンダーが選択されたとき | 例）［EXTENDER ON］ | — | — | ○
〈USER〉ボタンが選択されたとき | 例）［UM:S.GAIN 30dB］ | — | ○ | ○
マーカーセレクト機能が選択されたとき | 例）［MKR:A］ | — | — | ○
アイリスオーバーライド状態になったとき | 例）［++F5.6］ | — | ○ | ○
CACレンズをつないだとき、または外したとき | 例）［CAC LENS DATA INVALID］ | — | ○ | ○

ページトップへ戻る