- トップページ
- 記録と再生
- 特殊な記録機能について
- ループレック

# ループレック

- カードスロットに2枚のP2カードが挿入されているとき、順次カードを切り替えながら記録します。

- カードの残量がなくなると1枚目に戻り、保存されている古いクリップを消去しながら新しいクリップを記録します。

  詳しくは「P2カードに記録されるクリップの分割について」を参照してください。

1枚目のカード

2枚目のカード

ループレック開始前

無記録

記録済み

記録開始

記録1巡目

記録2巡目

メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］で各項目の設定を確認する。

ループレック機能を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メニュー操作については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［RECORDING］で、［LOOP］に設定する。

メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］で次の関連項目を設定する。

- ［HOLD］：電源を切った後も［REC FUNCTION］の内容を保持するための設定

〈REC〉ボタンを押す。

- 記録を開始します。

- 停止するには、〈REC〉ボタンを押します。

- メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［HOLD］で［OFF］に設定しているときに電源を切ると、ループレックの設定は解除されます。

- 設定を解除するには、メインメニュー→［REC/PB］→［REC FUNCTION］→［RECORDING］で［NORMAL］に設定します。

- 表示窓の下部、およびビューファインダー上部のP2カード残量表示エリアに［LOOP］と表示されます。なお、メモリー不足などでループレックができないときは、［LOOP］表示が点滅します。

NOTE

- 1分以上の記録残量があるP2カードを2枚ご使用ください。

- 表示窓やビューファインダーのモードチェック画面に表示されるP2カード残量は、記録フォーマットに応じた標準的な記録時間を表示します。古い記録を消去した直後にループレックを停止した場合、カードに記録されている時間は表示された時間より少なくなることがあります。

- メインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［REC SIGNAL］で［SDI］に設定されている場合、ループレックは動作しません。

- プリレック、およびワンクリップレックは動作しません。

- 停止に時間がかかる場合があります。P2カードアクセスLEDの点滅が点灯に変わるまで、次の動作は受け付けません。

- ループレック中は、記録に使用するP2カードのP2カードアクセスLEDが全てオレンジ色に点灯および点滅します。これらのP2カードを抜くと、ループレックは停止します。お気をつけください。

- ループレック中にゲンロックの入力基準信号が乱れると、ループレックが停止することがあります。

ページトップへ戻る