- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- エラーコード

# エラーコード

何らかの原因で本機にエラーが発生した場合、表示窓のタイムコード表示部に次のエラーコードを表示します。ワーニングの種類を確認し、「ワーニング内容一覧」の内容に従って対処してください。

コードナンバー | メッセージ表示 | 内容 | ワーニングの種類
--- | --- | --- | ---
1行目 | 2行目
［E-30］ | ［TURN POWER OFF］ | ［P2 CARD］ | P2カードの取り出し異常 | カード取り出しエラー
［E-31］ | ［TURN POWER OFF］ | ［SYSTEM MODE］ | システムモードの異常 | フォーマット不一致
［E-33］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［CAMERA］ | カメラ部の異常 | システムエラー
［E-34］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［LCD MICON］ | LCDマイコンの異常 | システムエラー
［E-35］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［CODEC］ | コーデック制御の異常 | システムエラー
［E-36］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［P2 SYSTEM］ | P2システムの異常 | システムエラー
［E-37］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［P2CS］ | P2CSマイコンの異常 | システムエラー
［E-39］ | ［SYSTEM ERROR］ | ［INITIALIZE］ | ビデオ初期化異常 | システムエラー
［E-63］ | 表示なし | 表示なし | システム制御マイコンの異常 | システムエラー
［E-64］ | ［SYSTEM ERROR］ または表示なし | ［FRAME SIGNAL］ または表示なし | 基準信号の異常 | システムエラー

ページトップへ戻る