- トップページ
- 記録と再生
- デュアルコーデック記録
- プロキシーデータの記録に関するエラー表示

# プロキシーデータの記録に関するエラー表示

プロキシーデータの記録を行うとき、エラーが発生した場合、次の内容を確認して処理をしてください。

エラー表示 （ビューファインダー画面） | 動作と原因 | 処理
--- | --- | ---
［PROXY ERROR］または［PROXY REC WARNING］ | プロキシーデータの記録は停止しますが、素材の記録は継続します。 内部のプロキシーモジュールの異常が発生しています。 ［PROXY ERROR］ プロキシーデータの記録異常が発生しています。 ［PROXY REC WARNING］ プロキシーデータの記録異常が発生した場合、記録中のプロキシーデータは次のように処理されます。 P2カードに記録中のプロキシーデータは削除されます。 SDメモリーカードに記録中のプロキシーデータは修復されません。 | プロキシーデータが正しく記録されません。本機の電源を切って、再度電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［SD 0 min］ | 素材とプロキシーデータの記録は継続します。 SDメモリーカードの記録残容量が少なくなっています。（目安として約1分未満） | 記録終了後に新しいSDメモリーカードを挿入してください。
［SD END］ | SDメモリーカードへのプロキシーデータの記録は停止しますが、P2カードへの記録は継続します。 SDメモリーカードの記録容量がありません。 | 記録終了後に新しいSDメモリーカードを挿入してください。 SDメモリーカードに記録中のプロキシーデータは削除されます。 削除されたプロキシーデータを復元する場合は、P2カードのクリップを選択してSDメモリーカードにコピーしてください。（プロキシーデータをSDメモリーカードにコピーする）
［SD WR ERR］ | SDメモリーカードへのプロキシーデータの記録は停止しますが、P2カードへの記録は継続します。 メインメニュー→［REC/PB］→［DUAL CODEC SETUP］→［CODEC USAGE］で［PROXY REC（P2&SD）］に設定されているにもかかわらず、SDメモリーカードにプロキシーデータの記録ができないときに表示します。 #### 記録開始時に表示する場合 SDメモリーカードのフォーマットが異なります。 SDメモリーカードに1000以上のクリップが記録されています。 本機本体のバージョンアップ用データが入ったSDメモリーカードに記録をしようとしています。 #### 記録中に表示する場合 記録中にSDメモリーカードが取り出されています。 SDメモリーカードへの記録に異常が発生しています。 | SDメモリーカードの状態を確認して、記録ができるカードを挿入してください。（SDメモリーカードを確認する）
［SD --min］または［SD WP］ | SDメモリーカードへのプロキシーデータ記録は行われませんが、P2カードへの記録は行います。 SDメモリーカードが挿入されていません。［SD --min］ SDメモリーカードがプロテクトされています。［SD WP］ | SDメモリーカードの状態を確認してください。

## プロキシーデータをSDメモリーカードにコピーする

〈THUMBNAIL MENU〉ボタンを押し、サムネール画面を表示する。

カーソルボタンでコピーするクリップにカーソルを移動し、〈SET〉ボタンを押す。

〈MENU〉ボタンを押す。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［SD CARD］を選択する。

確認メッセージで［YES］を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

NOTE

- ［SD END］が表示されてSDメモリーカードに記録中のプロキシーデータが削除された場合、この操作をするとプロキシーデータがP2カードからコピーされ、削除されたプロキシーデータを復元できます。

- 素材のデータはコピーされません。

ページトップへ戻る