- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続
- 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

# 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

本機とAJ-RC10Gを接続した場合、次の機能が、AJ-RC10Gに付属の取扱説明書の記述と異なります。

#### 〈A.KNEE ON〉ボタン

本機のメインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［AUTO KNEE SW］で［DRS］を選択すると、このボタンで［DRS］の［ON］/［OFF］を切り替えることができます。［DRS］が［ON］のときボタンが点灯し、［OFF］のときボタンは消灯します。

#### 〈CHARA ON〉ボタン

本機の〈VIDEO OUT〉端子、〈SDI OUT2〉端子、〈HDMI OUT〉端子に出力される映像信号に、キャラクターを重畳するかどうかを選択します。

AJ-RC10Gを接続時、本機の〈MON OUT CHARACTER〉スイッチは機能しません。

#### 〈USER 2〉ボタン

本機の〈THUMBNAIL〉ボタンと同じ機能です。

ビューファインダーおよび液晶モニターに、サムネール画面が表示されます。

このときAJ-RC10Gの液晶画面に［CAMERA MENU OPEN］と表示され、〈MENU ON〉ボタンも同時に点灯します。

#### シーンファイル

他の機種で作成したシーンファイルの読み込みはできません。読み込みをしようとすると、AJ-RC10Gの液晶画面に［NG］と表示されます。

#### メニュー

［GAMMA］ | ［GAMMA-MODE-SEL］の可変範囲が次のようになります。 ［HD］、［SD］、［F-LIKE1］、［F-LIKE2］、［F-LIKE3］、［FILM REC］、［VIDEO REC］ 4階層目に［DYMC-LVL］、［BSR-LVL］が追加されます。 可変範囲は次のとおりです。 ［DYMC-LVL］：［200%］～［600%］ ［BSR-LVL］：［00%］～［30%］ ただし、数値を変更できるのは［GAMMA-MODE-SEL］で［FILM-REC］を選択しているときだけです。 5階層目に［V-KNSLP］、［V-KNPNT］が追加されます。 可変範囲は次のとおりです。 ［V-KNSLP］：［150%］～［500%］ ［V-KNPNT］：［30%］～［107%］ ただし、数値を変更できるのは［GAMMA-MODE-SEL］で［VIDEO REC］を選択しているときだけです。
［WHITE］ | ［COLR-TEMP-PRE］、［TEMP-A］、［TEMP-B］の可変範囲が［< 2300K］～［> 15000K］になります。
［KNEE］ | 5階層目に［CHROMA LEVEL］が追加されます。可変範囲は［OFF］/［−99%］～［40%］です。 6階層目に［HI-COLOR LVL］が追加されます。可変範囲は［1］～［32］です。 7階層目に［DRS MODE］が追加されます。可変範囲は［MODE1］/［MODE2］です。 8階層目に［DRS EFFECT DEPTH］が追加されます。可変範囲は［1］/［2］/［3］です。
［C-COR］ | 本機のメインメニュー→［PAINT］→［COLOR CORRECTION］にある次の各項目はAJ-RC10G側からは設定できません。 ［R-R-Mg（SAT）］、［R-R-Mg（PHASE）］、［Yl-Yl-R（SAT）］、［Yl-Yl-R（PHASE）］、［Yl-R-R（SAT）］、［Yl-R-R（PHASE）］
［SHUTTER］ | ［MODE］で［FIX］を選択しているとき、［SPED］の可変範囲が次のようになります。 ［1/60］、［1/100］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］、［1/2000］、［HALF］、［180.0d］、［172.8d］、［144.0d］、［120.0d］、［90.0d］、［45.0d］ 本機のメインメニュー→［SYSTEM］→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］の設定により、［SPED］で選択できる数値が変わります。 2階層目に［SYNCHRO SCAN DISP］が追加されます。［MODE］で［S.S］を選択しているとき、［SPED］で表示される数値の単位を［sec］/［deg］のいずれかから選択します。また、この単位の変更は本機にも反映されます。 ［MODE］で［S.S］を選択しているとき、［SPED］の可変範囲は次のとおりです。 ［sec］選択時：［1/24.7］～［1/7200］（本機の設定により、選択できる数値が変わります。） ［deg］選択時：［3.0d］～［359.5d］
［SKIN DTL］ | ［OUTPUT］の可変範囲が次のようになります。 ［MONI］、［SDI］ ［Y MIN］、［Y MAX］はAJ-RC10G側からは設定できません。 3階層目の［SCORG］が［SKIN-DTL-EFFECT］に変わります。可変範囲は［0］～［63］です。 本機のメインメニュー→［PAINT］→［SKIN TONE DTL］→［DETECT TABLE］で、肌色テーブル［C］に関連する項目はAJ-RC10G側からは設定できません。AJ-RC10G側のシーンファイルにも記憶できないため、シーンファイルの読み込みにより肌色テーブル［C］に関連する設定値は、他の設定値に変更されます。
［FUNC］ | 4階層目の［SELECT］で可変範囲が次のようになります。 ［INH］、［S.GAIN］、［DS.GAIN］、［S.IRIS］、［I.OVR］、［S.BLK］、［B.GAMMA］、［D.ZOOM］、［ATW］、［ATW LOCK］、［Y GET］、［DRS］、［ASSIST］、［C.TEMP］、［AUD CH1/3］、［AUD CH2/4］、［REC SW］、［RET SW］、［PRE REC］、［SLOT SEL］、［USB MODE］、［LCD B.L］、［FBC］、［WFM］、［EVF CLR］、［REC MEDIA］ ただし、AJ-RC10Gの〈USER〉ボタンに［C.TEMP］を割り当てても、動作しません。 5階層目の［BLK-GAMMA］の可変範囲が［−8］～［OFF］～［8］になります。 5階層目の［BLK-GAMMA］の隣に［RANGE］が追加されます。可変範囲は［1］～［3］です。

ページトップへ戻る