- トップページ
- 記録と再生
- ストリーミング機能
- ストリーミングモードの解像度/フレームレート一覧

# ストリーミングモードの解像度/フレームレート一覧

ストリーミングモード | 解像度 | コーデック | フレームレート | ビットレート
--- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6］ | 1920×1080*1 | ビデオ：H.264 High Profile オーディオ：AAC-LC　2ch | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
［HQ］ | 640×360 | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［LOW］ | 480×270 | ビデオ：H.264 Baseline Profile オーディオ：AAC-LC　2ch | 30 fps/25 fps | 800 kbps
［AVC-G（QoS）］ | 1920×1080*1 | ビデオ：H.264 High Profile オーディオ：AAC-LC　2ch | 30 fps/25 fps | 受信側　アプリケーションにより可変 最大 9 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
［SHQ（QoS）］ | 960×540 | ビデオ：H.264 High Profile オーディオ：AAC-LC　2ch | 30 fps/25 fps | 受信側　アプリケーションにより可変 最大 6 Mbps

［LINE&FREQ］が［1080-59.94i］、［1080-50i］のとき

［LINE&FREQ］が［720-60P］、［720-50P］のとき

ページトップへ戻る