- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Запись в один ролик

# Запись в один ролик

Можно записать один элемент записи (с начала до конца) не как один ролик, а как ролик, объединяющий в себе несколько записей.

Начало записи

Начало записи

Начало записи

Первая запись

Вторая запись

N-ая запись

Конец записи

Конец записи

Конец записи

Группа связанных роликов

Можно связать до 99 записей. По окончании 99-ой записи связывание роликов прекращается автоматически и следующий элемент записи будет новым роликом.

Задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].

Когда выбран режим записи в один ролик, отображается [1-CLIP].

Нажмите кнопку <REC>.

Первая запись начинается и отображается [START 1CLIP].

После этого все записываемые ролики автоматически связываются, образуя одну группу из не более 99 записей.

## Запись нового ролика

Когда требуется отделить ролик как новый, завершите связывание роликов, используя одну из следующих операций.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] SmartUI, затем нажмите и удерживайте кнопку <STOP> в течение двух секунд или более. (Во время приостановки записи)

- Нажмите и удерживайте кнопку <REC> в течение приблизительно двух секунд во время записи до окончания записи. (Для использования во время выполнения записи)

При выполнении этих операций связывание роликов заканчивается и отображается [END 1-CLIP]. Новый отдельный ролик начинается при включении записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях видеокамера заканчивает связывание роликов и выполняет запись нового ролика.

  - Когда питание отключено

  - Когда запись на карту P2 выполняется непосредственно перед извлечением

  - Когда выполняется форматирование карты P2 или ролики удаляются (когда больше не существует исходный связанный ролик)

- Когда отображается меню и миниатюры, связывание роликов невозможно закончить, даже если нажать и удерживать кнопку <STOP> в течение приблизительно двух или более секунд.

## Завершение использования режима записи в один ролик

Задайте [OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Объединение в ролик не прекращается даже при нажатии кнопки <STOP> или <REC> на пульте дистанционного управления (AJ-RC10G) или на пульте расширенного управления (AG-EC4G).

## Переход к началу связанных частей роликов

Каждый раз в начале записи автоматически добавляется текстовое примечание, чтобы можно было найти начало части во время воспроизведения. Также можно проверить пиктограмму для этого положения.

Чтобы автоматически добавить текстовое примечание в начальную точку записи, задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [START TEXT MEMO].

Чтобы проверить или воспроизвести точку, в которой добавлено текстовое примечание, выберите [TEXT MEMO CLIPS] в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION] и поместите курсор на целевой ролик.

Подробную информацию см. в разделе «Воспроизведение с позиции текстового примечания».

Чтобы найти положение текстового примечания во время воспроизведения, установите значение [CLIP&TEXT MEMO] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL] и нажмите </REW>/<FF/> во время паузы воспроизведения.

## Прокси-запись в режиме записи в один ролик

Можно выполнить прокси-запись в режиме записи в один ролик.

Прокси-данные группы также можно объединить в один связанный ролик, чтобы можно было выполнить его обработку с помощью P2 Viewer Plus и пр.

Однако при записи прокси-данных на карту памяти SD следует учитывать следующие факторы.

- При извлечении и замене карты памяти SD во время непрерывного создания связей ролика прокси-запись невозможна на карту памяти SD, пока последовательные ролики не будут связаны. Выполните эту операцию, убедившись, что достаточно свободного пространства, и проверив количество файлов (можно записать максимум 1000 роликов).

- Продолжая прокси-запись после замены карты памяти SD в процессе выполнения выполните следующую операцию.

  - Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] SmartUI, затем нажмите и удерживайте кнопку <STOP> приблизительно в течение двух секунд или более для завершения объединения и начала записи данных в новый ролик.

- Прокси-данные на карте памяти SD, запись которых прерывалась, не распознаются как прокси-данные для ролика, записанного на карту P2, и остаются незавершенными.

## Использование режима записи в один ролик

- Когда выбрана интервальная запись, запись по одному фрагменту, циклическая запись и используются функции одновременной записи, режим записи в один ролик недоступен.

- При выполнении связывания ролика ограничено выполнение операций меню и использование миниатюр. Их можно использовать после непрерывного нажатия кнопки <STOP> в течение приблизительно двух секунд или более и по завершении связывания ролика.

  - Невозможно изменить следующие элементы меню.

    [LINE&FREQ], [REC FORMAT], [CAMERA MODE], [AUDIO SMPL RES], [ASPECT CONV], [SCAN REVERSE]

  - При считывании данных/экспорте на карту памяти SD и считывании файлов настроек невозможно выбрать следующие элементы меню.

    Главное меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE]

    Все элементы в главном меню → [CARD FUNCTIONS]

    Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE]

    Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE] → [INITIALIZE]

    Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [MENU INITIALIZE]

  - Использование следующие пиктограмм невозможно.

    Главное меню → [CLIP] → [COPY]

- Чтобы можно было выполнить связь роликов в следующей записи, время обработки, необходимое для завершения записи, может быть немного больше, чем требуется для стандартной записи.

- Во время воспроизведения постепенное исчезновение несвязанного звука невозможно во время связывания записей роликов.

- При выполнении редактирования ролика с большим количеством связей с помощью нелинейного программного обеспечения редактирования и т.д. программное обеспечение может работать неправильно в зависимости от типа программного обеспечения.

- Обращайтесь в службу поддержки на следующих веб-сайтах для получения новейшей информации о программном обеспечении, работа которого гарантируется.

  http://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы