- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [OTHER FUNCTIONS]

# [OTHER FUNCTIONS]

Установив значения для следующих параметров, можно настроить функции чтения и записи, инициализации данных пользовательского файла во внутренней памяти и функции видеокамеры.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[USER FILE] | Загрузка, сохранение или инициализация пользовательских файлов в памяти камеры. [LOAD]: загрузка пользовательских файлов. [SAVE]: сохранение пользовательских файлов. [INITIALIZE]: восстановление заводских настроек пользовательских файлов.
[ACCESS LED] | Настройка подсветки светодиода обращения к карте P2. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[REC TALLY] | Устанавливает отображение индикатора записи на экране видоискателя. [RED]: на экране видоискателя загорается красный индикатор записи во время выполнения записи при помощи видеокамеры. Также горят передний индикатор съемки, задние индикаторы съемки на корпусе и на ручке. [GREEN]: на экране видоискателя загорается зеленый индикатор записи во время выполнения записи при помощи видеокамеры. Передний индикатор записи или индикаторы записи на корпусе не горят [CHAR]: во время записи при помощи видеокамеры индикатор записи на экране видоискателя не горит, и состояние записи отображается только при помощи текста на экране. Индикаторы записи не горят. Заводские настройки: [RED]
[WARNING ALARM] | Настройка вывода предупреждающего сигнала, если видеокамера обнаруживает какие-либо ошибки, например, системную ошибку или ошибку записи. [ON]: вывод предупреждающего сигнала. [OFF]: предупреждающий сигнал не выводится. Заводские настройки: [ON]
[CLOCK SETTING] | Настройка встроенного календаря (дата и время).
[TIME ZONE] | Для параметра GMT установите значение от −12:00 до +13:00, используя 30-минутный шаг настройки (однако значение +12:45 также допустимо). После того как будет установлено значение параметра [TIME ZONE], для отображаемого времени и времени регистрации будет использоваться разница во времени.
[GL PHASE] | В режиме HD (1080i, 720P) выбор выходного сигнала в фазе, которая будет закреплена для входного сигнала в разъем <GENLOCK IN>. [HD SDI]: прикрепление выходного сигнала HD SDI к входу genlock. [COMPOSITE]: прикрепление композитных выходных сигналов, преобразованных с понижением (сигнал из разъема <MON OUT> и сигналы 480i, 576i из разъема <SDI OUT/IN (OP)>), ко входу принудительной синхронизации. Заводские настройки: [HD SDI]
[H PHASE] | Регулировка горизонтальной фазы при ее прикреплении ко входному сигналу в разъем <GENLOCK IN>. [−512]…[512] Заводские настройки: [0]
[SEEK POS SEL] | Выбор положения для перемещения при нажатии кнопки <FF/>/</REW> во время остановки воспроизведения. [CLIP]: начало ролика [CLIP&TEXT MEMO]: начало ролика и положение текстового примечания Заводские настройки: [CLIP]
[GPS] | Установка получения информации о местоположении со внешнего устройства. Полученная информация о местоположении записывается в качестве места съемки в метаданные. Информация о местоположении не записывается в метаданные, если информацию о местоположении невозможно получить. [EXTERNAL]: получение информации о местоположении со внешнего устройства, подключенного к камере по сети. [OFF]: получение информации о местоположении со внешнего устройства не выполняется. Информация о местоположении не записывается. Заводские настройки: [OFF]
[P.OFF GPS DATA] | Сохранение информации о местоположении GPS при выключенной видеокамере. Настройка записи сохраненных данных при следующем включении до выполнения следующего определения местоположения. [HOLD]: сохранение и запись данных. [CLEAR]: удаление данных при выключении камеры. Запись значения 0 (No-Info) при следующем включении до выполнения следующего определения местоположения. Заводские настройки: [CLEAR]
[MENU INITIALIZE] | Восстановление заводских настроек полного меню настройки, включая все файлы условий съемки (от 1 до 6) и пользовательские файлы.

В начало страницы