- Начало
- Сетевое подключение
- Настройки сети
- Настройка 4G/LTE

# Настройка 4G/LTE

## Режим [4G/LTE]

При подключении камеры с модемом 4G/LTE USB выполните следующую процедуру.

Выберите [4G/LTE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Выберите параметр [4G/LTE PROPERTY] и задайте необходимые настройки, когда главное меню → [NETWORK SETUP] → [4G/LTE PROPERTY] включено.

Если для подключенного модема 4G/LTE USB требуется настройка параметра [4G/LTE PROPERTY], параметр [4G/LTE PROPERTY] включится.

Если требуется следующая настройка, точно введите информацию, предоставленную поставщиком.

[APN]: задает APN (имя точки доступа), предоставленное поставщиком.

[USER ID]: задает имя пользователя, предоставленное поставщиком.

[PASSWORD]: задает пароль, предоставленный поставщиком.

[DIAL NO.]: задает номер телефона. Подробнее см. в руководстве поставщика, с которым вы заключили договор.

Проверьте сетевое подключение.

Проверьте, подключать ли камеру к сети с помощью 4G/LTE.

Если сетевое подключение установлено правильно, на экране отобразится пиктограмма [4G/LTE]. Значок состояния сети в верхнем правом углу экрана пиктограмм станет желтым, после чего можно работать с приложением, использующим сеть (FTP).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

В начало страницы