- Начало
- Операция SmartUI
- Список меню SmartUI
- Экран [CAMERA]

# Экран [CAMERA]

## [CAM01:STATUS]

Отображает состояние, относящееся к изображению видеокамеры.

1. Функция компенсации хроматических аберраций

   Отображает, активирована ли функция компенсации хроматических аберраций.

   Отображается, если прикреплен объектив, который поддерживает функцию компенсации хроматических аберраций.

   [CAC ACTIVE]

2. Информация об управлении фокусом

   Отображает информацию управления фокусом.

   Отображается только, если прикреплен совместимый с автофокусировкой объектив.

   [MF], [AF]

   Вместо отображается одно из значений в диапазоне [99] – [00]. Когда расстояние до объекта в фокусе становится короче, значение уменьшается.

3. Значение зума

   Отображает значение зума.

   [Z999] - [Z000], [Zmm]

4. Автоматическая настройка диафрагмы, значение диафрагмы F

   Отображает настройки автоматической диафрагмы и значение диафрагмы F.

   [BACK], [SPOT], [F.], [OPEN], [CLOSE], [LENS NC]

5. Режим управления балансом белого, цветовая температура

   Отображает режим управления балансом белого и цветовую температуру.

   [ATW], [ATW LOCK], [AWB Ach], [AWB Bch], [P3200K], [P5600K], [VARK]

6. Частота кадров

   Отображает частоту кадров.

   [P], [60i (50i)], [PN]

7. Значение выдержки

   Отображает значение выдержки.

   [1/], [.d]

8. Состояние усиления

   Отображает состояние усиления.

   [−6dB] - [42dB]

## [CAM02:SCENE FILE]

Переключает файлы условий съемки.

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [FILE] Выбирает номер для переключения файлов условий съемки. | [F1]…[F6] Заводские настройки: [F1]
Кнопка <STOP> | [READ] Изменяет функционирование в соответствии с выбранным файлом условий съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переключение файлов условий съемки не может быть выполнено во время записи или при отображении меню.

В начало страницы