- Начало
- Подготовка
- Проверка перед съемкой
- Подготовка к проверке

# Подготовка к проверке

Рис. 1

Рис. 2

Установите заряженную батарею.

Установите переключатель <POWER> в положение <ON> и проверьте следующие пункты настроек.

- На экране видоискателя не отображается сообщение [BACKUP BATT EMPTY].

- Имеется достаточный уровень заряда батареи. (Рис. 1)

Вставьте карту P2 в слот для карты и закройте крышку слотов. (Рис. 2)

- Убедитесь, что индикатор обращения к карте P2 для вставленной в слот карты P2 загорится оранжевым. Когда карты P2 вставлены в 2 слота, индикатор обращения к карте P2 будет гореть оранжевым цветом для обозначения только той карты P2, которая была вставлена первой (для которой была раньше завершена операция обращения). Индикатор обращения к карте P2 для карты P2, вставленной позже, будет гореть зеленым цветом.

- Если индикатор обращения к карте P2 для слота карты, в который вставлена карта P2, мигает зеленым или не горит, то запись на эту карту P2 невозможна.

В начало страницы