- Начало
- Воспроизведение
- Воспроизведение с обычной и переменной скоростью

# Воспроизведение с обычной и переменной скоростью

Воспроизведение роликов может выполняться на экране миниатюр. Для отображения экрана миниатюр нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

#### Воспроизведение с обычной скоростью

При на нажатии кнопки <PLAY/PAUSE> на экране видоискателя можно просмотреть изображения, воспроизводимые в цвете. При подключении цветного видеомонитора к разъемам для вывода на монитор (<SDI OUT/IN (OP)>, <HDMI> и <MON OUT>) можно также просмотреть изображение, воспроизводимое в цвете.

Помимо этого, при нажатии на кнопку <PLAY/PAUSE> во время воспроизведения, воспроизведение будет поставлено на паузу.

#### Ускоренное и ускоренное обратное воспроизведение

Благодаря кнопкам <FF/> и </REW> возможно ускоренное воспроизведение и ускоренное обратное воспроизведение со скоростью 32х и 4х. Нажатие этих кнопок во время перемотки назад и вперед на скорости 32x и во время воспроизведения на скорости 4x.

#### Воспроизведение роликов

Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана миниатюр. Воспроизведение роликов может выполняться на экране миниатюр.

#### Поиск начала ролика

Если нажать кнопку <FF/> в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу следующего ролика с сохранением режима паузы (нахождение начала). Если нажать кнопку </REW> в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу ролика, воспроизводимого в данный момент, с сохранением режима паузы (нахождение начала).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сразу после извлечения или установки карты P2 либо при некоторых других обстоятельствах может потребоваться время для чтения данных ролика. В течение этого времени на экране миниатюр отображается сообщение [UPDATING..].

- Если карта P2 вставлена во время воспроизведения с другой карты, ролики со вставленной карты воспроизводиться не будут. Карты P2, вставляемые во время воспроизведения, распознаются по его окончании.

- Если воспроизводимые ролики записаны на нескольких картах P2 на переменной скорости, звук может прерываться. Это не является неисправностью.

- Для воспроизведения роликов в другом системном режиме, измените значение параметра [LINE&FREQ] в главном меню → [SYSTEM MODE] в соответствии с форматом ролика и настройте видеокамеру заново.

- Воспроизведение звука с использованием CH5 - CH8, записанного на другом устройстве, невозможно.

В начало страницы